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 Rzeszów dnia: 2016-07-01
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych 
i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1
Czy wyposażenie ppoż. oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu (brak pozycji w przedmiarach robót)?
Odpowiedź: Wyposażenie ppoż. oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych wchodzi w zakres przetargu zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do wycięcia - wg przedmiaru jest to 1 szt., wg oświadczenia dot. drzew kolidujących z planowaną inwestycją: 2 szt.

Odpowiedź: Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja a tam podano do wycięcia 2 szt. drzew.

Pytanie nr 3
Prosimy o więcej szczegółów dotyczących piezometru, który należy przenieść (poz. 1.1.2 przedmiaru robót br. budowlanej) - np. masa, gabaryty piezometru.

Odpowiedź: Charakterystyka piezometru w zakresie niezbędnym do sporządzenia oferty została zamieszczone w dokumentacji projektu robót geologicznych.

Pytanie nr 4

Według dokumentacji ścianki gipsowo-kartonowe mają być gr. 10 cm, wypełnione wełną mineralną gr. 8 cm, z folią paraizolacyjną. Dla ścianek w pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty g-k wodoodporne. Prosimy o określenie która pozycja przedmiaru br. budowlanej odnosi się do ścianek z płytami g-k zwykłymi, a która do ścianek g-k z płytami wodoodpornymi. Prosimy również o określenie grubości płyt g-k oraz czy obłożenie ma być jednokrotne czy dwukrotne (rozbieżności między dokumentacją a przedmiarem robót br. budowlanej).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ II pkt. 1 - Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia załączony do SIWZ wraz ze STWiOR.  Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie podnośnika dwukolumnowego z prześwitem 
o szerokości min 2650 mm?

Odpowiedź: Prześwit między kolumnami podnośnika powinien wynosić min. 2700 mm.

Pytanie nr 6

W jaki sposób dźwignik kanałowy ma być kompatybilny z systemem kanału? Co Zamawiający przez to rozumie?

Odpowiedź: Dźwignik kanałowy jest kompatybilny z systemem kanału poprzez dobranie odpowiednich właściwości technicznych dźwignika zapewniających współpracę z kanałem 
w sposób harmonijny. 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dźwignika kanałowego z wysuwanym tłoczyskiem i trawersem zamiast systemu nożycowego?

Odpowiedź: jak odpowiedź do pyt. nr 5 z dnia 28.06.2016 r. 

Pytanie nr 8

Czy opisane przez Zamawiającego płyty rozprężne oraz obrotnice mają być wyposażeniem urządzenia do geometrii 3D? Czy posiadana przez Zamawiającego geometria jest wersją na kanał czy na podnośnik?

Odpowiedź: Płyty rozprężne oraz obrotnice mają być wyposażeniem urządzenia do geometrii 3D. Posiadana wersja dotyczy obydwu urządzeń.

Pytanie nr 9

Prosimy o więcej szczegółów technicznych dotyczących podnośnika, który ma poruszać się po dnie kanału.

Odpowiedź: Dźwignik posiada napęd pneumatyczny i montowany jest na dnie kanału naprawczego. Udźwig nominalny min. 120 kN.

Pytanie 10

W przedmiarze robót br. sanitarnej dotyczącym wentylacji mechanicznej brak czujników detekcji gazów, natomiast w opisie technicznym jest zapis: "W kanale diagnostycznym należy ponadto zamontować czujniki nadmiernego poziomu tlenku węgla i propanu, a pod stropem pomieszczenia czujniki na gaz ziemny, które to czujniki powinny uruchomić automatycznie wentylację w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń któregokolwiek 
z zanieczyszczeń". W związku z powyższym prosimy o informację czy w/w urządzenia należy ująć w wycenie.

Odpowiedź: Czujniki detekcji gazów należy uwzględnić w ofercie zgodnie z dokumentacją projektową, które zostały ujęte w  branży elektrycznej.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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