**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/357/2017/6** Rzeszów dnia: 2017-12-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Remont i wymiana fasady okiennej w pomieszczeniu siłowni D.S. IKAR Politechniki Rzeszowskiej.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**1.** Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Jeśli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej? Wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu?

**Odp.1.** Do oferty wystarczy załączyć kalkulację w formie zamieszczonej na formularzu oferty. Do umowy wymagana będzie kalkulacja szczegółowa.

**2.** Czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNR) poszczególnych pozycji przedmiarowych?

**Odp.2.** Oferta musi obejmować czynności zawarte w opisach KNR. Wykonawca może jednak dokonywać kalkulacji indywidualnych dla poszczególnych pozycji . Ze względu na przyjęte rozliczenie ryczałtowe, podstawą rozliczenia częściowego (w razie takiej konieczności ) będzie wynikowa cena jednostkowa za 1m2 .

**3.** Czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać obmiary i ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych?

**Odp.3.** Nie może. O zauważonych błędach w obmiarach należy poinformować Zamawiającego w trybie jak uzyskiwanie wyjaśnień do SIWZ (pkt.12.6. SIWZ).

**4.** Czy Wykonawca może dobrowolnie wprowadzać do przedmiaru pozycje, których wg jego uznania brakuje?

**Odp.4.** Nie może. Zauważone braki należy zgłaszać Zamawiającemu (patrz odp.3)

**5.** W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt 3.1. ppkt I część fasady została wyremontowana w latach ubiegłych- oraz mając na uwadze kwestie estetyczne tj. spójny wygląd nowoprojektowanej fasady (objętej niniejszym postępowaniem przetargowym) z częścią fasady już wymienioną, prosimy o precyzyjne określenie:

" budowy pakietu szklanego jaki był zastosowany w części fasady już wymienionej,

" dokładnego systemu firmy ALUPROF w jakim została wykonana wymieniona fasada,

" dokładnego systemu firmy ALUPROF w jakim zostały wykonane okna zamontowane

w wymienionej fasadzie.

**Odp.5.** Poniżej podajemy parametry okien istniejących:

Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa:

" - fasada - system ALUPROF MB-SRSON HI+

" - okna otwierane do wewnątrz - system ALUPROF MB-70HI

" - szkło dwukomorowe - AGC Glass 6 mm ESG / 16 Ar / 4 ESG / 16 Ar / 33.1 (z ciepłą ramką)

**6.** Prosimy o potwierdzenie, że funkcje wszystkich kwater okiennych (łącznie 14 sztuk okien) tj. okna uchylne i uchylno-rozwierne zostały precyzyjnie określone w zał. nr 7 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.3. Fasada - rozwinięcie, w związku z czym Wykonawca nie będzie zobligowany do ustalania tych funkcji i ilości okien uchylnych i uchylno-rozwiernych z Zamawiającym lub użytkownikiem obiektu.

**Odp.6.** Funkcje skrzydeł uwidoczniono i opisano na rysunku zał. 5.3. "Fasada - Rozwinięcie".

**7.** Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest skalkulować:

" oklejanie szyb fasady folią mleczną - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.3. Fasada - rozwinięcie,

" czy zastosowanie w części fasady szkła mlecznego - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ

" "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - dokument 5.4. Przedmiar robót.

**Odp.7.** Należy skalkulować oklejenie szyb folią mleczną do wysokości min. 2,20 m licząc od poziomu posadzki. (wysokość parapetu nad posadzką - ok. 20 cm)

**8.** W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt 3.1. ppkt III Wykonawca zobowiązany jest w cenie ofertowej wziąć pod uwagę wykonywanie robót budowlanych "z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej", prosimy o informację czy Zamawiający i użytkownik budynku przewidują normalne funkcjonowanie pomieszczeń siłowni w trakcie realizacji inwestycji, czy wyłączenie w/w pomieszczeń z użytkowania na czas prowadzenia robót tj. 70 dni.

**Odp.8.** Na czas demontażu starych i montażu nowych okien (przyjęto maksymalnie 7 dni) pomieszczenie siłowni zostanie wyłączone z eksploatacji. Natomiast w całym okresie trwania umowy DS. IKAR będzie eksploatowany (zamieszkały).

9. Z uwagi na przypadający okres świąteczno-noworoczny oraz informacje uzyskane od dostawców szkła oraz producentów profili aluminiowych w zakresie podwyżek cen od 01.01.2018 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.01.2018.

**Odp.9.** Zamawiający dokonuje się zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium **na dzień 8 stycznia 2018 r., godz. 10.00.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający