



Zał. nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, wraz z montażem i ustawieniem mebli laboratoryjnych. Dostawa wraz z montażem i ustawieniem  regałów metalowych.”

	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	
1
	Dostawa, wraz z montażem i ustawieniem mebli laboratoryjnych.
	1. Stół wyspowy, sztuk 3
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 1400 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia, w pozostałej części bez podniesionego obrzeża. Naroża
przy stanowisku do mycia ścięte. W blacie znajduje się 2x zlew ceramiczny 445x445 mm oraz 2x zlewik ceramiczny 300 x150 mm. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodporną powłoką EPS, przy każdym zlewiku 2x laboratoryjna wylewka wody zimnej. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości 2400 mm. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm.
Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda w ilości 2 sztuk na kolumnę. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką instalacyjną oraz 4 x szafką 1100 jednodrzwiową z półką o trzema szufladami. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.
2. Stół wagowy z płytą antywibracyjną sztuk 1.
wymiarach 1200 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 500 mm. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Stół posiada boczna szafkę na eksykator.
3.Szafa laboratoryjna, sztuk 3
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 400 x 1900 mm. Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone. Wyposażona w pięć półek. 
4. Stół przyścienny, sztuk 1
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką 1200 dwudrzwiową z półką. Pozostała przestrzeń pusta. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. 
5.Stół przyścienny, sztuk 1
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1250 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką 1200 dwudrzwiową z półką. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm
Taboret PU wysoki, sztuk 5
Wysoki taboret laboratoryjny z podnóżkiem którego profilowane siedzisko wykonano z miękkiego, czarnego poliuretanu antypoślizgowego a zakres regulacji wysokości 56-69cm. Odporne na działanie słabych kwasów i zasad oraz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.
OGÓLNE WYTYCZNE DLA MEBLI LABORATORYJNYCH
Wszystkie składowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny być wykonane i montowane zgodnie ze szczegółowym opisem każdej pozycji.
1.1 Meble laboratoryjne – ogólne wymagania dla szaf, szafek i kontenerków:
Szafki mebli laboratoryjnych 
Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerami jezdnymi (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii ( korpus, półka, plecy) wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających (grawitacyjnie) typu Metabox  lub równoważne – metalowe boki szuflad, o długości 50 cm (wysokość ok. 9 cm dla standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich), grubość blachy wraz z lakierem – 1,5 mm. Maksymalna strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie dynamiczne 25 kg.
1.2 Meble laboratoryjne – szczegółowe wymagania dla stelaży.
Typo szereg A
Wykonane ze stali o grubości 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym. 
1.3 Meble laboratoryjne – szczegółowe wymagania dla zlewów, nadstawek instalacyjnych, armatury:
Zlewy:
Zlewy wykonane z ceramiki technicznej, wymiary zgodne ze specyfikacją szczegółową;
Nadstawki instalacyjne: 
Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki są umieszczone gniazda elektryczne 2 x 230 V, 16 A. Kolumny nadstawki montowane na podkładkach z polipropylenu o grubości minimum 8 mm. 
- konstrukcja nadstawki zapewnia możliwość ewentualnego podłączenia dodatkowych instalacji.
- konstrukcja nadstawki przygotowana pod ewentualny montaż na niej kratownic z prętów ze stali nierdzewnej, 
- nadstawka wyposażona w wyłącznik różnicowo – prądowy,
- gniazda elektryczne zamontowane w kolumnach, gniazda elektryczne 230 V (klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44), instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Nadstawka wyposażona w oświetlenie. 
Armatura:
Armatura zainstalowana w blatach stołów roboczych zarówno do wody ciepłej jak i zimnej pokryta lakierem chemoodpornym, montowana zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji.
Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem – pokrętła zaworów są oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną, gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach.
1.4 Meble laboratoryjne – szczegółowe wymagania dla blatów roboczych:
Parametry wymagane dla materiałów z których są wykonane blaty. 
Konglomerat kwarcowo–granitowy - Blat jednorodny na całej grubości wykonany z kompozytu granitowo–kwarcowego, stanowiącego 95% całości materiału oraz utwardzaczy wykonanych z żywic poliestrowych stanowiących pozostałe 5%. Materiał musi cechować się jednolitą strukturą w całym przekroju.
Blat z materiału bez podwyższonego obrzeża musi mieć grubość 20mm (+/- 1mm), blat z podwyższonym obrzeżem w granicach stanowisk do mycia o grubości 26mm (+/- 1mm)
WYMAGANIA WOBEC PRODECENTÓW I ICH PRODUKTÓW
Dokumenty jakie należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (lub dokumenty równoważne):
1.	Producent posiada certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) 
2.	Producent mebli posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskiem , czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem.
[bookmark: _GoBack]3.	Producent mebli posiada certyfikat systemu zarządzania BHP , czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001 lub równoważne )  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP.
4.	Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 –Stoły robocze dla laboratoriów –wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. 
5.	Certyfikat na zgodność z normą PN EN 14727 – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. 
6.	Atest higieniczny na stoły laboratoryjne.
7.	 Atest higieniczny na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych oraz gazowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub jednostkę równoważną 
8	Atest higieniczny dla blatów wykonanych z konglomeratu kwarcowo-granitowego wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze.
9.	Atest higieniczny dla blatów wykonanych z ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze.
10.	Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatów z ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydane przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze,
11.	W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją blachy z których wykonanie są stelaże muszą spełniać warunki zgodnie z norma PN – EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badań wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą należy dołączyć do oferty. 
11.	Grubość powłoki epoksydowej,  którą pokryte są stelaże min. 200 μm potwierdzona sprawozdaniem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,  
12.	Ceramika monolityczna musi posiadać : 
Certyfikat lub zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę materiał jest spiekiem ceramicznym o parametrach użytkowych gwarantujących co najmniej zgodność z normami: 
c) EN ISO 10545-14, 
d) EN ISO 10545-13 
e) EN ISO 10545-4
f) EN ISO 10545-3
13.	Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatów z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze,

	
2
	Dostawa wraz z montażem  i ustawieniem  regałów metalowych.
	1. Regały metalowe 6 półkowe o wymiarach 190cm x 90cm x 30cm, malowane piecowo o nośności 100kg na półkę w ilości: 17 szt. /wraz z montażem/ i ustawieniem 
2. Regały metalowe 5 półkowe o wymiarach 160cm x 90cm x 30cm, malowane piecowo o nośności 100kg na półkę w ilości: 17 szt. /wraz z montażem  i z ustawieniem 





System Przetarg © DataComp	Strona: 1/1
1



System ProPublico © DataComp	Strona: 1/6
