


Załącznik nr 4 


SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa projektorów multimedialnych, Dostawa uchwytów sufitowych, Dostawa jednostki sterującej systemem prezentacji.”

Zadanie nr 1 
Dostawa projektorów multimedialnych- 4 sztuki

[bookmark: _GoBack]PROJEKTOR 
Technika 
System projekcyjny Technologia 3LCD 
Panel LCD 0,59 cal z MLA (D8) Obraz 
Natężenie światła barwnego 3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) 
Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2012 
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 
Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
Stosunek kontrastu 10.000 : 1 
Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° 
Przetwarzanie wideo 10 Bit 
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 
Układ optyczny 50 Hz - 85 Hz 
Stosunek projekcji 1,38 - 2,24:1 
Zoom Manual, Factor: 1,6 
Obiektyw Optyczny 
Rozmiar projekcji 29 cale - 280 cale 
obiektyw o powiększeniu optycznym pozwalający na uzyskanie obrazu o 
podstawie 3m z odległości nie większej niż 4,2m 1,79 m - 2,92 m 
(60 cal ekran) 

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,51 - 1,99 
Odległość ogniskowa 18,2 mm - 29,2 mm 
Fokus Ręcznie 
Przesunięcie 10 : 1 
Złącza 
Funkcja USB 
3 w 1: obraz / mysz / dźwięk wyświetlacza 
Wejście audio typu cinch, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), 
Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście RGB (2x), Wejście S-Video, Wejście 
Przyłącza sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI(2x), Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), 
Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A 
Połączenie ze 
Ad-hoc/Infrastruktura smartfonem 
Zaawansowane funkcje 
Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, 
Bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN 
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja 
Funkcje geometrii obrazu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN 
Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica 
Informacje ogólne 
Zużycie energii ok. 281 W, 234 W (tryb ekonomiczny), 0,47 W (w trybie czuwania) 
Napięcie 
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz zasilania 
Wymiary do 297 x 269 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) produktu 
Waga produktu 2,9 kg 
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A) 
Temperatura Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C 
Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% 

Opcje: Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Moduł bezprzewodowej sieci LAN 
Głośniki 16 W 
Zawartość zestawu Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne 

Zadanie nr 2
 Dostawa uchwytów sufitowych- 4 sztuki
- pochylenie przy suficie od 0 do 90 stopni 
- możliwość mocowania do pochyłego sufitu 
- prowadzenie kabli wewnątrz uchwytu 
- przegub kombinowany nie kulowy pozwalający na pochylenie projektora do 30 stopni we wszystkich płaszczyznach i obrocie 360 stopni - dopuszczalne obciążenie do 12 kg 
- płynna regulacja długości do 30 - 60 cm 
- mocowanie projektora za pomocą adaptera dostosowanego do projektora 
- szybki montaż i demontaż projektora w celu konserwacji i wymiany lamp – max. 30 sek. 
- adapter wyposażony w trapezową płetwę montażową o wymiarach 
62x120x120x84mm 
- grubość płetwy montażowej 3mm 
- płyta montażowa umożliwiająca korekcje błędów montażowych ok. +/- 25 mm 
- otwory montażowe nie mniejsze niż 8-10 mm 
- płyta montażowa nie mniejsza niż 180 x180 
- konstrukcja uchwytu- stal malowana proszkowo 
- kolor- biały 
- osłona na płytę montażową – kolor biały 
- akcesoria montażowe w zestawie 


Zadanie nr 3 
Dostawa jednostki sterującej systemem prezentacji.

- komputer przemysłowy dedykowany do pracy ciągłej 24/7 
- czterordzeniowy procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark nie mniej niż 1860 punktów: https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Celeron+J1900+%40+1.99GHz&id=2131 
- preinstalowany przemysłowy (praca 24/7) dysk SSD wykonany w technologii MLC. Pojemności nie mniej niż 64 GB  
- preinstalowane minimum 4 GB przemysłowej (praca 24/7) pamięci RAM.  
- minimum dwa pełnowymiarowe sloty na kartę miniPCIe  
- wbudowany na płycie głównej sprzętowy Watchdog Timer 
- temperatura pracy komputera minimum 0 ~ 55°C  
- praca bezwentylatorowa – chłodzenie pasywne 
- wymagane wyprowadzone na obudowę wyjścia wideo to VGA oraz HDMI 
- minimum 1 x USB 3.0 oraz 5 x USB 2.0  
- minimum dwa proty GbE LAN 
- komputer musi posiadać wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej na obudowę minimum cztery wejścia cyfrowe oraz cztery wyjścia cyfrowe. Wymagane złącze to DB9M (D-sub, 9-pinowy, męski). W zestawie z komputer ma być dostarczone przykładowe oprogramowanie do obsługi wymienionych we/wy cyfrowych 
- wyprowadzone na obudowę w postać złącz DB9M minimum jeden port RS-232/422/485 (wymagana automatyczna kontrole kierunku przepływu danych dla RS485) oraz 5 x RS-232.    
- możliwość zasilania napięciem stałym 12 VDC, 19 VDC lub 24 VDC  
- w zestawie z komputerem ma być dostarczony zasilacz AC/DC z wtykiem wyposażonym w zabezpieczanie przed przypadkowym wyciągnięciem wtyczki.  
- w zestawie musi się znajdować uchwyt pozwalający na montaż naścienny 
- wymiary nie większe niż 200 mm x 150 mm x 55 mm 
- zalecana obudowa ze stopów lekkich 
- komputer dostarczony z preinstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 7 Professional for Embedded Systems lub równoważnym w wersji 32-bitowej oraz w polskiej wersji językowej 
- deklaracja zgodności WE w języku polskim 
Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:
- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 
- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 
- szybka wyszukiwarka plików 
- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 
- rozbudowane narzędzia administracyjne 
- możliwość tworzenia kont użytkowników 
- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 
- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 
- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 
- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 
- współpraca w domenie 
- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     
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