


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/209/2018 Rzeszów, 2018-07-09

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

	I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów 
NIP: 813-026-69-99



Osoba prowadząca postępowanie: 
mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 
	Zadanie częściowe nr
	Opis

	1
	Temat: Dostawa suszarki laboratoryjnej próżniowej
Wspólny Słownik Zamówień: 42716200-0 - Suszarki 
Opis: 
Suszarka laboratoryjna próżniowa:
- pojemność: co najmniej 24 l
- wymiary wewnętrzne ok: szerokość 30 cm x wysokość 27 cm x głębokość 30 cm
- zakres temperatur [°C]: +10 powyżej temperatury otoczenia ...+250
- materiał komory: stal nierdzewna
- zaokrąglone rogi komory w celu łatwego czyszczenia
- drzwi w komorze z oknem wizyjnym
- liczba drzwi: 1
- uszczelka z gumy silikonowej
- ilość półek w komorze standardowo / maks.: 2/2
- maksymalne obciążenie półki [kg]: 15
- sterownik: cyfrowy z zewnętrznym wyświetlaczem
- duży wyświetlacz cyfrowy i kontroler temperatury
- stabilność temperatury [±°C]: 1
- dokładność ustaw. temperatury [°C]: 0,1
- alarm temperaturowy
- maks. osiągana próżnia [mbar]: < 133 Pa
- nastawa zegara - czasu pracy: 1 - 9999 min.
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- moc znamionowa [W]: 800
- materiał obudowy: blacha ze stali walcowanej na zimno malowana proszkowo
- pokrycie farbą antyelektrostatyczną
- gwarancja: min. 12 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa laboratoryjnego  stacjonarnego pH-metr/konduktometr/solomierz z zestawem elektrod
Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe 
Opis: 
Laboratoryjny stacjonarny pH-metr, konkuktometr, solomierz z wyposażeniem 1 sztuka
Opis pojedynczego urządzenia:
- przystosowany do współpracy z elektrodami zespolonymi lub pojedynczymi oraz czujnikami konduktometrycznymi z wtyczką BNC 
- czujnik temperaturowy 
- pomiar pH w zakresie -2,000+16,00+/-0,002pH
- precyzyjny pomiar potencjału redox (+/-1999,9mV z dokładnością 0,1mV)
- szeroki, automatyczny zakres pomiarowy przewodności (ultra czyste wody i solanki) 0-1999,9 mS/cm
- pomiar temperatury w zakresie -50,0+199,9 st.C i z dokładnością +/-0,1 st.C
- 5 punktowa kalibracja elektrod pH
- autodetekcja wartości buforów
- kalibracja na wzorcach lub poprzez stałą K (zakres co najmniej od 0,010 do 19,999)
- pomiar TDS oraz zasolenia w przeliczeniu na NaCl oraz KCl
- wbudowana pamięć wyników (min. 4000) zbieranych seryjnie z czasem i datą
- współpraca z PC poprzez USB
- automatyczna ocena stanu elektrody
- zasilacz
- wymiary maksymalne 200x180x50/20mm
Wyposażenie do laboratoryjnego stacjonarnego pH-metru, konkuktometru, solomierza:
1. Elektroda fluorkowa 1 sztuka
2. Elektroda odniesienia 1 sztuka
- półogniwo odniesienia Ag/AgCl
- roztwór odniesienia nas. KCl + AgCl
-roztwór pośredni 4M KCl
- pot. półogniwa wzgl. norm. el. wodorowej w temp.25oC +197?3mV
- zakres stosowania 0-80 oC
-wewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
- zewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
- długość korpusu 120?5 mm
- średnica korpusu 12?0,5mm
- wtyczka bananowa
3. Elektroda zespolona pH z membraną cylindryczną , uzupełniana, boczny tubus, dwa łączniki 3 sztuki 
- zakres pomiaru 0 - 14 pH
- zakres temp. (praca ciagła) 0 - 80oC
- zakres temp. (praca okresowa) 0 - 100oC
- roztwór odniesienia 3,0M KCl+AgCl
- typ łącznika ceramiczny
- membrana szklana kształt cylindryczny
- możliwość uzupełnienia elektrolitu
- długość korpusu (bez oprawki) 140?5 mm
- średnica korpusu 12?0,5mm 
- wtyk BNC
4. Bufor pH 4 (100 ml) 1 sztuka
5. Bufor pH 7 (100 ml) 1 sztuka
6. Bufor pH 9 (100 ml) 1 sztuka
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa laboratoryjnego  stacjonarnego pH-metr/konduktometr/solomierz z wyposażeniem
Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe 
Opis: 
Laboratoryjny stacjonarny pH-metr, konduktometr, solomierz z wyposażeniem 1 sztuka
Opis pojedynczego urządzenia:
- przystosowany do współpracy z elektrodami zespolonymi lub pojedynczymi oraz czujnikami konduktometrycznymi z wtyczką BNC 
- czujnik temperaturowy 
- pomiar pH w zakresie -2,000+16,00+/-0,002pH
- precyzyjny pomiar potencjału redox (+/-1999,9mV z dokładnością 0,1mV)
- szeroki, automatyczny zakres pomiarowy przewodności (ultra czyste wody i solanki) 0-1999,9 mS/cm
- pomiar temperatury w zakresie -50,0+199,9 st.C i z dokładnością +/-0,1 st.C
- 5 punktowa kalibracja elektrod pH
- autodetekcja wartości buforów
- kalibracja na wzorcach lub poprzez stałą K (zakres co najmniej od 0,010 do 19,999)
- pomiar TDS oraz zasolenia w przeliczeniu na NaCl oraz KCl
- wbudowana pamięć wyników (min. 4000) zbieranych seryjnie z czasem i datą
- współpraca z PC poprzez USB
- automatyczna ocena stanu elektrody
- zasilacz
- wymiary maksymalne 200x180x50/20mm
Wyposażenie do laboratoryjnego stacjonarnego pH-metru, konduktometru, solomierza: 
1. Elektroda zespolona pH 1 sztuka
- zakres pomiaru 0 - 14 pH
- zakres temp. pracy 0 - 70oC
- elektrolit r-r nas. KCl
- typ łącznika ceramiczny
- membrana szklana kulista
- możliwość uzupełnienia elektrolitu
- długość korpusu (bez oprawki) 140?5 mm
- średnica korpusu 12?0,5mm 
- wtyk BNC
2. Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy 1 sztuka
- stała naczyńka 0,45+/-0,05,cm-1.
- zakres pomiarowy 0- 500mS/cm
- zakres temp. 0-60oC
- złącze BNC-50
3. Mieszadło magnetyczne 1 sztuka
- prędkość obrotowa 0…1250 obrotów/min
- zakres programatora czasu mieszania 0…999 minut
- wymiary płyty górnej 135x135 mm
- materiał płyty górnej stal nierdzewna
- wymiary 230x180x120 mm
4. Elektroda kalomelowa 1 sztuka
- membrana kulista z nasadką ochronną
5. Elektroda zespolona pH z membraną cylindryczną, uzupełniana, boczny tubus, dwa łączniki 3 sztuki 
- zakres pomiaru 0 - 14 pH
- zakres temp. (praca ciagła) 0 - 80oC
- zakres temp. (praca okresowa) 0 - 100oC
- roztwór odniesienia 3,0M KCl+AgCl
- typ łącznika ceramiczny
- membrana szklana kształt cylindryczny
- możliwość uzupełnienia elektrolitu
- długość korpusu (bez oprawki) 140?5 mm
- średnica korpusu 12?0,5mm 
- wtyk BNC
6. Bufor pH 4 (100 ml) 2 sztuki
7. Bufor pH 7 (100 ml) 2 sztuki
8. Bufor pH 9 (100 ml) 2 sztuki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa systemu oczyszczania wody z wyposażeniem
Wspólny Słownik Zamówień: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody 
Opis: 
Automatyczny system oczyszczania wody przeznaczonej do analiz laboratoryjnych z wyposażeniem  1 sztuka. 
System produkujący wodę I klasy czystości UP (ultra czystą) oraz II klasy czystości RO (na żądanie) bezpośrednio z wody wodociągowej.
Urządzenie sterowane procesorowym sterownikiem. Wszystkie parametry systemu wskazywane są na graficznym wyświetlaczu LCD. 
Dane techniczne – parametry urządzenie nie gorsze niż:
Przewodność wody na wyjściu dla wody UP (I klasy czystości): 0,055 µS/cm.
Przewodność wody na wyjściu dla wody RO (II klasy czystości): 0,5 do 30 µS/cm.
Pomiar przewodności wody ultra-czystej skompensowany do temperatury odniesienia 25oC.
Wydajność systemu: nie mniejsza niż 15 l/h.
Poziom TOC: < 30 ppb.
Cząstki >022 µm: < 1/ ml ( z filtrem 0,22 µm).
Na+, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-: < 0.5 ppb.
Krzemionka: < 5 ppb.
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn: < 0.1 ppb.
Komplet filtrów w wyposażeniu aparatu oraz dodatkowy jeden komplet filtrów do aparatu (jonity, filtry węglowe i filtr wstępny.
Zbiornik wody: poj. 10 l.
Ciśnienie zasilania: od 0,3 do 0,5 MPa.
Pobór mocy: max 80 VA.
Komunikacja z PC: port USB.
Na wyświetlaczu oprócz podstawowych parametrów wody oczyszczonej wyświetlane są komunikaty:
- ostrzegawcze:
braku wody na zasilaniu, 
konieczność wymiany filtrów wstępnych,
przekroczenie zadanej przewodności;
- alarmowe:
uszkodzenie czujnika temperatury,
uszkodzenie czujnika przewodności,
konieczność wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym,
przekroczenie zadanej przewodności.
Okres gwarancji 24 miesiące.
Dostawa, montaż i uruchomienie dejonizatora w miejscu pracy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa drukarki
Wspólny Słownik Zamówień: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 
Opis: 
Technologia druku: monochromatyczna laserowa
Szybkość druku: 60 str./min
Szybkość druku dwustronnego: 36 str./min. (A4)
Czas wydruku pierwszej strony mono: 4.4 sek.
Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
Druk dwustronny (Dupleks): automatyczny
Praca w sieci
Całkowita pojemność podajników papieru: 650 szt.
Obsługiwane rozmiary nośników: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Obsługiwana gramatura nośników: 60 - 176 g/m? (podajnik standardowy)
Rodzaje nośników: Etykiety, Folia przezroczysta, Kartony (karty), Koperty, Papier zwykły
Technologia druku: Direct Image, PCL 5e (emulacja), PCL 6 (emulacja), PDF 1.7, Postscript (emulacja), PPDS, XPS
Interfejs:
 	USB
 	Ethernet
 	Opcjonalne WiFi
Pamięć: 512 MB (RAM)
Wbudowany wyświetlacz LCD
Poziom hałasu, nie więcej niż 58 dB
Pobór mocy nie więcej niż: drukowanie 770W, oczekiwanie 55 W
Maksymalny miesięczny cykl pracy: 300 000 str./miesiąc
Wymiary maksymalne (W x S x G) w mm: 420 x 425 x 510
Kolor obudowy: szary
Waga, nie więcej niż 24 kg
Gwarancja min 1 rok gwarancji,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa oscyloskopów cyfrowych
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Opis: 
Oscyloskop cyfrowy 4 kanałowy 100 MHz 3szt.
Pasmo 100 MHz, 4 kanały analogowe
Opcjonalnie 16 kanałów cyfrowych (sonda logiczna) - przy zakupie opcji MSO1000Z Upgrade Package
Częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s 
Pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt
Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek
Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu 
Wbudowany generator funkcyjny / arbitralny: 2 kanały 25 MHz 
Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI), USB Host & Device, AUX, USB-GPIB (opcja)
Standardowe oprogramowanie do kontroli oscyloskopu
Zaawansowane funkcje matematyczne
Funkcja analizy FFT
Zaawansowane możliwości wyzwalania przebiegu
Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232, I2C, SPI)
Automatyczne pomiary wraz ze statystykami
Wbudowany generator: 2 kanały 25 MHz
jednoczesne wyświetlanie kanałów analogowych i logicznych
Łatwe grupowanie kanałów
Wyzwalanie i dekodowanie magistral na kanałach cyfrowych (Upgrade Package)
 Funkcja testu maski w standardzie
Obsługa wielu poziomów logicznych
Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
Wyposażenie standardowe: kabel sieciowy, kabel USB (USBA-USBB), 4 sondy pasywne (150 MHz) RP2200, dysk CD (pełna instrukcja obsługi i oprogramowanie aplikacyjne)
Wymiary nie przekraczające (szerokość × wysokość × głębokość): 313,1 mm × 160,8 mm × 122,4 mm
Waga nie przekraczająca: 3,2 kg;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa multimetrów
Wspólny Słownik Zamówień:  
Opis: 
Multimetr cyfrowy 6 i 1/2 cyfry -3 szt
Rzeczywista 6 1/2 cyfrowa rozdzielczość odczytu (odczyt maks. 2 200 000);
Dokładność pomiaru napięcia stałego 0,0035%;
Szybkość pomiaru do 10 000 odczytów/s;
Wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny o rozdzielczości 256 na 64 piksele (podwójny odczyt parametrów DUAL DISPLAY);
Szybki zapis i odczyt 10 grup ustawień przyrządu;
Możliwość przeniesienia wszystkich ustawień do innego przyrządu za pośrednictwem pamięci zewnętrznej typu flash;
Wsparcie dla czujników temperatury i dowolnego czujnika z wyjściem elektrycznym;
Wbudowana kompensacja zimnego złącza dla pomiarów przy pomocy termopary;
Oprogramowanie UltraSensor: łatwe, wygodne i elastyczne oprogramowanie do pomiarów za pomocą dowolnych czujników z wyjściem elektrycznym;
Obsługa pamięci USB;
Zdalne sterowanie za pomocą linii komend i kompatybilność z komendami sterującymi multimetrów głównego szeregu;
Pomiar napięcie stałego, prądu stałego, napięcia przemiennego (True RMS), prądu przemiennego (True RMS), rezystancji (pomiar 2- i 4-przewodowy), pojemności, test ciągłości obwodu, test diody, częstotliwości, okresu, temperatury, pomiar dowolnej wartości za pomocą dowolnego czujnika z wyjściem elektrycznym;
Funkcja pomiaru pojemności w standardzie;
Funkcje matematyczne, test "Dobry/Zły", trend, Histogram, Pomiar względny, Max/Min/Avg/TOTAL/SDEV/ STDEV, dBm, dB;
Analiza statystyczna w czasie rzeczywistym;
Certyfikat LXI i zdalne sterowanie przez Internet;
Interfejsy: USB Host, USB device, RS232, GPIB, LAN (LXI-C);
Wyświetlanie w czasie rzeczywistym trendu i histogramów pomiarów;
Wymiary nie przekraczające :(Wysokość x Szerokość x Głębokość): 107,0 mm x 231,6 mm x 290,5 mm;
Waga nie przekraczająca: 3,2 kg;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	8
	Temat: Dostawa wyparki rotacyjnej wraz z wyposażeniem.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Opis: 
Wyparka obrotowa – 1 sztuka
Parametry techniczne: 
• Podnośnik ręczny, mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm
• zakres prędkości obrotowej nie mniej niż od 20 do 280 obr./min., analogowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
• Zakres temperatur łaźni nie mniej niż od 20 do 210°C, moc grzewcza mniej niż 1300W, analogowa regulacja temperatury za pomocą pokrętła
• Cyfrowy wyświetlacz ustawionej i aktualnej temperatury łaźni
• Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalające obsługiwać pułapkę na pianę nie mniejszą niż 200 mm
• Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniej niż 1200 cm2
• Maksymalna pojemność kolby wyparnej nie mniej niż 5 L.
• W dostawie kolba wyparna i odbieralnikowa o objętości 1 L.
• Płaska, ultra- odporna uszczelka z PTFE z wypełnieniem z FKM do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego
• Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego
• Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki
• Panel sterowania demontowany, na kablu długości nie mniej niż 1 metr (do zdalnego sterowania urządzeniem np. możliwość kontroli procesu poza dygestorium)
• Oddzielny wyłącznik łaźni
• Stopień ochrony wg IEC 60 529 (wyparka) IP20
• W dostawie kable sieciowe i połączeniowe, wąż z modyfikowanego PE tego samego producenta co oferowanej wyparki – 2 mb
- Gwarancja min. 24 miesięcy
Membranowa pompa próżniowa – 1 sztuka
• Pompa próżniowa, membranowa, cicha, proste podłączenie elektryczne oraz próżniowe (poprzez kabel i węże). Wymagane zasilanie: 230 V/50 Hz.
• Głowica wykonana z PTFE (politetrafluoroetylen), membrana z EPDM pokryta PTFE, zawory z FFPM (perfluoroetylopropylen).
• Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym nie mniejszy niż 20 L/min. próżnia końcowa nie większa niż 8 mbar abs. (bez przepływu), nadciśnienie nie mniejsze niż 1,0 bar.
• Wymiary (dług. x wys. x szer.) nie większe niż 315 x 210 x 155 mm, waga nie większa niż 10 kg.
• Temperatura otoczenia nie mniej niż 5°C do 40°C
• Zasilanie 230V, 50 Hz, 120 W
• Klasa zabezpieczenia nie mniejsza niż IP 44
• Wykonawca powinien dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji serwisu technicznego wystawione dla wykonawcy przez producenta urządzenia.
• Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Manualny kontroler próżni – 1 sztuka
• zakres pomiaru 0 do 1020 mbar, podziałka co 50 mbar, wymiary: 80x80x150mm (dł. x szer. x wys.)
• Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Dostawa wyłącznika aparatury CVD
Wspólny Słownik Zamówień: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne 
Opis: 
Wyłącznik zasilania wraz z akcesoriami przyłączeniowymi oraz przekaźnik bezpieczeństwa do urządzenia realizującego proces CVD.
1. Wyłącznik Tmax T5N 630 PR221DS-I In=630 - szt. 1
2. Zaciski Tmax Kit FC Cu 2x240mm2 T5 630 - zestaw zacisków (6 szt.)
3. Rączka wyłącznika Tmax T4-T5 RHE napęd obrotowy przedłożony standardowy - szt. 1
4. Przekaźnik bezpieczeństwa 3N/O 1N/C PNOZ X3 24VDC/24 - szt. 1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Modernizacja mikroskopu metalograficznego.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Opis: 
1. Konserwacja mikroskopu NEOPHOT 2. posiadanego przez Zamawiającego 
2. Instalacja systemu analizy obrazu (badania metalograficzne, materiałowe, pomiary struktury itp.)
3. Instalacja kamery cyfrowej: min 16Mpix - 5 klatek/s, USB, rozdzielczość min. 4608x3456, głębia kolorów min. 24 bit, redukcja szumów, wbudowany procesor obrazu,
4. Łącznik: mikroskop-kamera
5. Szkolenie z obsługi oprogramowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
1. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny  należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert  równoważnych.
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego  dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
1. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności. 
1. Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.
1. W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego  z nazwy przez Zamawiającego,
1.  Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania      nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe. 
1. Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.
1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:
 - wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;
- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań     prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
1. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.
1.  Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w    wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
III. TERMIN REALIZACJI

	10 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

	1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 9

	7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 10



	



	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
4. Oferta i wszystkie załączniki, opisy muszą być sporządzona w języku polskim
5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4 W przypadku podmiotów zagranicznych: 
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
1. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
1. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 
Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
	                                                   cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów
                                                           cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa laboratoryjnej suszarki. Dostawa laboratoryjnego stajomentru ph--metru. Dostawa systemu oczyszczania wody z wyposażeniem. Dostawa drukarki. Dostawa oscyloskopów cyfrowych. Dostawa multimetrów cyfrowych. Dostawa wyparki rotacyjnej wraz z wyposażeniem. Dostawa wyłącznika aparatury CVD. Modernizacja mikroskopu metalograficznego. NIE OTWIERAĆ przed 2018-07-13 godz. 10:00 - NA/O/209/2018”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-07-13 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-07-13 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 
3) Oferty złożone po terminie.
4) Niezgodną  z treścią niniejszego zapytania

		
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
	IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy gdy wartość oferty netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207000 EURO

	X. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert. 

	XII. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

	XIII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  

	XIV  Informacja dodatkowa: W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie mam obowiązku odpowiedzi na pytania.


Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu









Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.
[bookmark: _GoBack]
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12 
35-959 Rzeszów
Sprawę prowadzi:  . mgr Magdalena Salamon
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa laboratoryjnej suszarki. Dostawa laboratoryjnego stajomentru ph--metru. Dostawa systemu oczyszczania wody z wyposażeniem. Dostawa drukarki. Dostawa oscyloskopów cyfrowych. Dostawa multimetrów cyfrowych. Dostawa wyparki rotacyjnej wraz z wyposażeniem. Dostawa wyłącznika aparatury CVD. Modernizacja mikroskopu metalograficznego.
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
                                                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy) 
Proszę uzupełnić obowiązkowo:
Osoba do kontaktu:
Telefon:
e-mail:                                        
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
	Zadanie częściowe nr
	

	1
	Dostawa suszarki laboratoryjnej próżniowej
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...........................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:..........................................................................................................zł.

	2
	Dostawa laboratoryjnego  stacjonarnego pH metr/konduktometr/solomierz z zestawem elektrod
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ..................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:.........................................................................................................zł.

	3
	Dostawa laboratoryjnego  stacjonarnego pH-metr/konduktometr/solomierz z wyposażeniem
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: .................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: .........................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:......................................................................................................zł.

	4
	Dostawa systemu oczyszczania wody z wyposażeniem
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ..............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...............................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:......................................................................................................zł.

	5
	Dostawa drukarki
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: .............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ..........................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:...............................................................................................................zł.

	6
	Dostawa oscyloskopów cyfrowych
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ......................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: .............................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:............................................................................................................zł.

	7
	Dostawa multimetrów
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ..................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:..............................................................................................................zł.

	8
	Dostawa wyparki rotacyjnej wraz z wyposażeniem.
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ..............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:...........................................................................................................zł.

	9
	Dostawa wyłącznika aparatury CVD
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ..................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................zł.

	10
	Modernizacja mikroskopu metalograficznego.
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ..................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ..................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:...........................................................................................................zł.


zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:
	10 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

	14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

	1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

	20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 9

	7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 10



b) warunki płatności :14 dni
c) okres gwarancji.
zad 1- min 12 miesięcy 
zad 2- min 12 miesięcy 
zad 3- min 12 miesięcy
zad 4-  min 24 miesięcy
zad 5- min 12 miesięcy
zad 6-  min 24 miesięcy
zad 7-  min 24 miesięcy
zad 8-  min 24 miesięcy
zad 9- min 12 miesięcy
zad 10- min 12 miesięcy
d) ...................................................................,
3. Oświadczam, że:
a) zapoznaliśmy się z zapytania ofertowego  i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania
b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
c)  że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
d) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,
e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert. 
f) zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


Proszę uzupełnić obowiązkowo:
Dane kontaktowe Wykonawcy:   
Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..
telefon ........................................
Fax. .............................................
e-mail: .......................................
NIP   : ...........................................
1. ....................................................................
1. ...................................................................
1. ...................................................................
*) niepotrzebne skreślić
................................dn. ............................           

..............................................................           
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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