



Załącznik nr 1 SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na 
„Dostawa dwóch zestawów multimedialnych”

Wyposażenie multimedialne
PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY – 2 szt.
Technika
System projekcyjny
Technologia 3LCD
Panel LCD
0,59 cal z MLA (D9)
Obraz
Natężenie światła barwnego
mn. 3.200 lumen-1.800 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego
min. 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość
WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition
HD ready
Współczynnik proporcji obrazu- 16:10
Stosunek kontrastu- min.14.000 : 1
Lampa
nie więcej niż 245 W, przy 5.000 h
10.000 h - żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu
Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja
obsługi") poziomo ± 3 °
Przetwarzanie wideo10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D
100 Hz - 120 Hz
Układ optyczny
Stosunek projekcji
0,28- 0.37:1
Zoom
Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw
Optyczny
Rozmiar projekcji
60 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny
0,4 m (60 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele
0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,8
Odległość ogniskowa min.3,7 mm
Fokus
Ręcznie
Przesunięcie 6 : 1
Złącza
Funkcja USB wyświetlacza
3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza
Wejście S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejście
mikrofonu, Wejście VGA (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack,
Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wyjście VGA,
Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wejście HDMI (3x), Złącze USB 2.0 typu B
Połączenie ze smartfonem
Ad-hoc/Infrastruktura
Zaawansowane funkcje
Bezpieczeństwo
Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN,
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje
Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo
użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie
bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste
wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Interaktywność
Nie
Tryby kolorów
Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica
Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność
ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe,
Kompatybilny ze skanerem dokumentów(obsługa jednym pilotem), Proste wstępne ustawianie
menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu
Informacje ogólne
Zużycie energii
max. 350 W, max. 270 W (tryb ekonomiczny), ok. 0,4 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania
AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu
nie większe niż: 370 x 400 x 150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu ok. 6,0 kg
Poziom hałasu
Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Temperatura
Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza
Praca 20% - 80%,
Załączone oprogramowanie
Multi PC Projection, Network Projection
Opcje
Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB,
Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Kompatybilne systemy operacyjne:
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04,
Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Głośniki 16 W
Zawartość zestawu
Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwyt
naścienny dedykowany do tego typu projektora, umożliwiający regulację we wszystkich
kierunkach poziomu i pionu (przechył i balans), mocowanie naścienne min. 10 punktów o10 x
20mm
Inne
Gwarancja nie mniej niż 3 lata na projektor i nie mniej niż 3 lata lub 1000h na lampę.
TABLICA INTERAKTYWNA – 2 szt.
1. Przekątna tablicy : 105 cali (łącznie z ramą)
2. Obszar roboczy (cale): minimum 96
3. Wymiary tablicy: minimum 2317 x 1301 mm
4. Wymiary powierzchni roboczej: minimum 2145 x 1159 mm
5. Proporcje obrazu: 16:9;
6. Rozdzielczość: minimum 4096 x 4096
7. Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni
8. Obsługa: za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
9. Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 - (32 i 64 bity)
10. Podłączenie do komputera USB - zasilanie USB
11. Dokładność odczytu: <4 mm
12. Prędkość kursora: minimum 120" /s
13. Czas reakcji: pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms
14. Powierzchnia tablicy: matowa, suchościeralna, magnetyczna, porcelanowa, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
15. Inteligentna półka na pisaki
16. Waga: max 33 kg
17. Gwarancja: minimum 3 lata
18. Akcesoria: 3 pisaki kolorowe, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, uchwyt montażowy na
ścianę, przedłużacz aktywny USB o parametrach:
Standard USB: 2.0 Długość kabla: 10 m Zasilanie: z portu USB lub zewnętrzny
Transfer danych: do 480 Mbps Mechanizm Plug and Play Maksymalny zasięg działania: do 40
m (po połączeniu czterech kabli 10m).
Przedłużacz nie wymagający instalacji żadnych sterowników ani oprogramowania.
WZMACNIACZ MULTIMEDIALNY – 2 szt.
1. Cyfrowy wzmacniacz (klasa D) małych rozmiarów z equalizerem i funkcją miksera MIC.
Parametry i wyposażenie:
Wejścia audio/wyjścia audio
2 x Wejścia stereo audio ,1 x RCA , 1 x 3,5mm jack
1x MIC - 6,5mmJack Output 1 Amplifier,1 stereo audio
Wyjście 1x3.5mm jack,EUROBLOCK x 1
Impedancja wejściowa >10KΩ
Impedancja wyjściowa 50?/stereo, 4-8Ω
Pasmo przenoszenia 20Hz -20KHz CMRR >70dB@20Hz-20KHz
SNR 80 dB przy paśmie 20Hz - 25KHz
Separacja kanałów >75 dB @ 20 Hz to 20 kHz THD + Noise
1% @ 1 kHz, 0.3% @ 20 kHz
Wzmocnienie: 32dB
Moc wyjściowa : 2 x 20 watt (8 Ohm)
2 x 40 watt (4 Ohm)
Niezależna regulacja barwy dla poszczególnych wejść i mikrofonu +/-15dB
Sterowanie;
-Serial control port - RS-232, 9-pin female D connector
-Konfiguracja połączeń złącza RS232 ( DB-9 ) - pin 2 = TX, pin 3 = RX, pin 5 = GND
-IR sterowanie podczerwienią z pilotem lub panelem
Wymiary nie większe: (WxHxD) 123x38x87 mm.
Adapter do mocowania na szynach TH 35
Pełny opis protokołów sterowania – RS 232
Zasilacz w komplecie
2. Radiowy moduł sterujący z zadajnikiem RF:
Wymagania:
Moduł typu box umożliwiający autonomiczną obsługę np. projektorów , wzmacniaczy,
przedwzmacniaczy akustycznych, matryc i innych urządzeń elektronicznych będących na
wyposażeniu systemów multimedialnych oraz peryferii jak: rolety, ekrany, oświetlenie i inne
urządzenia elektryczne i elektroniczne w ramach małych, średnich i dużych systemów
automatyki w salach audiowizualnych. Obsługa wielu pilotów lub zadajników z indywidualnymi
kodami identyfikacyjnymi umożliwiająca zastosowanie wielu modułów automatyki w jednym
obiekcie. Obsługa lokalnych klawiatur pracujących na wspólnej magistrali RS485 z modułami.
Wyjścia przekaźnikowe obsługują dowolny typ ekranów i rolet wyposażonych w standardowe
serwomechanizmy lub inne obwody elektryczne. Powinien posiadać programowalne parametry
czasowe wyjść w funkcji sterowania po magistralach RS 232,RS 485, RF, klawiatury lokalnej 
nie zależnie.
Konfigurowanie magistrali RS232 jako slave na potrzeby sterowania innymi urządzeniami
peryferyjnymi np. audio/video
Parametry i wyposażenie:
- min. 2 niezależne wejścia optoizolowane – 230V, 50 Hz AC lub 5-30V DC
- min. 2 przełączające wyjścia przekaźnikowe 8-16A/230V AC
- min. 1 sterowane wejście/wyjście po magistrali RS232,
- min. 1 sterowane wejście/wyjście po magistrali RS485 z możliwością przekonfigurowania na
pracę w standardzie RS232
- niezależna konfiguracja wejść optoizolowanych
- obsługa urządzeń wejściowych ( zadajników ) pracujących w paśmie radiowym w zakresie od
433MHz do 2.4 GHz
- zasięg pracy zadajników ( manipulatorów ) nie mniejszy niż 20m,
- sygnalizacja stanu wyjść przekaźnikowych
- zasilanie 12V DC
- obudowa na szynę DIN T35
- ilość współpracujących modułów na magistrali RS 485 nie mniejsza niż 16
- pełna specyfikacja protokołów sterujących po magistralach RS 232, RS485
- w systemach wielomodułowych praca w konfiguracji master/slave
- wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające konfigurowanie systemu przez
Zamawiającego
- oprogramowanie wraz z pojawiającymi się aktualizacjami będzie własnością Zamawiającego
- niezależne konfigurowanie funkcji wejść optoizolowanych ,
- niezależne konfigurowanie wejść/wyjść RS232, RS485 w funkcji czasowej do przekaźników
przełączających,
- niezależna konfiguracja wejść/wyjść RS232, RS485,
- konfigurowanie protokołów sterujących wejść/wyjść RS232, RS485 w funkcji
czytania indywidualnych kodów sterujących przycisków (pól) zadajników,
- dodawanie i usuwanie pilotów (zadajników) sterujących z poziomu modułu
- zasilanie zadajników : baterie 1,5V typu AA max. 2szt. lub integralna stacja dokująca
- wizualny wskaźnik aktywowanej funkcji na zadajniku,
Dopuszcza się zastosowanie elementów sterujących w postaci jednego modułu lub
równoważnych w obudowie (łącznie) nie większej niż 6 modułów szyny TH 35.
Wymagany rozkłady klawiszy sterujących w przypadku pilota RF
Wymagany rozkład pól sterujących (touch) na innym zadajniku RF:
ZESTAW GŁOŚNIKOWY
1. Montaż naścienny lub sufitowy
2. Maksymalna wysokość montażu - 10 m
3. Możliwość montażu w pionowego i poziomego
4. Możliwość regulacji w pionie i poziomie - zakres 30°
5. Moc zestawu (program) - 80 - 150 W
6. Impedancja nominalna - 6 - 8Ω
7. Skuteczność - 84 - 88 dB SPL, 1 W, 1m
8. Współczynnik kierunkowości (Q) - 5.3 – 6.5 uśredniony
9. Pasmo przenoszenia (-10 dB) - ≤80 Hz –≥16kHz
10. Częstotliwość podziału - 2,8 kHz – 3,9 kHz
11. Dwudrożny system głośnikowy
12. Przetwornik niskotonowy - 100 - 135 mm (4,00” - 5,25”)
13. Przetwornik wysokotonowy - 19 mm (3/4”)
14. Obudowa - polistyren wysokoudarowy, ABS
15. Kolor obudowy - biały
16. Wymiary: ( bez uchwytu )
wysokość 236 - 277 mm
szerokość 170 - 188 mm
głębokość 149 -166 mm
17. Waga - ≤ 2,3 kg
18. Mocowanie – naścienne + sufitowe ( dopuszcza się uchwyt kulowy) -
19. Gwarancja – 3 lata
20. Ilość – 4 sztuki
WIZUALIZER – 1 szt.
1. Przetwornik obrazu: 1/4" CMOS sensor (5 megapikseli, 2592 x 1944)
2. Rozdzielczość wyjściowa: przełączana automatycznie XGA, WXGA, SXGA
3. Częstotliwość odświeżania: do 30 klatek/sek.
4. Automatyczny balans bieli
5. Rozmiar obszaru aktywnego: 11.7"×16.5"
6. Zoom cyfrowy: 10x
7. Automatyczne ustawianie ostrości
8. Zabezpieczenie przed kradzieżą: Kensington
9. Oświetlenie górne LED
10. Sterowanie podstawowymi funkcjami projektora podłączonego do wizualizera
11. Funkcjonalność: zoom, focus, zamrożenie obrazu, negatyw, obrót obrazu, podział obrazu
jednoczesne wyświetlanie obrazu na żywo oraz zapamiętanego w pamięci
12. Pilot obsługujący funkcje wizualizera i podstawowe funkcje projektora
13. Adapter do przechwytywania obrazu z mikroskopu w komplecie
14. Gniazda wejściowe: VGA,
15. Gniazda wyjściowe: VGA, USB, Composite Video (RCA)
16. Slot karty SD
17. Waga: nie większa niż 2,3kg
18. Wymiary po złożeniu: nie większe niż 27x20x25cm
SYSTEM TRANSMISJI CYFROWEJ SYGNAŁÓW WIDEO
WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA Z NADAJNIKEM cat5/6 - 2 szt.
Obsługiwane sygnały: HDMI i VGA, rozdzielczości do 1080p/1920x1200
Wejścia: HDMI x 1, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do
aktualizacji firmware)
Wyjścia: RJ45 x 1
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie
Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia
Zasięg do 70 metrów/1080p
Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego odbiornika
Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora
Automatyczne przełączanie wejść
Zarządzanie HDCP
Ustawianie preferowanej rozdzielczości
Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika
Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania
Dostępne sposoby zasilania:
PoCc do odbiornika
PoCc z odbiornika
Dedykowany zasilacz
Sposób montażu - desktop
Szybkość transmisji: 6.75Gbps
Wideo: do 1080p
VESA: do 1920x1200
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Wymiary: (W x S x G) nie większe 38 x 127 x 102 (mm)
Waga: nie większa niż 0.37 kg
Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,
60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6
Zgodność z HDCP: Tak
Zużycie energii nie większe niż 19 W
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta minimum 10 lat
ODBIORNIK KONWERTER cat5/6 NA HDMI - 2 szt.
Obsługiwane sygnały: HDMI do 1080p/1920x1200
Wejścia: RJ45 x 1
Wyjścia: HDMI x 1, audio złącze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232
mini jack 3,5mm x 1,
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie
Diody LED sygnalizujące status urządzenia
Wbudowany skaler
Zasięg do 70 metrów/1080p
Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego nadajnika
Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora
Automatyczne przełączanie wejść
Zarządzanie HDCP
Ustawianie preferowanej rozdzielczości
Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika
Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania
Sterowanie skalerem za pomocą kodów RS-232
Dostępne sposoby zasilania:
PoCc do odbiornika
PoCc z odbiornika
Dedykowany zasilacz
Szybkość transmisji 6.75Gbps
Wideo: do 1080p
VESA: do 1920x1200
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Wymiary: (W x S x G) nie większe niż 30x122x125 (mm)
Waga: nie większa niż 0.31 kg
Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,
60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6
Zgodność z HDCP Tak
Zużycie energii - nie większe niż 17.2W
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta minimum 10 lat
Wyposażenie dodatkowe- przewód łączeniowy HDMI – 0,6 m
OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE
1. PRZEWÓD RGB - 2 szt.
- Kabel do projektora i komputera do przesyłu sygnału wizji.
- Złącze - gniazda męski – męski (DSUB-15M/15M)
- Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD
- 5 żyłowy (Czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny) + 8 żył Cu 0,28mm2
- Możliwy przesył obrazu Component
- Przewód VGA zakończony koralikami ferrytowymi
-Konstrukcja wysokiej jakości - Formowane złącza 15-pinowe HD na końcach
- Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG
- Impedancja 75 Ω
- Kolor ciemnoszary
Parametry elektryczne Impedancja: 75Ω. Rezystancja DC: 237 Ω/km, Pojemność: 60 pF/m,
Prędkość propagacji: 78%. Zakres temperatur: Od -20° do 75°C, Tłumienie (dB/100 stóp): 
0.6dB @ 1 MHz. -1.4 dB @ 5 MHz. -2.1 dB @ 10 MHz. -4.7 dB @ 50 MHz. -6.8 dB @ 100
MHz. -9.2 dB @ 180 MHz. -14.2 dB @ 400 MHz. -20.1 dB @ 750 MHz. -23.8 dB @ 1000 MHz.
Długość – 3mb
2.PRZEWÓD HDMI - 4 szt.
- Złącze: HDMI - HDMI
- Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany
- Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed
- przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2
- Metalowe, niklowane wtyki
- Wtyki platerowane złotem
- Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.
- Obsługuje kanał Ethernet (HEC)
- Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)
- Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4
- Kanał zwrotny Audio (ARC)
- Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM
- Zgodny z Dolby True HD
- Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)
- Zgodny z DTS-HD Master Audio
- Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s
- Maksymalna głębia koloru 48 bit
- Kompatybilny z HDTV oraz HDCP
- Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna
- Długość – 3mb
3.PRZEWÓD STERUJĄCY
Parametry elektryczne
Budowa
- Przewód sterowniczy z PVC, zgodnego z DIN VDE 0281 cz. 13, HD 21.13S1 i IEC 60227/74
- Zakres temperatur elastycznie –5°C do +70°C stacjonarnie –40°C do +70°C
- Napięcie pracy U0/U 300/500 V
- Napięcie testu żyła/żyła 2 kV, 5 min. żyła/ekran 2 kV, 5 min.
- Napięcie przebicia min. 4000 V
- Rezystancja izolacji minimum 20 Mom x km
- Rezystancja sprzężenia 30 MHz =< 250 Om/km
- Minimalny promień gięcia 10 x O kabla przy ułożeniu na stałe 5 x O kabla
- Odporność na promieniowanie do 80 x 106 cJ/kg (do 80 Mrad)
- Żyła miedziana niepobielana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, HD 383 i IEC 60228 kl. 5
- Izolacja żył z PVC TI2, zgodnie z DIN VDE 0281 cz. 1
- Żyły czarne numerowane wg DIN VDE 0293
- Żyły skręcane równolegle
- Opona wewnętrzna z PVC TM2, zgodnie z DIN VDE 0281 cz. 1
- Ekran miedziany cynowany, pokrycie ok. 85%
- Opona zewnętrzna ze specjalnego PVC, TM5 wg DIN VDE 0281 cz. 1, HD 21.1.S4/A16
- Kolor czarny
- Ilość żył – 4x0,5mm2
- Długość 20 mb
- Złącze DB9 żeńskie
- Rozkład pin zgodny z RS232
- Przewód zakończony koralikami ferrytowymi
4.PRZEWÓD ZASILAJĄCY - 2 szt.
Typ wg normy VDE:
H03VVH2-F
Ilość żył: 3
Przekrój żył: 1,0 mm2
Średnica: 5.5 mm
Napięcie znamionowe: 300V/500V
Izolacja: Polwinit PVC
Powłoka: Polwinit PVC
Temperatura pracy: 70 st C
Kolor: Czarny
Oznakowanie żył: Kolorowe
Żyła robocza: Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie
Długość: 10mb.
Zakończenie: jednostronnie wtyk żeński C13 wg standardu IEC (zalewany)
5.PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY
- Budowa
Rdzeń
30 x 0.25 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia
1.5 mm2
Materiał rdzenia
miedź beztlenowa
Izolacja rdzenia PVC
Zawartość rdzenia
2 skręcone przewody
Izolacja zewnętrzna PVC-flex, kolor - biały
Średnica zewnętrzna 5 - 7.0 mm
- właściwości fizyczne
Waga [g/m] do 75
Waga rdzenia [g/m] do 30
Zakres temperatury pracy -25 °C / +70 °C
Minimalny kąt zginania 5 x średnica zewnętrzna
-właściwości elektryczne
Impedancja rdzenia [W/km] < 13.0
Pojemność (1 kHz) 150 pF/m
Indukcyjność (1 kHz) 0.56 µH/m
Test napięcia 2 kV
Palność kabla- kable nie rozprzestrzeniają płomienia
Próby palności - PN-89/E-04160/55 metoda 1
Długość - 24 mb
6. PRZEWÓD AUDIO - 2 szt.
typ przewodu: audio kolor: dowolny złącza: 2 wtyki stereo mini jack 3.5 mm, złącza zalewane ɸ
nie mniej niż 8 mm długość: 3 mb wymiar zewnętrzny: min. 4 mm cechy: złącza pozłacane,
przewód wysokiej jakości z miedzi beztlenowej OFC, zastosowanie: połączenie odtwarzacza
MP3, komputera do wzmacniacza, innych połączeń multimedialnych
7. PRZEWÓD UTP cat.6E – 2 szt.
Zastosowanie - wewnętrzny, szary,
Drut lub linka- 4x2x24 AWG,
Konstrukcja - żyła: drut miedziany lub linka 24AWG 0,512 ± 0,005mm, w powłoce HDPE;
Powłoka: PCV
Średnica: 6mm ± 0,2mm;
Ekran: Al/PET (50/15µm);
Normy i standardy: 
Kategoria: kat. 6E; class D;
Standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2;
Oznaczenia i pakowanie:; Oznaczenia: F/UTP + znacznik długości kabla co 1m;
Schemat połączeń
EIA/TIA 568B RJ45 (8)
Materiał kontaktu fosforobrąz, platerowanie niklem
Min. promień gięcia 4 średnice kabla
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 20 N/przewód
Długość - 10 mb
8. PRZEDŁUŻACZ SIECIOWY – 4 szt.
Typ kabla połączeniowego
przedłużacz sieciowy Ilość gniazd 2
Rodzaj przewodu
H03VV-F Materiał izolacji zewnętrznej PVC
Kolor czarny Długość kabla 3 m
Liczba żył 3 Przekrój żyły 1,5mm2
Prąd pracy maks. 16 A Napięcie znamionowe 250V AC
Właściwości kabla połączeniowego
Wersja z uziemieniem
możliwość montażu gniazda do powierzchni
Budowa kabla/przejścia:
- CEE 7/17 (C) wtyk kątowy
- CEE 7/17 (C) gniazdo kątowe
9. ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE - 4 szt.
Prąd znamionowy 10 A
Charakterystyka wyzwalania B
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA
Ilość biegunów 1 P
Ilość modułów 1
Znamionowe napięcie robocze Ue (AC) 230/400 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,4 W
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli) 10000
Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli) 20000
Temperatura pracy -25 + 60 °C
Temperatura magazynowania -25 + 80 °C
Wysokość zainstalowanego produktu 83 mm
Szerokość zainstalowanego produktu 17,5 mm
Głębokość zainstalowanego produktu 70 mm
10. ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE - 2 szt.
Zastrzega Prąd znamionowy 1 A
Charakterystyka wyzwalania C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA
Ilość biegunów 1 P
Ilość modułów 1
Znamionowe napięcie robocze Ue (AC) 230/400 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,2 W
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli) 10000
Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli) 20000
Temperatura pracy -25 + 60 °C
Temperatura magazynowania -25 + 80 °C
Wysokość zainstalowanego produktu 83 mm
Szerokość zainstalowanego produktu 17,5 mm
Głębokość zainstalowanego produktu 70 mm
11. SZYNA GRZEBIENIOWA - 1 szt.
2111astrzega
Szyna grzebieniowa widełkowa 1P, 10 mm2, 12M
Dane techniczne:
Ilość biegunów 1 P
Ilość modułów 12
Prąd znamionowy 63 A
12. WSKAŹNIK KONTROLNY NAPIĘCIA - 2 szt.3.- ---14 szt.
[bookmark: _GoBack]Zasilanie 230V 50Hz
Wskaźnik dioda LED czerwona lub zielona,
dioda LED 10x10 mm czerwona lub zielona
Temperatura pracy -30oC ÷ +50oC
Listwa zaciskowa 2,5 mm2, system windowy – nie niszczący końcówek przewodów
Obudowa do montażu na szynie TH-35, wykonana z tworzywa samogasnącego
Wymiary obudowy jeden moduł (17,5 mm)
Stopień ochrony IP 20
13. ZASILACZ PRZEPŁYWOWY - 2 szt.
Moc wyjściowa 20 W
Napięcie wyjściowe 12 VDC
Prąd wyjściowy ciągły 1,6 A
Przeciążalność 150 %
Dokładność stabilizacji ± 3%
Tętnienia < 50 mVpp
Czas podtrzymania > 20 ms przy 230 VAC
Zabezpieczenie przeciążeniowe/zwarciowe Tryb Hiccup autoresetem
Zabezpieczenie przed przepięciem Tak
Zabezpieczenie Termiczne Tak
Sygnał wyjściowy Zielona dioda LED
Regulacja napięcia wyjściowego 10,4-13,2 V
Praca równoległa (zwiększenie mocy) Tak
Praca równoległa (redundancja) Tak z zewnętrzną diodą odsprzęgającą
Praca szeregowa Tak
Napięcie znamionowe 110 / 230 VAC
Zakres napięcia 85..265 VAC / 90..385 VDC
Częstotliwość 47..63 Hz
Zewnętrzny bezpiecznik 2A klasy C
Sprawność > 85%
Temperatura pracy -25..+50°C
Izolacja wejścia/wyjścia 3 kVAC / 60 s
Klasa izolacji II, bez zacisku ochronnego PE
Stopień ochrony IP20
Normy bezpieczeństwa EN60950, EN61558
Normy EMC EN55022/B
Złącza śrubowe 2,5 mm2
Obudowa do montażu na szynie TH-35,
Materiał obudowy ABS niepalny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 17,5 x 90 x 65 mm (szyna DIN, )
14. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 18 szt. Wersja końcówki
izolowana, podwójna
Materiał styku
miedź Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu
1,5mm2 Długość końcówki 12 mm
Pokrycie styku
cynowany Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny
na przewód Kolor szary
Wytrzymałość temperaturowa
105°C
15. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 20 szt. Wersja końcówki
izolowana, pojedyncza
Materiał styku
miedź Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu
1,5mm2
Długość końcówki 12 mm
Pokrycie styku
cynowany Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny
na przewód Kolor biały
Wytrzymałość temperaturowa 105°C
16. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 16 szt. Wersja końcówki
izolowana, podwójna
Materiał styku
miedź Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu
0,75 mm2 Długość końcówki 12 mm
Pokrycie styku
cynowany Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny
na przewód Kolor orange
Wytrzymałość temperaturowa 105°C
17. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 16 szt. Wersja końcówki
izolowana, pojedyncza
Materiał styku
miedź Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu
0,75 mm2 Długość końcówki 12 mm
Pokrycie styku
cynowany Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny
na przewód Kolor orange
Wytrzymałość temperaturowa 105°C
18. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 12 szt. Wersja końcówki
izolowana, pojedyncza
Materiał styku miedź 
Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu 0,25 mm2 Długość końcówki 8 mm
Pokrycie styku cynowany
Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny na przewód Kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa 105°C
19. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 18 szt. Wersja końcówki
izolowana, podwójna
Materiał styku
miedź Materiał izolacji polipropylen
Przekrój przewodu 0,35 mm2 
Długość końcówki 10 mm
Pokrycie styku
cynowany Montaż elektryczny zaciskanie
Montaż mechaniczny
na przewód Kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa 105°C
20. SZYBKOZŁĄCZKA – 4 szt.
Typ złączki
szybkozłączka Seria złącza 9286
Ilość torów1 Ilość zacisków 2
Montaż elektryczny
zacisk sprężynowy z przyciskiem Wersja złącza z podwójnym przyciskiem
Rozmiar przewodu
26...18AWG Temperatura pracy -40...125°C
Prąd znamionowy
8A Napięcie znamionowe 250V AC
21. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - 2 szt.
Ilość modułów – 12
Wymiary nie większe-280x250x100 mm
Drzwiczki w całości transparentne prawo lub lewostronnie otwierane o wymiarach obudowy
Wyposażenie - listwy - uziemiająca 8 polowa i neutralna 8 polowa
Materiał – ABS utwardzany
22. LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA ( KOMPLET) - 4 szt.
- Długość - 2000 mm
- Wymiary - 60 x 40 mm
- Kolor - RAL 9003
- Kształt prostokątny
- Liczba przegród ruchomych – 0
-Perforacja montażowa w podstawie - min. 120 x 35 mm w dwóch rzędach
- Perforacja montażowa - ? 6mm
- Rodzaj materiału PVC
- Sposób montażu pokrywy (części górnej) - obejma
- Klamry kablowe – min 4 szt. na długość 2000 mm
AKCESORIA:
- Narożnik wewnętrzny - 2 szt.
- Narożnik zewnętrzny - 2 szt.
- Łącznik kątowy – 2 szt.
PRZYŁĄCZE STOŁOWE - 2 szt.
Przyłącze stołowe z gniazdami AV montowane w blat stołu konferencyjnego lub wykładowcy:
-mechanizm otwierania przyłącza – pokrywa uchylna, z przepustem szczotkowanym,
-w stanie spoczynku i pracy – pokrywa przyłącza zlicowana z blatem stołu,
-kolor – czarny
-kaseta 6 modułowa o wymiarach 349x153x67mm, minimalne wymiary otworu w blacie
327x139mm malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005
- przepusty kablowe rozkładane, dwu-częściowe, wyposażone w dwa otwory o średnicy 10mm,
z odbojnikami gumowymi
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