


Załącznik nr 1 SIWZ




SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa  kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, Dostawa 5 sztuk projektorów, 5 sztuk tablic suchościeralnych wraz z wyposażeniem i okablowaniem oraz 5 sztuk systemów transmisji cyfrowej wideo.”

Zadanie nr 1
Dostawa  kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

	[bookmark: RANGE!A1:B46]PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

	OGÓLNE
	

	TYP URZĄDZENIA
	Urządzenie laserowe, kolorowe.

	FUNKCJE URZĄDZENIA
	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

	CZAS NAGRZEWANIA
	Nie większy niż 35 sekund

	PANEL OPERACYJNY
	Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 20 centymetrów

	DYSK TWARDY 
	O pojemności nie mniejszej niż 250 GB

	PAMIĘĆ RAM
	O pojemności nie mniejszej niż 1,5 GB

	INTERFEJSY
	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

	ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI URZĄDZENIA
	Urządzenie musi umozliwiać dostep do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej. 

	POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU
	Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny

	POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU
	Nie mniejsza niż 500 arkuszy  arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

	CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII KOLOROWEJ
	Nie większy niż 9 sekund

	CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII CZARNO-BIAŁEJ
	Nie większy niż 6 sekund

	OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE MICROSOFT
	 Windows 10 (x64),  Windows 8.1 (x64),  Windows 8 (x64),  Windows 7 (x64),  Windows Vista (x64),  Windows 10,  Windows 8.1,  Windows 8,  Windows 7,  Windows Vista,  Windows Server 2012 R2 (x64),  Windows Server 2012 (x64),  Windows Server 2008 R2 (x64),  Windows Server 2008 (x64),  Windows Server 2003(x64),  Windows Server 2008,  Windows Server 2003

	KOPIARKA
	

	PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA KOLOROWEGO I CZARNO-BIAŁEGO A4
	Nie mniej niż 20 stron na minutę

	KOPIOWANIE CIĄGŁE
	W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii

	ZOOM
	W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%

	ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA
	600 dpi

	SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW
	

	MODUŁ SKANERA
	Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

	POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW
	Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

	PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
	Nie mniej niż 50 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

	FORMATY ZESKANOWANYCH PLIKÓW
	Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF

	ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA
	W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi

	DRUKARKA
	

	MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO
	Wymagany wbudowany.

	OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU
	A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny

	OBSŁUGIWANA GRAMATURA
	W zakresie nie mniejszym niż 55 - 300 g/m²

	ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA
	Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

	JĘZYKI OPISU STRONY
	Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.

	KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO
	

	PROTOKOŁY SIECIOWE
	TCP/IP

	PROTOKOŁY SKANOWANIA
	Umożliwiające realizację skanu do folderu, zasobu sieciowego, e-mail

	FILTROWANIE MAC ADRESÓW
	Wymagane

	NADPISYWANIE DANYCH DYSKOWYCH
	Wymagane przynajmniej 9-krotne

	SZYFROWANIE SSL
	Wymagane

	WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
	

	MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII
	Nie większe niż 1700W

	TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG WSKAŹNIKA TEC
	Nie większe niż 1 kWh

	CERTYFIKATY I DEKLARACJE
	Energy Star, CE

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	Urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy urządzenia

	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
	Urządzenie musi być wyposażone w komplet tonerów pozwalający na wydrukowanie 10 tys wydruków kolorowych A4 przy poziomie pokrycia tonerem 20%. Urządzenie musi być wyposażone w komplet bębnów o wydajności nie mniejszej niż 40 tys. wydruków (A4, 5% krycia) każdy. Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej ilości materiałów pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność. 

	INNE
	Wymagany aktualny certyfikat autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i serwis  - wystawiony przez generalnego przedstawiciela producenta na terenie RP.

	
	Wymagane oświadczenie producenta, iż w przypadku nie wywiązywania się Oferenta ze świadczenia usług serwisowych w 
sposób należyty, Producent zobowiązany jest do przejęcia świadczenia serwisu



Zadanie nr 2
Dostawa 5 sztuk projektorów, 5 sztuk tablic suchościeralnych wraz z wyposażeniem i
okablowaniem oraz 5 sztuk systemów transmisji cyfrowej wideo.

OPISY  WYPOSAŻENIA  MULTIMEDIALNEGO SAL  W DS. ARCUS 
PROJEKTOR  KRÓTKOOGNISKOWY – 5 szt. 
Technika 
System projekcyjny Technologia 3LCD 
Panel LCD 0,59 cal z MLA (D9) 
Obraz 
Natężenie światła barwnego mn. 3.200 lumen-1.800 lumen (tryb ekonomiczny) 
Natężenie światła białego min. 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 
High Definition HD ready 
Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
Stosunek kontrastu  min.14.000 : 1 
Lampa 
nie więcej niż 245 W, przy 5.000 h  10.000 h - żywotność (w trybie oszczędnym) 
Korekcja obrazu 
Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 3 ° 
Przetwarzanie wideo 10 Bit 
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 100 Hz - 120 Hz 
Układ optyczny  
Stosunek projekcji 0,28- 0.37:1 
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35 
Obiektyw Optyczny
Rozmiar projekcji 60 cale - 100 cale 
Odległość projekcyjna, system szerokokątny 0,4 m (60 cal ekran) 
Odległość projekcyjna, system Tele 0,6 m (100 cal ekran) 
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,8 
Odległość ogniskowa  min.3,7 mm 
Fokus Ręcznie 
Przesunięcie 6 : 1 Złącza 
Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk 
Przyłącza 
 
 
 
Wejście S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejście mikrofonu, Wejście VGA (2x), Stereofoniczne wyjście
audio mini-jack,  Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), 
Wyjście VGA, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wejście HDMI (3x), Złącze USB 2.0 typu B 
Połączenie ze smartfonem - Ad-hoc/Infrastruktura 
Zaawansowane funkcje 
Bezpieczeństwo   
 Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem 
Funkcje 
Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN 
Interaktywność Nie 
Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica 
Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Kompatybilny ze skanerem dokumentów(obsługa jednym pilotem), Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu 
Informacje ogólne 
Zużycie energii max. 350 W,  max. 270 W (tryb ekonomiczny), ok. 0,4 W (w trybie czuwania)
 Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz 
Wymiary produktu  nie większe niż: 370 x 400 x 150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 
Waga produktu ok. 6,0 kg 
Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
 Temperatura Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
 Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%,  
Załączone oprogramowanie Network Projection lub równoważne umożliwiające konfiguracje projektora z siecią.  
Kompatybilne systemy operacyjne:        
 Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 
 Głośniki 
16 W 
Zawartość zestawu 
Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwyt naścienny dedykowany do tego typu projektora, umożliwiający regulację we wszystkich kierunkach poziomu i pionu (przechył i balans), mocowanie naścienne min. 10 punktów ø10 x 20mm  
Inne  
Gwarancja nie mniej niż 3 lata na projektor i nie mniej niż 3 lata lub 1000h na lampę. 
Dostawca projektorów musi posiadać oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub przez firmę serwisującą, producent projektorów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym zaoferowanych  projektorów . 
TABLICA SUCHOŚCIERALNA – 5 szt. 
1.Wymiary tablicy: minimum 2400 x 1200 mm 2.Wymiary powierzchni roboczej: minimum 2360 x 1150 mm 3.Powierzchnia: ceramiczna (porcelana), suchościeralna,  4.Grubość:  min. 40 mikronów 5.Właściwości: idealnie gładka, twarda matowa powierzchnia pełniąca również funkcję ekranu      projekcyjnego, wysoka odporność na zadrapania i uszkodzenia, niewymagająca konserwacji, odporność na środki chemiczne, bezołowiowa, 6.Kolor powierzchni: biały matowy, 7.Rama: anodowane aluminium 8.Mocowanie: zintegrowane z tylną częścią profilu ramkowego lub wydzielonych zamaskowanych    obszarów,  9.Półki na akcesoria:  (wbudowane), mocowane w dolnej części profilu 10.Dodatkowe wymagania: wzmocnienie tylnej powierzchni tablicy, 11.Grubość: min.18 mm 12.Gwarancja: min. 2 lata na tablicę i min.25 lat na powłokę ceramiczną, 13.Waga: max. 33 kg 
 
OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE 
1. PRZEWÓD RGB  - 5 szt. 
 Kabel do projektora i komputera do przesyłu sygnału wizji. 
 Złącze - gniazda  męski – męski (DSUB-15M/15M) 
 Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD 
 5 żyłowy (Czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny) + 8 żył Cu 0,28mm2 
 Możliwy przesył obrazu Component 
 Przewód VGA zakończony koralikami ferrytowymi 
 Konstrukcja wysokiej jakości - Formowane złącza 15-pinowe HD na końcach  
 Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG 
 Impedancja 75 Ω 
 Kolor ciemnoszary  
 
Parametry elektryczne Impedancja:    75 Ω. Rezystancja DC:    237 Ω/km,  Pojemność:    60 pF/m,  Prędkość propagacji:    78%. Zakres temperatur:    Od -20° do 75°C,  Tłumienie (dB/100 stóp):    -0.6dB @ 1 MHz.   -1.4 dB @ 5 MHz.   -2.1 dB @ 10 MHz.   -4.7 dB @ 50 MHz.   -6.8 dB @ 100 MHz.   -9.2 dB @ 180 MHz.    -14.2 dB @ 400 MHz.    -20.1 dB @ 750 MHz.   -23.8 dB @ 1000 MHz. 
    Długość – 3mb 
2.PRZEWÓD HDMI  - 5 szt. 
 Złącze: HDMI - HDMI 
 Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany  
 Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed 
 przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2  
 Metalowe, niklowane wtyki 
  Wtyki platerowane złotem 
 Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC. 
 Obsługuje kanał Ethernet (HEC)  
 Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K) 
 Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4 
 Kanał zwrotny Audio (ARC)  
 Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM 
 Zgodny z Dolby True HD 
 Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE) 
  Zgodny z DTS-HD Master Audio 
 Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s  
 Maksymalna głębia koloru 48 bit 
 Kompatybilny z HDTV oraz HDCP  
 Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna 
   Długość – 3mb 
3.PRZEWÓD ZASILAJĄCY  - 5 szt. 
Typ wg normy VDE:        H03VVH2-F 
Ilość żył: 3 
Przekrój żył: 1,0 mm2 
Średnica: 5.5 mm 
Napięcie znamionowe: 300V/500V 
Izolacja: Polwinit PVC
Powłoka: Polwinit PVC 
Temperatura pracy: 70 st C 
Kolor: Czarny 
Oznakowanie żył: Kolorowe 
Żyła robocza: Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie 
Długość: 7,5mb. 
Zakończenie:    jednostronnie wtyk  żeński  C13                             wg standardu IEC  (zalewany)                           
 4. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA  - 20 szt. 
  Wersja końcówki  izolowana, podwójna   
Materiał styku  miedź   
Materiał izolacji  polipropylen   
Przekrój przewodu  1,5mm2   
Długość końcówki  12 mm   
Pokrycie styku  cynowany   
Montaż elektryczny  zaciskanie   
Montaż mechaniczny  na przewód   
Kolor  szary   
Wytrzymałość temperaturowa  105°C  
5. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA    -  10 szt.                                             
Wersja końcówki  izolowana, pojedyncza 
Materiał styku  miedź 
Materiał izolacji  polipropylen 
Przekrój przewodu  1,5mm2 
Długość końcówki  12 mm 
Pokrycie styku  cynowany 
Montaż elektryczny  zaciskanie 
Montaż mechaniczny  na przewód 
Kolor  biały Wytrzymałość temperaturowa  105°C 
6. SZYBKOZŁĄCZKA – 20 szt. 
Typ złączki  szybkozłączka 
Seria złącza  9286 
Ilość torów  1 
Ilość zacisków  3 
Montaż elektryczny  zacisk sprężynowy z przyciskiem 
Wersja złącza  z podwójnym przyciskiem 
Rozmiar przewodu  26...18AWG 
Temperatura pracy  -40...125°C 
Prąd znamionowy  8A 
Napięcie znamionowe  250V AC
7. PRZEWÓD UTP cat.6E – 5 szt. 
 
 Zastosowanie - wewnętrzny, szary,  
Drut lub linka-  4x2x24 AWG,   
Konstrukcja -  żyła: drut miedziany lub linka 24AWG 0,512 ± 0,005mm, w powłoce HDPE;   
Powłoka: PCV   
Średnica: 6mm ± 0,2mm;   
Ekran: Al/PET (50/15µm);  
Normy i standardy: ;  
Kategoria: kat. 6E; class D;   
Standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2;  
Oznaczenia i pakowanie:; Oznaczenia: F/UTP + znacznik długości kabla co 1m;  
Schemat połączeń EIA/TIA 568B RJ45 (8)  
Materiał kontaktu fosforobrąz, platerowanie niklem  
Min. promień gięcia 4 średnice kabla  
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 20 N/przewód 
 Długość  - 10 mb 
 
8. PRZEDŁUŻACZ  SIECIOWY – 5 szt. 
Typ kabla połączeniowego  przedłużacz sieciowy 
Ilość gniazd 2
 Rodzaj przewodu  H03VV-F 
Materiał izolacji zewnętrznej  PVC 
Kolor  czarny 
Długość kabla  3 m 
Liczba żył  3 
Przekrój żyły  1,5mm2 
Prąd pracy maks.  16 A 
Napięcie znamionowe  250V AC 
Właściwości kabla połączeniowego  Wersja z uziemieniem    możliwość montażu gniazda do powierzchni 
 Budowa kabla/przejścia:  
 CEE 7/17 (C) wtyk kątowy  CEE 7/17 (C) gniazdo kątowe 
9. PRZEDŁUŻACZ  SIECIOWY – 5 szt. 
Typ kabla połączeniowego  przedłużacz sieciowy 
Ilość gniazd 3 
Rodzaj przewodu  H03VV-F 
Materiał izolacji zewnętrznej  PVC
 Kolor  czarny 
Długość kabla  1,5 m 
Liczba żył  3 
Przekrój żyły  1,5mm2 
Prąd pracy maks.  16 A 
Napięcie znamionowe  250V AC 
Właściwości kabla połączeniowego  Wersja z uziemieniem     możliwość montażu gniazda do powierzchni 
 
 
Budowa kabla/przejścia:  
 CEE 7/17 (C) wtyk kątowy 
 CEE 7/17 (C) gniazdo kątowe 
 
PRZYŁĄCZE STOŁOWE   - 5 szt. 
Przyłącze stołowe z gniazdami AV montowane w blat stołu konferencyjnego lub wykładowcy: 
-mechanizm otwierania przyłącza – pokrywa uchylna, z przepustem szczotkowanym, 
-w stanie spoczynku i pracy  – pokrywa przyłącza  zlicowana z blatem stołu, 
-kolor – czarny  
-kaseta 6 modułowa o wymiarach   349x153x67mm, minimalne wymiary otworu w blacie 327x139mm     malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005  
- przepusty  kablowe  rozkładane, dwu-częściowe, wyposażone w dwa otwory o średnicy 10mm, 
 z odbojnikami gumowymi 

SYSTEM TRANSMISJI CYFROWEJ WIDEO 
WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA Z NADAJNIKEM cat5/6  - 5 szt. 
 
Obsługiwane sygnały: HDMI i VGA, rozdzielczości do 1080p/1920x1200 
Wejścia: HDMI x 1, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware) 
Wyjścia: RJ45 x 1 
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie 
Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia 
Zasięg do 70 metrów/1080p 
Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego odbiornika 
Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora 
Automatyczne przełączanie wejść Zarządzanie HDCP  
Ustawianie preferowanej rozdzielczości  
Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika 
Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania
 Dostępne sposoby zasilania:    PoCc do odbiornika    PoCc z odbiornika 
Dedykowany zasilacz 
Sposób montażu  -  desktop 
Szybkość transmisji: 6.75Gbps 
Wideo: do 1080p 
VESA: do 1920x1200 
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 
Wymiary:    (W x S x G) nie większe 38 x 127 x 102 (mm) 
Waga: nie większa niż 0.37 kg 
Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,  60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6 
Zgodność z HDCP: Tak  
Zużycie energii nie większe niż 19 W 
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza 
Gwarancja  producenta  minimum 10 lat . 
ODBIORNIK KONWERTER cat5/6 NA HDMI   - 5 szt. 
Obsługiwane sygnały: HDMI do 1080p/1920x1200 
Wejścia: RJ45 x 1 
Wyjścia: HDMI x 1, audio złącze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232 mini jack 3,5mm x 1,  
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie 
Diody LED sygnalizujące status urządzenia 
Wbudowany skaler  
Zasięg do 70 metrów/1080p 
Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego nadajnika 
Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora 
Automatyczne przełączanie wejść 
Zarządzanie HDCP  
Ustawianie preferowanej rozdzielczości  
Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika 
Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania 
Sterowanie skalerem za pomocą kodów RS-232 
Dostępne sposoby zasilania:    
PoCc do odbiornika    
PoCc z odbiornika
Dedykowany zasilacz 
Szybkość transmisji 6.75Gbps 
Wideo: do 1080p 
VESA: do 1920x1200 
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 
Wymiary:    (W x S x G) nie większe niż 30x122x125 (mm) 
Waga: nie większa niż 0.31 kg 
Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7, 
60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6 
Zgodność z HDCP Tak  
Zużycie energii - nie większe niż 17.2W 
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza 
Gwarancja  producenta  minimum 10 lat 
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