



Zał. nr 2 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	
1
	Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli dla Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska
	1. BIURKO 120x70x75 szt. 2

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
2. KONTENER 40x60x60 szt.2
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada cztery szuflady , wyposażone w prowadnice rolkowe w kolorze srebrnym. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Szafka posiada zamek meblowy, montowany w najwyższej szufladzie z dwoma kluczami łamanymi.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
3. STOLIK 170x80x75 szt. 1

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.

Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]4. KOMODA 200x40x1100 szt. 1
Komoda z czterema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
5. SZAFKA OTWARTA WISZĄCA 90x30x40 szt. 5
Szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Półka montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości metalowych zawieszek meblowych.
Kolor płyty– dąb,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
6. SZAFA UBRANIOWO -AKTOWA 140x50x200 szt.1
Szafa z trzema drzwiami uchylnymi , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Po lewej stronie front o szerokości 50 cm – szafa ubraniowa- wyposażona w drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną, w pozostałej szerokości – czyli 90 cm- dzielone na dwa fronty – szafa aktowa -  szafa wyposażona w półki na segregatory z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
7. KĄCIK SOCJALNY 120x140x200 szt.1
Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm.   We wnętrzu – w dolnej części znajduje się szafka zlewozmywakowa o szerokości 80 cm i szafka z dwoma półkami o szerokości ok. 40 cm, wysokość dolnych szafek to 86 cm .W skład zabudowy wchodzi zlewozmywak stalowy- jedno-komorowy z półociekaczem, należy zamontować zlewozmywak w blacie podczas montażu.  Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu – górnej części, znajduje się szafka wisząca otwarta o wysokości 72 cm i głębokości 30 cm – po prawej stronie wyposażona w dwupółkowy ociekacz na naczynia- w kolorze srebrnym, pozostała część wyposażona w półki, pokazane na rysunku poglądowym.  Na bocznej ścianie po lewej stronie od wejścia , zamontowane wieszaki aluminiowe- szt. 4, z przeznaczeniem na ubrania. Fronty o wysokości ok. 1850 mm. Każdy z frontów posiada po min. trzy zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm .Zabudowa nie posiada pleców, bocznej lewej ściany , topu dolnego i topu górnego, posiada natomiast listwy łączące i stabilizujące pozostałe elementy zabudowy.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
[image: ]
8. BIURKO 150x73,5x75 szt.1
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Po prawej stronie biurko wyposażone w szafkę o szerokości ok. 40 cm z półką otwartą od góry- ok. 13 cm wysokości i trzema szufladami poniżej- szuflady równej wysokości . Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w kolorze srebrnym. Po lewej stronie biurko wyposażone w szafkę o szerokości ok. 40 cm z półką otwartą od góry- ok. 13 cm wysokości i szafka zamykaną u dołu. Cokół w szafkach o wysokości 50 mm. Front musi posiadać dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.
Kolor płyty– korpusy i blat- czarny, fronty - calvados, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
9. SZAFKA 80x40x75 szt. 1
Szafka z drzwiami uchylnymi po prawej stronie- w połowie szerokości i półką otwarta po lewej stronie, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Front musi posiadać dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Szafka posiada 2 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
10. KRZESŁO OBROTOWE szt. 2
Cechy charakterystyczne krzesła:
· Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) tapicerowane,
· Krzesło wyposażone w mechanizm ruchowy Active-1 : po zwolnieniu dźwigni oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta nachylenia w 5 pozycjach,
· Ruch oparcia jest szybszy i wyraźniejszy aniżeli ruch siedziska,
· Siła oporu (podparcia pleców) jest regulowana
· Wysokie oparcie posiada ergonomiczny profil zapewniający odciążenie lędźwiowej części kręgosłupa,
· Oparcie wyposażone jest w funkcje Up&Down, która pozwala na regulacje wysokości oparcie bez konieczności wstawania z krzesła,
· Szerokie profilowane siedzisko zapewnia dobry komfort użytkowania,  
· Podłokietniki o regulowanej wysokości umożliwiają ergonomiczne (90 stopni względem tułowia) ułożenie przedramienia,
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,  
· Estetyczna i stabilna aluminiowa podstawa jezdna polerowana do koloru chrome (błyszczący)
· [bookmark: _GoBack]Krzesło posiada samohamowane kółka do powierzchni dywanowych
Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze grafitowym o parametrach nie gorszych niż poniższe:
Odporność na ścieranie -  150 000 cykli Martindale
Tkanina o jednolitej barwie i strukturze z atestem trudnozapalności EN1021 na papieros i zapałkę. Skład -  100%  poliester.
Przybliżone wymiary krzesła:
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ] 
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku K Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	
2
	Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli dla Katedry Analizy Nieliniowej
	1. Biurko 190x70x75 szt. 1
Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blenda tylna wykonana z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
2. Kontener mobilny 50x50x60 szt. 1
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
3. Szafka 60x45x60 szt. 1
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Szafka posiada front uchylny.  Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. Szafka posiada jedną półkę wewnętrzną. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
4. Szafka otwarta 70x45x60 szt. 1
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Cokół o wysokości ok.50 mm. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. Szafka posiada jedną półkę wewnętrzną. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
5. Szafka wisząca otwarta 100x30x38 szt. 1
Szafka wisząca, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top górny i dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 25 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać metalowe zawieszki meblowe, umożliwiające montaż do ściany. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym

6. Szafa aktowa 80x45x120 szt. 2
Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w półki na segregatory z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm,  forma prosta. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
7. Szafa ubraniowo- aktowa 88x58x200 szt. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w połowie szerokości w półki na segregatory z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, w drugiej połowie szafa wyposażona w drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm,  forma prosta. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. 
Kolor –  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
8. Szafa gospodarcza 90x90x200 szt. 1
Zabudowa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty, wieniec dolny i korpusy wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Wieniec górny- brak, szafa posiada tylko listwy łączące i poziomujące zabudowę,  wykonane z płyty o grubości 18 mm. We wnętrzu szafki znajduje się umywalka istniejąca u Zamawiającego- zamontować blat na wysokości umywalki- otwór pod umywalkę dostosować podczas montażu.  Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki – w górnej części, znajdują się dwie półki, mocowane do boków zabudowy i do ściany, o głębokości 30 cm na całej szerokości zabudowy, wykonane z  płyty o grubości 25 mm, umiejscowienie półek ustalić z Zamawiającym podczas montażu.  Każdy z frontów posiada po min. 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm. Na lewym boku szafy, zamontować lustro srebrne o wymiarach 150x50 cm, o grubości 4 mm z delikatną fazą ok. 0,5-1 cm na każdej krawędzi. Lustro klejone do zabudowy. 
Kolor –   dąb szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku L-27, p. 4 Politechniki Rzeszowskiej- parter. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.
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	Dostawa foteli obrotowych dla Zakładu Budownictwa Ogólnego
	1. Fotel obrotowy szt. 3
Drewniany fotel biurowy, o cechach charakterystycznych podanych poniżej:
 Materiał:
siedzisko i oparcie - sklejka meblowa fornirowana i lakierowana i skóra ekologiczna wysokiej klasy
noga - stal chromowana
mechanizm - stal
Funkcje:
regulacja wysokości (amortyzator gazowy), funkcja bujania (mechanizm TILT), regulacja oporu odchyłu
Kolorystyka:
drewno w kolorze orzecha, skóra ekologiczna w kolorze czarnym 
Przybliżone wymiary :
szerokość 65 cm
długość 61 cm
wysokość 90,5 cm- 98,5 cm
długość siedziska 50 cm
wysokość siedziska 45-53 cm
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem, dostosowania wyglądu krzeseł  do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki
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	Dostawa foteli biurowych dla Zakładu Dróg i Mostów
	1. Fotel obrotowy szt. 4
Fotel biurowy z ergonomicznie wyprofilowanym, wysokim oparciem zapewniającym prawidłowe wsparcie pleców na całej długości. Cechy charakterystyczne krzesła:
· Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane
· Regulowane, wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami z tworzywa
· Aluminiowa polerowana na koloru chrom podstawa jezdna 
· Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet,
· Krzesło wyposażone w ergonomiczny mechanizm Epron Syncron, w którym oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach,
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Oparcie bez możliwości regulacji wysokości
Przybliżone wymiary krzesła: [image: ]
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
[image: ]
Kolor tapicerki– czarny, do uzgodnienia z Zamawiającym
Odporność na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale
Trudnozapalność – EN 1021-1 EN 1021-2

	
5
	Dostawa krzeseł dla Katedry Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
	1. KRZESŁO szt. 30
Konstrukcja krzesła wykonana z rury 20 mm x 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki nie mniej niż 8 mm, pokryte lakierem bezbarwnym. 

Przybliżone wymiary krzesła ( wysokość) – 1590 mm-1880 mm
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 


[image: ]Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem, dostosowania wyglądu krzeseł  do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki
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	Dostawa foteli biurowych dla Sekcji ds. Gazety Politechniki
	1. Fotel obrotowy- 2 szt.
kolor czarny
wysokość całkowita: 1200-1335 mm
wysokość siedziska: 460-595 mm
szerokość siedziska: 500 mm
głębokość siedziska: 450 mm
podstawa: pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane
mechanizm: ES: EPRON SYNCRON, synchroniczny
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
podnośnik: pneumatyczny, standardowy
siedzisko: tapicerowane
oparcie: tapicerowane, wysokie
podłokietniki: regulowana na wysokość, materiał – stal chromowana, nakładki – tw. Sztuczne
Przed realizacją konieczne jest 
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	Dostawa krzeseł dla Akademickiego Radia i Telewizji Centrum
	1. Krzesło obrotowe - kolor czarny - 2 sztuki
Materiał: Chrom, Skóra ekologiczna, Pianka, Metal, PP (polipropylen), Sklejka, Siatka poliestrowa. Kółka z funkcją zatrzymywania. Regulacja wysokości. Metalowa podstawa. Przybliżone rozmiary: Szerokość: 63 cm, Wysokość: 109-119 cm, Głębokość: 61 cm Wysokość siedziska:45-55 Głębokość siedziska:49
Wygląd jak na rysunku poglądowy 
[image: C:\Users\msalamon\Desktop\12450.jpg]
2. Krzesło obrotowe - kolor czarny - 1 sztuka
Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, Metal, PP (polipropylen), PCV, Sklejka
Kółka z funkcją zatrzymywania. Regulacja wysokości. Mechanizm blokujący. Metalowa podstawa. Bezstopniowe odchylanie. Przybliżone rozmiary: Szerokość: 66 cm, Wysokość: 111-121 cm, Głębokość: 72
cm Wysokość siedziska:47-57
Głębokość siedziska: 50
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: C:\Users\msalamon\Desktop\25586.jpg]

3. Krzesło obrotowe - kolor czarny - 1 sztuka
Materiał: Aluminium, Pianka, Nylon, PP (polipropylen), Plastik, Siatka poliestrowa. Regulowane podłokietniki. Kółka z funkcją zatrzymywania. Regulacja wysokości. Mechanizm blokujący. Metalowa podstawa. Bezstopniowe odchylanie.
Przybliżone rozmiary: Szerokość: 69 cm, Wysokość: 117-127 cm, Głębokość: 68 cm
Wysokość siedziska: 48-58 Głębokość siedziska: 47 
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: C:\Users\msalamon\Desktop\9298.jpg]
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem, dostosowania wyglądu krzeseł  do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki
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Dostawa krzeseł dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej
	1. Krzesło konferencyjne - 4 sztuki:
- szerokość min.: 54,5cm,
- wysokość min.: 82cm,
- głębokość min.: 42,5cm,
- wysokość oparcia min. 35 cm,
- siedzisko tapicerowane skajem (eko skóra), 
- siedzisko w kolorze czarnym,
- stelaż metalowy, 
- stelaż w kolorze czarnym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: C:\Users\msalamon\Desktop\krzeslo_iso_c11_1-56658-xl.jpg]

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem, dostosowania wyglądu krzeseł  do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki
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	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej
	1. Biurko 120x150x75,6 szt. 1
+ kontener mobilny z szufladami 45x50x65 szt. 1
+ kontener mobilny otwarty 40x50x65 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” . Blat , nogi biurka wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blendy tylne wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka. Blat zaoblony od wewnętrznej strony. W biurku należy zamontować przelotki na kable- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
 * Kontener mobilny z szufladami, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor płyty–  popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
* Kontener mobilny otwarty, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener nie posiada pleców. Kontener posiada otwartą przestrzeń na jednostkę. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 
[image: ]Kolor płyty–   popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

2. Biurko 220x120x75,6 szt. 1 z wbudowanym kontenerem szt. 1
+ kontener mobilny z szufladami 45x50x65 szt. 1
+ kontener mobilny otwarty 45x50x65 szt. 1
Biurko w kształcie litery „L” . Blat , nogi biurka wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blendy tylne wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka. Blat zaoblony od wewnętrznej strony. W biurku należy zamontować przelotki na kable- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. Biurko wyposażone we wbudowany kontener z szufladami. Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty–  popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
 * Kontener mobilny z szufladami, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor płyty–   popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
* Kontener mobilny otwarty, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener nie posiada pleców. Kontener posiada otwartą przestrzeń na jednostkę. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty–  popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: ]Wygląd jak na rysunku poglądowym











Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku K Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.
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	Dostawa foteli obrotowych dla Wydziału Chemicznego
	Fotel obrotowy - 2 szt.
Tapicerka czarna.
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby.
Regulowana wysokość krzesła.
Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby.
Stałe podłokietniki.
Podstawa: czarna, nylonowa.
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
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