



Zamówienia  realizowane w ramach projektu: „Studenci Koła Naukowego Euroavia Rzeszów w międzynarodowych zawodach prototypów bezzałogowych obiektów latających oraz konferencjach naukowych” (W51) – oferta złożona w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/6/2019 Rzeszów, 2019-01-04

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

	I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów 
NIP: 813-026-69-99



Osoba prowadząca postępowanie: 
mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 
	Zadanie częściowe nr
	Opis

	1
	Temat: Dostawa serwomechanizmu  do samolotu
Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia są serwomechanizmy dwóch różnych typów:
pierwszy typ (sztuk 4) to serwomechanizmy typu KST X08 V5 DIGITAL WING :
cechujące się metalowymi trybami oraz metalową obudową odprowadzającą ciepło. Urządzenie przeznaczone będzie do napędu powierzchni sterowych, tzn. sterów kierunku w samolocie udźwigowym klasy Regular na zawodach SAE Aero Design 2019.
Parametry serwomechanizmów:
Zasilanie: 3,8-8,4V
Prędkość: 0,18s/3,8V, 0,15s/6V, 0.09s/8,4V
Moment: 1,4kg/3,8V, 2,2kg/6V, 2,8kg/8,4V
Wymiary: 23,5x8x16,8mm (z uchwytami 29,5 mm)
Waga: 8 g
Tryby: metal
Częstotliwość pracy 1520us/333Hz, 900-2100us
Średnica silnika 7 mm, coreless
Łożyska kulkowe: 2BB
Drugi typ (sztuk 9) to serwomechanizmy typu KST DS125MG:
Przedmiotem zamówienia są serwomechanizmy przeznaczone do napędu powierzchni sterowej, tzn. steru wysokości oraz podwozia przedniego w samolocie udźwigowym klasy Regular, cechujące się metalowymi trybami oraz metalową obudową odprowadzającą ciepło.
Parametry serwomechanizmów:
Zasilanie: 4,8 - 6,0 V
Prędkość: 0,12s/6,0V / 0,15s/4,8V
Moment: 7,0kg*cm/6,0V/ 6,0kg*cm/4,8V
Wymiary: 30x10x35,5 mm. (wymiar z uchwytami: 42x45 mm)
Waga: 28 g
Tryby: metal (stal nierdzewna)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	2
	Temat: Dostawa przetwornic
Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia jest łączenie sześć przetwornic (po trzy sztuki z dwóch różnych typów) gdzie:
Pierwszy typ stanowią trzy przetwornice typu step-up/step-down Pololu S7V7F5. 
Przetwornica tego typu służy do zasilania obwodów pracujących z napięciem 5 V. Układ taki posiada szeroki zakres napięć wejściowych, co sprawia, że doskonale sprawdza się w konstrukcjach zasilanych przy pomocy baterii. Zastosowanie S7V7F5 zapewnia stabilność zasilania podczas całego cyklu rozładowywania akumulatora. W celu podniesienia niezawodności moduł wyposażony jest w zabezpieczenie przeciw zwarciowe oraz układ automatycznego odcięcia zasilania gdy przekroczona zostanie dopuszczalna temperatura pracy. Przetwornica taka posłuży jako zasilanie serwomechanizmów oraz odbiornika w samolocie klasy „micro” na zawodach SAE Aero Design 2019.
Parametry przetwornicy:
Napięcie wejściowe: od 2,7 V do 11,8 V
Maksymalny prąd wyjściowy: 1 A (step-down), 0,5 A (step-up)
Napięcie wyjściowe: 5 V
Zabezpieczenie temperaturowe
Wymiary: 9 x 12 x 3 mm
Masa: 0,5 g (bez złącz)
(sztuk: 3)
oraz drugi typ stanowią trzy przetwornice typu step-down Pololu D24V90F5 
gdzie regulator impulsowy DC-DC przetwarza napięcie wejściowe z zakresu od 5 V do 38 V na wartość wyjściową 5 V. Pozwala na pobór prądu do 9 A. Układ charakteryzuje się wysoką sprawnością na poziomie 80 % - 95 %. Przy pomocy pinu ENABLE moduł można wprowadzić w tryb uśpienia, w którym pobiera tylko do 20 uA na każdy Volt napięcia zasilania. Przetwornica taka posłuży jako zasilanie serwomechanizmów oraz odbiornika w samolocie klasy „regular” na zawodach SAE Aero Design 2019.
Parametry przetwornicy:
Napięcie wejściowe: od 5 V do 38 V
Napięcie wyjściowe: 5 V (+/- 4 %)
Dokładność napięcia wyjściowego: 4 %
Maksymalny prąd wyjściowy: 9 A
Pobór prądu w trybie uśpienia 10 uA - 20 uA na 1 V napięcia wejściowego
Częstotliwość przełączania: 470 kHz
Wymiary: 40,6 x 20,3 x 7,6 mm
Cztery otwory montażowe na śrubki M2
Masa: 5 g (bez złącz)
Posiada wbudowane zabezpieczenia: przed zbyt dużym poborem prądu, przed zbyt wysoką temperaturą do 160 °C, przed zbyt niskim napięciem zasilania, układ nie włączy się gdy napięcie zasilania będzie niższe niż 4,2 V, soft-start
(sztuk: 3)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	3
	Temat: Dostawa limiterów mocy
Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia są dwa limitery mocy "SAE 2019 limiter v3" przeznaczony na zawody SAE 2019 służący do ograniczania mocy zespołu napędowego do wartości 1000W w celu spełnienia wymaganych przepisów. Limiter współpracuje z jednostką napędową w postaci silnika bezszczotkowego oraz sterującego nim regulatorem.
Cechy produktu:
-zastosowanie konektorów XT60,
-powolna redukcja mocy w momencie przekraczania wartości 1000W
-przepustowość zasilania układu BEC


[bookmark: _GoBack] (sztuk: 2)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	4
	Temat: Dostawa regulatorów
Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia są dwa regulatory typu T-MOTOR F30A V2 4S | 6S. 
Regulator tego typu posiada moduł chłodzenia, który spełnia dwie ważne cechy: chłodzi płytkę oraz zabezpiecza elektronikę przed uszkodzeniem fizycznym. Regulator obsługuje wszystkie protokoły (od multishot do d-shot600), działa na Bl-S, a także cechuje się programowalnym hamulcem. Regulator posłuży jako urządzenie sterujące silnikiem, stanowiącego jednostkę napędową samolotu klasy „micro” na zawodach SAE Aero Design 2019.
Parametry regulatora:
Prąd stały: 30A
Prąd szczytowy: 40A
BEC: nie
Zasilanie: 2-6S LiPo
Wymiary: 30.5x14.9x5mm
Waga: 4.3g
(sztuk: 2)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	5
	Temat: Dostawa wyposażenia elektronicznego
Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia są dodatkowe komponenty elektroniczne do samolotów Micro oraz Regular.
Silnik elektryczny bezszczotkowy typu AXi 2208/26 Gold Line V2 (sztuk 1)
przeznaczony do napędu niewielkich samolotów bezzałogowych klasy parkflyer. Silnik będzie pełnił rolę jednostki napędowej samolotu klasy „micro” na zawody SAE Aero Design 2019.
Parametry silnika:
Średnica osi: 3,17 mm,
Pobór prądu 5-9 A,
Oporności wewnętrznej 155 mOhm,
Waga 43,5 gram,
Moc maksymalna: 130 W,
Zasilanie 2-3 ogniwa Li-pol
Silnik elektryczny bezszczotkowy typu AXi 2208/34 Gold Line V2 (sztuk 1) 
do napędu niewielkich samolotów bezzałogowych klasy parkflyer. Silnik będzie pełnił rolę jednostki napędowej samolotu klasy „micro” na zawody SAE Aero Design 2019.
Parametry silnika:
średnica osi: 3,17 mm,
pobór prądu 4-7 A,
oporności wewnętrznej 260 mOhm,
waga 43,5 gram,
moc maksymalna: 130 W,
zasilanie 2-3 ogniwa Li-pol
Serwomechanizmy klasy „mikro” typu Topmodel TS1118 inna nazwa: Dymond D47 (sztuk 5) przeznaczone do napędu powierzchni sterowych (steru kierunku oraz steru wysokości) w samolocie klasy „micro” na zawodach SAE Aero Design 2019.
Parametry serwomechanizmów:
Moment przy 4,8V : 1,1 kg/cm
Prędkość przy 4,8V : 0,14 sek.
Wymiary [dł. x szer. x wys.] : 21,8 (29,7 z łopatkami) x 8.0 x 17,8 (całkowita 21,8) mm
Waga : 4,7 g
Długość kabla : 10,5 cm
Regulatory obrotów typu Dualsky 60A V2 (sztuk 3) 
do silników 3-fazowych niezbędne do sterowania silnikiem bezszczotkowym, stanowiących jednostki napędowe samolotu klasy „regular” na zawodach SAE Aero Design 2019. Regulator cechuje się programowalnym hamulcem.
Parametry regulatora:
prąd ciągły: 60A
prąd chwilowy: 80A
waga: 62g
obsługa silników: do 210000 obr (2-polowe), 70000 obr (6-polowe) i 35000 obr. (12-polowe)
programowalny timing: normal, soft i super-soft
wymiary: 75x30x14 mm
Pakiety zasilające typu Dualsky 1000 mAh 25C/4C 7.4 V (sztuk 5) 
do zasilania serwomechanizmów w samolocie klasy „regular” na zawody SAE Aero Design 2019.
Parametry pakietów zasilających:
2 ogniwa Li-pol (konfiguracja 2S1P)
pojemność łączna: 1000 mAh
napięcie nominalne: 7,4 V
prąd rozładowania (ciągły)25 A
maksymalna mocy wyjściowa: 185 W
energia: 7,4Wh
waga: 49 g
Silnik elektryczny bezszczotkowy typu AXi 2826/10 Gold Line V2 (sztuk 1) 
przeznaczony do napędu samolotów bezzałogowych o wadze o wadze powyżej 2kg. Silnik będzie pełnił rolę jednostki napędowej samolotu klasy „regular” na zawody SAE Aero Design 2019.
Parametry silnika:
średnica osi: 5 mm,
pobór prądu: 20-30 A,
oporności wewnętrznej 42 mOhm,
waga: 177 gram,
moc maksymalna: 740 W,
zasilanie: 3-4 ogniwa Li-pol
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
III. TERMIN REALIZACJI

	3 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5



	



	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
3. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
1. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
1. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 
Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
	                                                   cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów
                                                           cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa elementów do samolotu Regular budowanego na zawody SAE Aero Design 2019 w ramach projektu POWER Najlepsi z Najlepszych 3.0 NIE OTWIERAĆ przed 2019-01-10 godz. 10:15 - NA/O/6/2019”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-01-10 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-01-10 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-01-10 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

	



	IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert. 

	X. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

	XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  

	XII Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl 

	XIII W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie mam obowiązku odpowiedzi na pytania.
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