Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. **Kuchenka mikrofalowa szt.13**

Pojemność 20 litrów

Moc mikrofal 700 W

Sterowanie mechaniczne

Opcje podstawowe podgrzewanie, rozmrażanie

Metoda otwierania drzwi w bok - w lewą stronę

Grill brak

Automatyczny dobór czasu nie

System rozchodzenia się mikrofal z pojedynczego źródła

Opcje dodatkowe 6 poziomów mocy, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy

Wykończenie wnętrza emaliowane

Średnica płyty obrotowej 24,5 cm

Barwa biały

Parametry fizyczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45,2 x 26,2 x 32 cm

Waga 10,5 kg

Wymiary opakowania 50 x 35 x 30 cm

Waga z opakowaniem 11,30 kg

Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz obrotowy

Gwarancja 24 miesiące

1. **Płyta elektryczna szt 5**

Wysokość 5,5 cm

Szerokość 57,6 cm

Głębokość 51,8 cm

Waga netto 7,8 kg

Rodzaj płyty: ceramiczna

Powierzchnia płyty: ceramiczna

Rodzaj wykończenia: możliwość zabudowy w blacie

Rodzaj wykończenia: bez szlifu

Sterowanie: Sterowanie sensorowe plus&minus

Kolor płyty grzejnej Czarny

Moc całkowita 6,5 kW

Liczba pól grzejnych / palników 4 szt.

Podłączenie do zasilania 400 V 2N, możliwość podłączenia na 230 V, \*przy podłączeniu 230V wymagane zabezpieczenie 32 A

Pola grzejne

Pole pojedyncze HiLight 14,5 cm (1,2 kW): 2 szt.

Pole pojedyncze HiLight 18,0 cm (1,8 kW)

Pole pojedyncze HiLight 21,0 cm (2,3 kW)

Funkcjonalność

Zintegrowany panel sterujący sensorowy

HeatControl

Blokada rodzicielska płyt ceramicznych

Szybki nagrzew

1. **Kuchenka elektryczna stojąca szt.2**

Kuchnia z płytą ceramiczną o szerokości 50 cm, w klasie energetycznej A-20

Pobór energii. Klasa A.

Pod komorą piekarnika przestrzeń do przechowywania naczyń, patelni i garnków. Szuflada osadzona na prowadnicach rolkowych, które zapewniają stabilne, ciche działanie.

Drabinka suszarnicza wyposażona w zabezpieczenia

Minutnik umożliwia ustawienie odliczania do 99 minut. Po zadanym czasie rozlegnie się alarm dźwiękowy, by zasygnalizować zakończenie pracy urządzenia.

**Chłodny front (3 szyby w drzwiach)**

Płyta kuchenna

Rodzaj płyty Elektryczna

Liczba palników 4

Pole pojedyncze HiLight 14,5 cm (1,2 kW)

Średnica: 14,5 cm Moc: 1,2 kW.

Pole pojedyncze HiLight 18,0 cm (1,8 kW)

Średnica: 18 cm Moc: 1,5 kW

Piekarnik

Grill Tak

Rodzaj piekarnika Elektryczny

Pojemność (l) 69

Akcesoria

Pokrywa Nie

Dolna szuflada na przybory Tak

Dane techniczne

Inox Nie

Kolor Biały

Wymiary (WxSxG cm) 85x50x60

Palniki gazowe Nie

Szerokość (cm) 50

1. **Lodówka szt.5**

Lodówka dwudrzwiowa, położenie zamrażalnika u dołu

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 170 x 54 x 57,6 cm

Kolor biały

Kolor / wykończenie frontu biały - emaliowany

Kolor / wykończenie boków biały - emaliowany

Położenie zamrażarki na dole

Liczba agregatów 1

Liczba termostatów 1

Zdolność zamrażania 3,5 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 15,5 godziny

Bezszronowa (No Frost) pełny No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika No Frost

Sterowanie elektroniczne

Szybkie chłodzenie tak

Szybkie zamrażanie tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Funkcje dodatkowe elektroniczna regulacja temperatury, komora świeżości Vit Control Plus, oświetlenie ledowe, zamrażarka z systemem No Frost

Efektywność energetyczna

Klasa energetyczna A+

Roczne zużycie energii 248 kWh = 136,40 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki 161 litrów

Pojemność użytkowa zamrażarki 70 litrów

Klasa zamrażarki \*\*\*\*

Klasa klimatyczna ST

Poziom hałasu 42 dB

Parametry zewnętrzne Wymiary opakowania 63 x 58 x 174 cm

Waga z opakowaniem 61 kg

Wyposażenie 1 półka na butelki, 1 szuflada świeżości, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemniki na kostki lodu, pojemnik na jajka

Gwarancja 24 miesiące

1. **Suszarka do bielizny szt. 4**

Funkcje

Silnik inwerterowy Nie

Funkcje parowe Nie

Typ suszarki Kondensacyjna

Zużycie energii załadunek

pełny / częściowy [kWh] 1.94 / 1.08

Opóźnienie startu pracy Tak

Programator (sterowanie) Elektroniczny

Funkcje dodatkowe Easy Case, Wskaźnik czasu do końca programu, Czujnik wilgotności

Wyświetlacz elektroniczny Tak

Techniczne

System suszenia pompą cieplną Tak

Wielkość załadunku [kg] 8

Zbiornik na wodę Tak

Możliwość montażu na pralce Tak

Możliwość zabudowy pod blat Nie

Suszarka do zabudowy Nie

Bezpieczeństwo użytkowania Blokada bezpieczeństwa

Poziom hałasu [dB] 67

Klasa energetyczna A++

Parametry

Suszarka automatyczna Tak

Wyposażenie Instrukcja obsługi w języku polskim

Dominujący kolor Biały

Gwarancja 24 miesiące

Programy suszarki Czas trwania programu załadunek pełny / częściowy

225 minut / 133 minuty

Klasa wydajności skraplania

załadunek pełny / częściowy A / A

Programy suszenia Bawełna, Syntetyki, Jeans, Program odświeżanie, Program Sport, Wełna, Antyalergiczny, Łatwe prasowanie

Zużycie

Roczne zużycie energii [kWh] 236

Wymiary

Wysokość [cm] 85

Szerokość [cm] 59.5

Głębokość [cm] 59

Gwarancja 24miesiące

1. **Pralka szt.10**

Techniczne

Rodzaj urządzenia Pralka ładowana od frontu

Typ Wolnostojąca

Wsad [kg] 6

Poziom hałasu podczas

prania [dB] 58

Poziom hałasu podczas

wirowania [dB] 77

Maksymalna prędkość

wirowania [obr/min] 1000

Zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciwwypływowe, Zabezpieczenie przed dziećmi

Kąt otwierania drzwi Niepełny

Zastosowane technologie Aqua Ball AutoSensor , Funkcja szybki dostęp Łatwe prasowanie Pranie deszczowe Pranie wstępne

Inne Grafitowe obramowanie okna oraz pokrętła

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59.7 x 84.5 x 41.6 cm

Klasa energetyczna A++

Klasa efektywności

wirowania C

Zużycie Energii na rok [kWh]171

Energii dla programu Bawełna w 40 st.C (częściowy załadunek) [kWh] 0.55

Energii dla programu Bawełna w 60 st.C (częściowy załadunek) [kWh] 0.62

Energii dla programu Bawełna w 60 st.C (pełny załadunek) [kWh] 1

Energii w trybie czuwania [W] 1

Wody na cykl dla programu Bawełna w 40 st.C (częściowy załadunek) [l] 43

Wody na cykl dla programu Bawełna w 60 st.C (częściowy załadunek) [l] 43

Wody na cykl dla programu Bawełna w 60 st.C (pełny załadunek) [l] 47

Wody na rok [l] 9900

Programy

Ilość 15

Rodzaje Antyalergiczny, Bawełna Bawełna 90, Codzienne 60C / 60min, ECO, Jeans, Koszule Płukanie, Pranie krótkie Pranie ręczne Ręczniki Sport, Syntetyki, Wełna Wirowanie, 30C / 15min

Funkcje

Wyświetlacz elektroniczny TAK

Opóźniony start Maksymalnie 24h

Regulacja wirowania TAK

Inne Skrócenie czasu

Fizyczne

Wysokość [cm] 84.5

Szerokość [cm] 59.7

Głębokość [cm] 41.6

Kolor Biały

Okres gwarancji 24 miesiące

1. **Odkurzacz szt.8**

Techniczne

Rodzaj odkurzacza Standardowy

Odkurzacz workowy Tak

Poziom hałasu [dB] 80

Konstrukcja Gumowe kółka, Regulacja mocy, Ruchoma rączka

Efektywność energetyczna

Moc silnika [W] 850

Klasa energetyczna B

Klasa reemisji kurzu A

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych C

Klasa skuteczności odkurzania dywanów D

Roczne zużycie energii [kWh/rok] 26.4

Zasilanie

Rodzaj zasilania Sieciowe

Zasięg pracy [m] 9

Długość przewodu [m] 6

Automatyczny zwijacz przewodu TAK

Funkcje

Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika TAK

Regulacja mocy Mechaniczna, Na obudowie

Parkowanie Poziome i pionowe

Odkurzanie Zbieranie kurzu

Worek

Pojemność worka/pojemnika [l] 3

Model worka Safbag 49.4000 (niebieski)

Wykładzina podłogowa Różne rodzaje podłóg

Filtry

Filtr wylotowy EPA E12

Filtr ochronny na silnik Mikrofiltr

Fizyczne

Wysokość [cm] 29.8

Szerokość [cm] 31.8

Długość [cm] 37.7

Wyposażenie Dysze/szczotki

Ssawka do tapicerki, Ssawka szczelinowa, Ssawka uniwersalna podłoga - dywan, Szczotka do kurzu

Rury Teleskopowe

Szczotki (Filtry) Ssawko-szczotka uniwersalna z przełącznikiem parkiet-dywan

Komplet akcesoriów Tak

Kolor Czarno-czerwony

Okres gwarancji 24 miesiące

1. **Czajnik elektryczny szt.32**

Pojemność 1,7 litra

Element grzejny płaska grzałka płytowa

Moc 2000 W

Kolor biały

Wykonanie tworzywo sztuczne

Filtr antyosadowy nylonowy

Obrotowa podstawa tak

Wskaźnik poziomu wody tak

Podświetlany wskaźnik

poziomu wody nie

Regulacja temperatury nie

Sygnał dźwiękowy nie

Funkcje dodatkowe automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody

Parametry zewnętrzne

Wymiary opakowania 22 x 19 x 26 cm

Waga z opakowaniem 1 kg

Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Instrukcja użytkownika

Gwarancja 24 miesiące

1. **Żelazko szt.12**

Automatyczne wyłączenie żelazka Tak

Automatyczny dobór temperatury Nie

Wytwarzanie pary [g/min] 25

Moc [W] 2200

Rodzaj stopy Palladium Glissee

Automatyczne wyłączenie żelazka Tak

Automatyczny dobór temperatury nie

Funkcja samooczyszczenia Tak

Funkcje dodatkowe Anti Calc , Self Clean , DripStop , Auto Off

System antywapienny Tak

Para Wodna

Blokada kapania Tak

Dodatkowe uderzenie pary [g/min] 90

Pionowy wyrzut pary Tak

Pojemność zbiornika na wodę [ml] 220

Regulacja strumienia pary Tak

Spryskiwacz Tak

Wytwarzanie pary [g/min] 25

Wytwornica pary Ciągłe wytwarzanie pary z możliwością regulacji

Parametry

Kolor Biało-fioletowy

Wyposażenie Pojemnik do nalewania wody , Klamerka spinająca przewód

Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące

Techniczne

Rodzaj żelazka Parowe

Wyświetlacz LCD Nie

Zabezpieczenia Automatyczny wyłącznik

Zasilanie

Długość przewodu sieciowego [m] 1.8

Przełącznik zmiany napięcia Nie

1. **Okap podszafkowy szt. 9**

Dane techniczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Min. wysokość | | 7,67 cm |
| Max. wysokość | | 7,67 cm |
| Szerokość | | 59,8 cm |
| Głębokość | | 47 cm |
| Waga netto | | 4,6 kg |
| Kolor | | Inox + szkło |
| Klasa energetyczna | | C |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | | 65 cm |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | | 12,5 cm |
| Maksymalna wydajność w trybie wyciągu | | 172 m3/h |
| Moc całkowita | | 83 W |
| Długość przewodu elektrycznego | | 1,5 m |
| Poziom hałasu przy min. wydajności | | 52 dB |
| Poziom hałasu przy max. wydajności | | 64 dB |
| Moc oświetlenia | | 1x3 W |
| Oświetlenie | | LED |
| Filtr tłuszczu | Aluminiowy | | |
| Sterowanie | przyciski standard | | |
| Liczba stopni obrotowych silnika: | 3 | | |
| Rodzaj filtru węglowego: | FWU 60 | | |
| Ilość filtrów węglowych do 1 okapu: | 1 szt. | | |

Rodzaj okapu: Podszafkowy

Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg

Klasa energetyczna D

Regulacja prędkości Skokowa

Wyposażenie Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 24 miesiące

Funkcje dodatkowe Brak

Filtry Liczba filtrów odtłuszczających 1

Filtr przeciwtłuszczowy Aluminiowy

Filtr węglowy Opcjonalnie

Techniczne

Liczba silników 1

Poziom hałasu [dB] 64

Wydajność maksymalna [m3/h] 172

Oświetlenie Halogenowe