Pismo: KC-zp.272-210/19 Kraków, 2019-05-17

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 25

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-08** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”,** , którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Prosimy potwierdzenie, że budynek przeznaczony do rozbiórki (D7) zostanie przez Inwestora opróżniony ze wszelkiego wyposażenia ruchomego.

**Odp.: Zamawiający potwierdza że budynek przeznaczony do rozbiórki (D7) zostanie opróżniony ze wszelkiego wyposażenia ruchomego.**

1. Na balkonie 3 piętra podana jest tylko warstwa wykończeniowa (gres mrozoodporny – około 21 m. Brak tej pozycji w przedmiarze, jak również pozostałych warstw poniżej płytek gres. Prosimy o podanie brakujących warstw oraz wskazanie w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić.
2. Poziom -1 W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30cm tj. SCZ/-1/i4; SCZ/-1/15; SCZ/ i/17;D/ 1/1; D/-1/21 ;D/-1/3; DI 1/4; D/1/5. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 122 m2?
3. Poziom -1: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 25 cm tj. SCZ/-1/16 W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 23 m2?
4. Poziom 0: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30 cm tj. obudowy szachtu w osiach 3 / E-F oraz ściany D/0/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 56 m2?
5. Poziom + 1: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30cm tj. obudowy szachtu w osiach 3 / E F oraz ściany DR-1/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 48 m2?
6. Poziom 3: Ściany żelbetowe gr. 30 cm: w przedmiarze pozycja 1.7.17- zastosowano błędne działanie (dodawanie zamiast mnożenia) - prawidłowy przedmiar jest większy o około 141 m2. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakującą ilość?

**Odp. na pyt. 2 – 7**

**W ofercie należy uwzględnić ww. wymienione roboty zgodnie z dokumentacją techniczną.**

8. Schody SCH 2: W przedmiarze (pozycja 1.6.1) szerokość wszystkich biegów to 1,25 m. Na rysunku konstrukcyjnym schodów połowa biegów ma szerokość 1,25 m, natomiast druga polowa 1,35 m. Jaką szerokość należy przyjąć do wyceny?

**Odp.: Szerokość wszystkich biegów to 1,25 m.**