**Załącznik nr 17**

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

**Opis przedmiotu zamówienia - Budynek A**

**Zadanie Nr 6**

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę  **klatek schodowych oraz wiatrołapów zlokalizowanych.**

1. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające prace w zakresie wiatrołapów - pom. 21 oraz pom. 15

***1) wiatrołap-wejście główne - pomieszczenie 21***

1. skucie istniejących płytek na podeście schodów i stopniach schodów wejściowych oraz pojeździe dla niepełnosprawnych,
2. położenie nowych płytek ceramicznych antypoślizgowych na podeście schodów i stopniach schodów wejściowych oraz pojeździe dla niepełnosprawnych,
3. malowanie od wewnątrz i zewnątrz elementów konstrukcyjnych wiatrołapu oraz ściany i sufitu,
4. skucie płytek ceramicznych na podłodze i położenie nowych płytek ceramicznych (wewnątrz wiatrołapu),
5. wymiana uszkodzonych szyb w panelach wiatrołapu, zgodnie z zainstalowanym typem szyb,








***2) wiatrołap – wejście boczne pomieszczenie 15***


1. malowanie ścian i sufitu
2. instalacja systemu kontroli dostępu drzwi wejściowych




2. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie klatek schodowych- pom. 020, pom.021, pom. 1.14, pom. 1.0

* 1. ***Pomieszczenie 0.20 – klatka schodowa od strony bocznego wejścia (na poziomie piwnicy);***

1. wyrównanie oraz malowanie ścian,
2. wymiana poręczy balustrady,
3. montaż płytek ceramicznych na schodach ( od piwnicy do poziomu I piętra włącznie),




1. ***Pomieszczenie 0.21 – klatka schodowa od strony głównego wejścia (na poziomie piwnicy);***
2. wyrównanie oraz malowanie i ścian, w tym odgrzybianie w miejscu zacieku,
3. montaż płytek ceramicznych na schodach,
4. wymiana grzejnika,
5. modernizacja kanałów wentylacyjnych (wymiana na przewody o takiej samej powierzchni przekroju oraz mniejszej średnicy w celu zwiększenia wysokości klatki schodowej),
6. wymiana poręczy balustrady,
7. montaż sufitu technicznego lub zabudowy zakrywającej kanały wentylacyjne,
8. montaż oświetlenia energooszczędnego.






1. ***Pomieszczenie 1 – klatka schodowa od strony głównego wejścia ( na poziomie parteru);***
2. malowanie ścian,
3. wymiana grzejnika (na półpiętrze między parterem a I piętrem),
4. wymiana poręczy balustrady,
5. skucie płytek ceramicznych na podłodze i położenie nowych płytek ceramicznych,
6. instalacja systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonu drzwi wejściowych.





1. ***Pomieszczenie 20 – klatka schodowa od strony bocznego wejścia ( na poziomie parteru);***
2. malowanie ścian,
3. wymiana poręczy balustrady,
4. położenie płytek ceramicznych na schodach ( od piwnicy do poziomu I piętra włącznie),
5. wymiana grzejnika wraz z demontażem półki nad grzejnikiem (na półpiętrze między parterem a piwnicą) .







1. ***Pomieszczenie 1.0 – Klatka schodowa do strony bocznego wejścia ( na poziomie I piętra);***

1. malowanie ścian,
2. położenie ceramicznych płytek podłogowych,
3. wymiana poręczy balustrady (z wyłączeniem schodów technicznych prowadzących do wentylatorni (pom.2.2. zlokalizowane na półpiętrze nad I piętrem budynku A),
4. malowanie balustrady w tym poręczy i schodów technicznych prowadzących do wentylatorni ,





***6) Pomieszczenie 1.14 – Klatka schodowa od strony głównego wejścia ( na poziomie I piętra);***

1. malowanie ścian,
2. wymiana poręczy balustrady (z wyłączeniem schodów technicznych prowadzących do wentylatorni (pom.2.1. zlokalizowane na półpiętrze nad I piętrem budynku A),
3. malowanie balustrady w tym poręczy i schodów technicznych prowadzących do wentylatorni,
4. skucie płytek ceramicznych podłogowych i położenie nowych płytek.

