
Znak sprawy: KA-2/084/2019
KRAKÓW, 2019-06-12
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

(zaproszenie do składania ofert) 
„ Dostawa stanowisk do pomiarów izolacyjności akustycznej”
1. Zamawiający: 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 

ul. Warszawska 24, bud. W-9/pok. 110, 31-155 Kraków

Dział Zamówień Publicznych 

faks 12/628-20-72

e-mail: zampub@pk.edu.pl 

adres strony internetowej: www.pk.edu.pl
2. Podstawa prawna:   
art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w związku z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.615, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 

Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
3. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych,  CPV: 33262000 Aparatura kontrolna i badawcza, 32342412-3 Głośniki, 32343100-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, 33253420-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku, 32581130-9 Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania; 30237136-1 Karty dźwiękowe; 32351300-1 Akcesoria do urządzeń audio; 38931000-0  Testery temperatury i wilgotności; 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch stanowisk pomiarowych: 

- stanowiska (nr 1) do pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych

- stanowiska (nr 2) do pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych

Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, uruchomienie oraz szkolenie personelu z obsługi stanowisk.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

STANOWISKO nr 1 DO POMIARÓW IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH w którego skład wchodzą:
a) Stukacz wzorcowy 
2 szt

- charakterystyka urządzenia:
wg norm ISO10140-5, 16283-2, ISO 140-6,-7,-8
- liczba młotków uderzeniowych: 
5
- masa młotka:
500g +/- 4g

- średnica młotka:
30mm +/- 2mm

- częstotliwość uderzeń:
10 / sekundę
- wysokość opadania:
40mm regulowana w zakresie +/-5mm

- zasilanie bateryjne:
tak, wbudowane

- zasilanie:
220V/50-60Hz
- sterowanie bezprzewodowe:
tak, wbudowane
- automatyczny test prędkości opadania młotków:
tak, wbudowany

- certyfikat kalibracji:
tak
- masa własna:
( 11 kg (włączając zasilanie bateryjne i sterowanie)

b) opakowanie zabezpieczające w transporcie na stukacz wzorcowy 
1 szt

- odporne na transport i dostosowane gabarytami do stukacza
:tak

c) kalibrator akustyczny 
 1 szt

- specyfikacja akustyczna:
zgodna z IEC 60942 oraz ANSI S1.40
- możliwość przełączania częstotliwości i poziomu ciśnienia:
tak
- częstotliwość pracy kalibratora:
wybieralna 250Hz i 1000Hz (+/- 1%)

- ciśnienie akustyczne sygnału kalibracji:
94dB i 114dB re. 20 μPa

- dokładność kalibracji:
+/- 0,2dB

- dołączone do kalibratora adaptery mikrofonowe:
1”, ½”, ¼”  
- pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności
tak, wbudowany

- zasilenie
akumulatorowe, AAA 
d) system do pomiaru oporu przepływu powietrza 
 1 szt

- specyfikacja akustyczna:
zgodna z EN 29053 oraz ISO 9053

- zakres pomiarowy: 
co najmniej 10 – 25000 Pa*s/m 

- średnica badanej próbki: 
 100mm (+/- 10mm)

- masa:
< 20 kg
e) moduł do wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród zgodnie z normą ISO 717
 1 szt

- liczba licencji typu „moving license”:
1 licencja

- liczba warstw symulowanych przegród: 
jedno i wielowarstwowe

- rodzaj przegrody:
płyty, ściany, szklenie

- zmienne parametry przegród: 
grubość, liczba warstw, rodzaj materiału

- wyznaczane wskaźniki:
R

f) Analizator akustyczny i miernik poziomu dźwięku
 1 szt

- liczba kanałów pomiarowych: 
1 lub więcej

- klasa miernika wg normy IEC 61672-1: 
pierwsza
- zakres pomiarowy (ciągły): 
21-139 dB(A) lub szerszy
- analizy w czasie rzeczywistym w pasmach:
oktawowych i tercjowych
- zakres analizowanych częstotliwości: 
12,5 Hz do 20 kHz lub szerszy
- interfejsy sprzętowe: 
co najmniej USB i Ethernet
- pamięć wymienna: 
2GB lub większa 
- standard pamięci wymiennej: 
karta pamięci typu SD
- moduł pomiarów czasu pogłosu 
tak
- moduł pomiarów izolacyjności akustycznej
tak
- rejestracja danych audio w formacie RAW: 
tak
- częstotliwości próbkowania przy rejestracji danych 

w formacie RAW: 
co najmniej 6.4kHz, 12.8kHz, 25.6kHz, 51.2kHz
- komunikacja bezprzewodowa z urządzeniami zewnętrznymi: 
tak
- standard komunikacji bezprzewodowej: 
WiFi i GSM 

- zdalne sterowanie z urządzeń zewnętrznych: 
tak
- automatyczne uruchomianie pomiaru po przekroczeniu poziomu 

referencyjnego na wejściu mikrofonu (trigger):
tak
- gwarancja:
≥ 1 rok
g) kula do badań dźwięków uderzeniowych zgodna z ISO 16283-2. 
 1 szt

- specyfikacja akustyczna:
zgodna z ISO 16283-2
- średnica: 
180mm (+/- 9mm)

- grubość ścianki: 
 30mm (+/- 3mm)

- masa:
2,5 kg (+/- 100g)
h) Miniaturowy mikrofon dwuuszny (stereo) z uchwytem nagłownym
2 szt
- charakterystyka kierunkowościowa mikrofonu: 
wszechkierunkowa

- rodzaj mikrofonu: 
wstępnie spolaryzowany

- średnica mikrofonu: 
≤ 5,5mm

- długość mikrofonu: 
≤ 13 mm

- zakres częstotliwości: 
co najmniej 20Hz - 20kHz
- czułość: 
co najmniej 20mV/Pa

- poziom szumów własnych: 
nie więcej niż 26dB(A)
- odstęp sygnału od szumu: 
co najmniej 70 dB(A)
- rodzaj podłączenia: 
microdot 

- adapter Microdot na XLR z kompensacją Phantom Power: 
tak, w zestawie

- kabel mikrofonowy: 
tak, w zestawie 

- kolor uchwytu nagłownego: 
beżowy

i) przenośna nagrywarka cyfrowa trzy-kanałowa
2 szt
- standard podłączenia:
USB, 2.0 lub nowszy

- wejścia analogowe symetryczne:
≥ 3x (typu XLR)

- wyjścia analogowe:
co najmniej słuchawkowe i liniowe
- dynamika przetwarzania A/D: 
≥ 120 dB A
- THD+N dla przetwarzania A/D:
 ≤ 0,006%
- częstotliwość próbkowania:
co najmniej 44.1, 48, 96 kHz
- medium zapisu:
karta SD lub podobna 
- format zapisu:
co najmniej plik Wav 
- przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem Phantom 48V
tak
- ekran dotykowy do zmiany ustawień:
tak
- zasilanie:
co najmniej bateryjne

- masa:
≤ 0,6 kg

j) słuchawki pomiarowe 
2 szt
- impedancja nominalna:
300 Ω (+/- 10%)

- wtyk typu:
jack 3,5mm stereo

- rodzaj:
dynamiczne, otwarte

- Długość kabla połączeniowego
min. 3 m

- pasmo przenoszenia:
co najmniej 12 - 39000 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego SPL:
co najmniej 97 dB 

- całkowite zniekształcenia harmoniczne THD:
nie więcej niż 0,1 %

k) aktualizacja i rozszerzenie o drugą licencję oprogramowania ODEON (user 2274) 
1 szt
- algorytm obliczeniowy: 
hybrydowy
- symulacja rozproszenia dźwięku przy odbiciu:
tak
- import modeli w formatach (co najmniej):
DXF, 3DS

- współczynniki pochłaniania w zakresie 63-8000Hz:
tak
- przezroczystość powierzchni:
tak
- izolacyjność akustyczna właściwa dla powierzchni (R):
tak
- źródła sygnału:
tak, definiowana kierunkowość, format .s08
- rodzaj źródeł:
punktowe i liniowe
- obsługiwane formaty kierunkowości głośników:
CF1 i CF2
- obliczenia:
globalne, punkt lub grupa punktów, siatka pomiarowa
- symulacja odbicia dźwięku od ekranu:
tak, 1szego i 2giego rzędu
- symulacja typu „piłki bilardowe”:
tak, w trzech wymiarach
- auralizacja (co najmniej):
tak, mono, stereo, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1
- format wyjściowy auralizacji (co najmniej): 
.wav 

- typ i rozdzielczość pliku auralizacji: 
16/24/32 bit PCM, 32 bit IEEE float
l) zestaw przejściówek i konwerterów do kabli
2 szt
- przejściówka gniazdo żeńskie 3pin XLR 110 Ohm na BNC 75 Ohm żeńskie:
tak, 1szt 

- przejściówka gniazdo męskie 3pin XLR 110 Ohm na BNC 75 Ohm męskie:
tak, 1szt 
- przejściówka wtyk żeński 3pin XLR 110 Ohm na BNC 75 Ohm żeńskie:
tak, 1szt 
- przejściówka wtyk męski 3pin XLR 110 Ohm na BNC 75 Ohm żeńskie:
tak, 1szt 

- przejściówka wtyk żeński 3pin XLR na BNC:
tak, 1szt 
- przejściówka wtyk męski 3pin XLR na BNC:
tak, 1szt 
Przykładowe produkty spełniające powyższą specyfikację stanowiska nr 1:

pkt. a) 
 Norsonic typ Nor 277, option1+2
pkt. b) 
 Norsonic typ Nor 1336

pkt. c) 
 Norsonic typ Nor 1256

pkt. d) 
 Norsonic typ Nor 1517A

pkt. e) 
 Norsonic typ NorFlag 4.0 Moving License

pkt. f) 
 01dB Fusion typ Advanced WiFi/3G/Building Acoustics
pkt. g) 
 Norsonic typ Nor 279
pkt. h) 
 DPA KIT 4060 OL SMK + HE2F12

pkt. i) 
 Sound Devices MixPre-3

pkt. j) 
 Senneheiser HD600

pkt. k) 
 Odeon Combined v15 upgrade + 1 extra license

pkt. l) 
 zestaw Neutrik typ NADIT BNC-F, NADIT BNC-M, NADIT BNC-FX, 
NADIT BNC-MX, NA2 FBNC, NA2, MBNC

STANOWISKO nr 2 DO POMIARÓW IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH w którego skład wchodzą:
a) Głośnik wszechkierunkowy
 2 szt
- Charakterystyka kierunkowości: 
zgodna z ISO140-4 oraz ISO3382-1
- Zakres częstotliwości: 
50-5000 Hz
- Masa: 
 ( 10 kg
- Średnica: 
 ( 40 cm
- Liczba głośników: 
12
- Średnica nominalna głośników:
6 cali
- Moc głośnika (szerokopasmowo):
co najmniej 200 Wrms

- statyw:
tak

b) Wzmacniacz mocy z wbudowanym generatorem szumu 
 2 szt
- Moc wyjściowa przy 4ohm: 
co najmniej 450Wrms 

- Moc wyjściowa przy 8ohm: 
co najmniej 200Wrms
- Filtry górno i dolno przepustowe: 
wbudowane
- Maksymalny prąd wyjściowy: 
nie mniejszy niż 35A
- Złącze wyjściowe: 
typu Speakon NNL4MP lub równoważne
- Złącze wejściowe: 
zbalansowane, 3pinowe typu XLR
- Czułość wejścia: 
1V (0dB) (+/- 5%)
- Impedancja wejścia: 
10k ohm/220pF (+/- 5%)

- Regulacja tłumienia sygnału wejściowego: 
tak
- Zakres regulacji tłumienia sygnału: 
co najmniej 0 do -35 dB 

- Krok regulacji tłumienia sygnału: 
5dB lub mniejszy
- Masa: 
nie więcej niż 4,0kg
- Wymiary obudowy: 
nie więcej niż  300 x 200 x 300 (mm)
- Klasa zabezpieczenia obudowy: 
co najmniej IP20
- Zakres temperatur użytkowych: 
co najmniej -15 do + 30 °C
- Zakres wilgotności użytkowych: 
0-80 %WW
- Zasilanie: 
dostosowane do prądu zmiennego w Polsce
- Sterowanie bezprzewodowe: 
tak, wbudowane
- Generator szumu białego: 
tak, wbudowany
- Generator szumu różowego: 
tak, wbudowany
- Okablowanie: 
kabel głośnikowy
c) opakowanie transportowe sztywne na głośnik i wzmacniacz 
 1 szt
- uchwyty do przenoszenia
tak
- kółka: 
tak

d) kalibrator akustyczny 
 1 szt

- specyfikacja akustyczna:
zgodna z IEC 60942 oraz ANSI S1.40
- możliwość przełączania częstotliwości i poziomu ciśnienia:
tak
- częstotliwość pracy kalibratora:
wybieralna 250Hz i 1000Hz (+/- 1%)

- ciśnienie akustyczne sygnału kalibracji:
94dB i 114dB re. 20 μPa

- dokładność kalibracji:
+/- 0,2dB

- dołączone do kalibratora adaptery mikrofonowe:
1”, ½”, ¼”  
- pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności
tak, wbudowany

- zasilenie
akumulatorowe, AAA 
e) Analizator akustyczny i miernik poziomu dźwięku
 1 szt

- liczba kanałów pomiarowych: 
1 lub więcej

- klasa miernika wg normy IEC 61672-1: 
pierwsza
- zakres pomiarowy (ciągły): 
21-139 dB(A) lub szerszy
- analizy w czasie rzeczywistym w pasmach:
oktawowych i tercjowych
- zakres analizowanych częstotliwości: 
12,5 Hz do 20 kHz lub szerszy
- interfejsy sprzętowe: 
co najmniej USB i Ethernet
- pamięć wymienna: 
2GB lub większa 
- standard pamięci wymiennej: 
karta pamięci typu SD
- moduł pomiarów czasu pogłosu:
tak
- moduł pomiarów izolacyjności akustycznej :
tak
- rejestracja danych audio w formacie RAW: 
tak
- częstotliwości próbkowania przy rejestracji danych 

w formacie RAW: 
co najmniej 6.4kHz, 12.8kHz, 25.6kHz, 51.2kHz
- komunikacja bezprzewodowa z urządzeniami zewnętrznymi: 
tak
- standard komunikacji bezprzewodowej: 
WiFi i GSM 

- zdalne sterowanie z urządzeń zewnętrznych: 
tak
- automatyczne uruchomianie pomiaru po przekroczeniu poziomu 

referencyjnego na wejściu mikrofonu (trigger):
tak
- gwarancja:
≥ 1 rok
f) System mapowania dźwięku oparty o sondę natężeniową
1 szt
- sonda natężeniowa: 
tak, w zestawie
- kamera wideo do rejestracji obiektu oraz śledzenia pozycji sondy:
tak, w zestawie

- oprogramowanie do mapowania dźwięku na obrazie:
tak, w zestawie

- wartość szczytowa mierzona przez sondę:
≥ 135 dB (Peak) 

- poziom szumów własnych sondy:
≤ 35dB(A)

- rodzaj kondycjonowania mikrofonów:
IEPE

- komunikacja sondy z komputerem:
tak, przez USB

- skanowanie obiektu za pomocą sondy w sposób ciągły, tak aby każdy punkt pomiarowy był rysowany w czasie rzeczywistym, tworząc mapę dźwiękową na ekranie podczas skanowania powierzchni pomiarowej:
tak
- generowanie rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego w postaci mapy kolorystycznej nałożonej na obraz wideo badanego obiektu
tak
- kamera wideo do rejestracji obiektu oraz śledzenia pozycji sondy:
tak, w zestawie

Przykładowe produkty spełniające powyższą specyfikację stanowiska nr 2:

pkt. a) 
 Norsonic typ Nor 276
pkt. b) 
 Norsonic typ Nor 280 option1
pkt. c) 
 Norsonic typ Nor 1327B
pkt. d) 
 Norsonic typ Nor 1256
pkt. e) 
 01dB Fusion typ Advanced WiFi/3G/Building Acoustics
pkt. f) 
 Soft dB Mezzo Sound Intensity Probe + I-Track Kit

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Warunki realizacji zamówienia zawiera Projekt umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 

5. Miejsce dostawy : 

sala 11 (parter), Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli L17, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L1, WIL, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

7. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanego urządzenia  wraz z wyposażeniem, z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami Zamawiającego: opis techniczny oferowanego urządzenia zawierający jego parametry techniczne albo karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta. Zamawiający dopuszcza, aby opis techniczny oferowanego urządzenia był w języku angielskim.
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

8. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty można składać do 24.06.2019 r. do godz. 11:30

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym i przekazać do Zamawiającego:

- listownie na adres: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kopertę należy opisać : Postępowanie KA-2/084/2019 - OFERTA

      lub

- drogą elektroniczną na adres: zampub@pk.edu.pl 

W temacie e – maila należy wpisać : Postępowanie KA-2/084/2019 - OFERTA

        Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny

Ceną oferty będzie suma cen brutto za oba stanowiska pomiarowe,  podana na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu).

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki. 

Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty jak transport, dostawę urządzeń, uruchomienie oraz szkolenie personelu z obsługi stanowisk oraz np. rabaty, upusty, koszty, opakowania, akcyzę, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu jak również w nich nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu i  przedstawia najniższą cenę.
	Wzór

	Cena
 Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie


2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami podatku VAT w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana informacja z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego Wykonawcy, Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych Wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

12. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1) W niniejszy postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: 
       Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, bud. W-9/pok. 110, 31-155 KRAKÓW,

b) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelką korespondencję Wykonawca przekazuje na adres e-mail: zampub@pk.edu.pl 

2) Wszelkie informacje, wiadomości i zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na wskazany wyżej adres e-mail z określeniem sygnatury postępowania, którego dotyczą. 

3) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Danuta Karikowska, e-mail: zampub@pk.edu.pl 
14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną  odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności, skutkujące nieważnością umowy.  

	15. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem , tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:

a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,

b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 
w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki:

1)  Formularz ofertowy

2)  Projekt umowy

ZATWIERDZAM
Kanclerz Politechniki Krakowskiej

Leszek Bednarz


