


Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy  cementowej”

Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy  cementowej
[bookmark: _GoBack]
Podstawowe parametry urządzenia : 
- Zgodność z Normą PN-EN 196-1
- Wymiary urządzenia: ok. 430x430x1050 mm
- Panel sterujący z cyfrowym wyświetlaczem 
- Timer umożliwiający automatyczne wyłączenie urządzenia po określonej ilości uderzeń
- Wstrząsarka magnetyczna - max. zakres: 3000 uderzeń/min
- Regulowana amplituda od 0,4 do 1,0 mm
- Waga: 150/200 kg
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz
- Konstrukcja - stalowa 
- Kompletne urządzenie powinno zawierać :
Forma trójdzielna 40x40x160 mm
Nadstawka formy trójdzielnej
Wstrząsarka do formy trójdzielnej 40x40x160

Dostawa obejmuje również  wykonanie przezroczystej osłony z PCV wraz drzwiczkami 
( osłona ma na celu zapobiec rozbryzgowi zaprawy poza obszar urządzenia )
Gwarancja – co najmniej 1 rok na wszystkie elementy
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