
Załącznik nr 4 do SIWZ
OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH
Dział I – HODOWLA LASU

I.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PORZ>100
	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału. Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. 
· wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią do odnowienia miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń 
(w szczególności dotyczących pożaru).
· na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Działu I poniżej. 
1.2 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WPOD-31N
	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N)

	HA

	WPOD-32N
	
	

	WPOD-62N
	
	

	WPOD>61N
	
	

	WPOD>62N
	
	

	WPOD-33N
	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% (…-63N i pow. 60% (…>63N)

	HA

	WPOD-63N
	
	

	WPOD>63N
	
	

	PPOD-32N
	Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N)

	HA

	PPOD-62N
	
	

	PPOD>62N
	
	

	PPOD-33N
	Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-33N), 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N)

	

	PPOD-63N
	
	

	PPOD>63N
	
	


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni,
· wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą.
· na powierzchni objętej w/w czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1 
Działu I.  

1.3 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PORZ-STOS
	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe

	M3P

	PORZ-ROZD
	Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania

	


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;      

· wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania.

1.4 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ROZDR-PP
	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow.

	HA

	ROZDR-PGL
	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. wraz z mieszaniem z glebą


	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki),
· w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 0,5m, 
· w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PGL] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 0,5 m, a materiał powstały po rozdrabnianiu należy równomiernie wymieszać z glebą na całej powierzchni objętej zabiegiem- na głębokość min.10 cm. 
1.5 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	OPR-UC
	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym

	HA

	OPR-PSPAL
	Oprysk opryskiwaczem plecakowym

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem ciągnikowym lub innymi narzędziami ręcznymi i mechanicznymi, wraz z przygotowaniem cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz wskazań zamawiającego, dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi i zwrocie opakowań zgodnie z zaleceniami zamawiającego. 
· Koszty zakupu środka chemicznego i wody ponosi Zamawiający. 
· Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego i  punkt poboru wody.
1.6 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PORZ-MECH
	Mechaniczne wywożenie pozostałości pozrębowych (ciągnikiem)

	M3P


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· mechaniczne wywożenie pozostałości pozrębowych (ciągnikiem) we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru).
1.7 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PORZ-SPAL
	Spalanie

	M3P


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Spalanie pozostałości pozrębowych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do całkowitego wygaszenia ognisk.

· Sprzęt zapewnia Wykonawca.
I.2 Ręczne przygotowanie gleby
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	WYK-PASR
	Zdarcie pokrywy pasami

	KMTR

	WYK-TAL40
	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm

	TSZT

	WYK-TAL60
	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm

	TSZT

	WYK-PL12
	Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m

	TSZT

	WYK-TALOK
	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm

	TSZT

	POP-TAL
	Poprawianie talerzy w poprawkach

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· -Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placówkach (o średnicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu. 
· Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%).
2.2  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PRZ-PAS
	Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia

	KMTR


	PRZ-TALSA
	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia

	TSZT

	PRZ-PL12
	Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na placówkach na głębokość minimum 25 cm w warunkach górskich minimum 15 cm. 
· Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki.

2.3   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-KOPRM
	Wykonanie kopczyków o wymiarach 40x40x30cm

	TSZT

	WYK-KOPRD
	Wykonanie kopczyków o wymiarach 60x60x40cm

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Zdarcie i odłożenie pokrywy gleby, usypanie i formowanie kopczyków o wymiarach nie mniejszych niż 40x40x30 cm lub nie mniejszych niż 60x60x40 cm w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków) lub ich ilości określonej w zleceniu. 
· Kopczyki zostaną wykonane z miejscowej gleby.

2.4   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-PLWY1
	Wykonanie placówek wywyższonych o 0,5 m wysokości i o średnicy 1,2 m

	SZT

	WYK-PLWY2
	Wykonanie placówek wywyższonych o 0,5 m wysokości i o wymiarach 2x2 m

	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Zdarcie i odłożenie pokrywy gleby, wywyższenie placówki od 0,3 do 0,5 m z wykorzystaniem miejscowej gleby (górna powierzchnia placówki powinna być równoległa w stosunku do otaczającego ją gruntu). 
· Średnica placówki minimum 1,2 m lub minimum 2 m. 
· Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek) lub ich ilości oraz średnica i zakres wywyższenia określone zostaną w zleceniu.
I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię. 
3.1   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-PASCZ
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni pow. 0,50 ha

	KMTR

	WYK-PA5CZ
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)

	KMTR

	WYK-PASCP
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ pod okapem

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. 
· Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 (+/- 10%). 
· Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
· Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. 
3.2   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-POGCZ
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha

	KMTR

	WYK-PA5GZ
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. 
· Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). 
· Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
· Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. 
· W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm.
3.3   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-PASPO
	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu pod podsadzenia i podszyty

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości do 40 cm. 
· Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
· O ostatecznej długości bruzd koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiający zamieszczając odpowiedni zapis w zleceniu. 
· Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. 
3.4   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-FRECZ
	Przygotowanie gleby frezem w pasy

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego typu FL40, poprzez spulchnienie gleby na pasach o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm. 
· Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,5 m (+/- 10%). 

3.5  

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-WAŁK
	Przygotowanie gleby pługofrezarką

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o wysokości 30 cm (+/- 10 cm). 
· Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,5 m.

3.6  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ORKA-3UC
	Orka pełna na głębokość 30 cm

	HA

	ORKA-5UC
	Orka pełna na głębokość 50 cm

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie częściowe lub całkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od całości uprawianej gleby, a następnie jej odwrócenie i pokruszenie. 
· Orka pełna na głębokość  30 cm (+/- 5 cm) lub  50 cm (+/- 5 cm). 

3.7   

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SPUL-UC
	Spulchnianie gleby

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

Przygotowanie gleby zapewniające spulchnienie na głębokość minimum 40 cm. Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.
3.8  

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SPUL-R
	Spulchnianie gleby w bruzdach


	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Przygotowanie gleby pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruzdach na głębokość minimum 40 cm. 
· Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić … (+/- 10%). 
· Pogłębiacz powinien być zagregowany z odpowiednio dobranym ciągnikiem.
3.9 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYK-RABA1
	Wykonanie rabatowałków

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Przygotowanie gleby pługiem do naorywania rabatowałków, wysokość rabatowałka zostanie podana w zleceniu,
· Odległość pomiędzy środkami bruzd zostanie podana w zleceniu,
I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia
4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SADZ-1KP
	Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach

	TSZT

	POPR-1KP
	Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT

	SADZ-1KR
	Sadzenie 1-latek pod kostur na placówkach, kopczykach, wałkach i rabatowałkach

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
· dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. 


W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  

·  załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, żelowanie korzeni(według instrukcji na etykiecie), Środek zapewnia Zamawiajacy,
· doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

· wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach górskich siekieromotyki,

· umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

· zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.

· Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

a) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek, 

b) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,

c) sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce,

d) glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,

e)  sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek):
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SADZ-1M
	Sadzenie 1-latek w jamkę

	TSZT

	SADZ-WM
	Sadzenie wielolatek w jamkę

	TSZT

	POPR-WM
	Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT

	SADZ-WB
	Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę

	TSZT

	POPR-WB
	Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. 

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu. 

· załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, żelowanie korzeni (według instrukcji na etykiecie), Środek zapewnia Zamawiajacy
· doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

· wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką,

· sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.

· zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek

· Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

a) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,

c) sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową, 

d) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,

e) glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,

f) sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SADZ-S
	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką

	TSZT


Zasady sadzenia sadzarką. 

·  dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem,

· załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

· sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, zleceniem,

· sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ewentualne poprawianie,

· sadzenie zgodnie z więźbą wskazaną w zleceniu,
· zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.
4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SAD-B<150
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 150 cm³

	TSZT

	POP-B<150
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 150 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT

	SAD-B<300
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 300 cm³

	TSZT

	POP-B<300
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT

	SAD-B>300
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce powyżej 300 cm³

	TSZT

	POP-B>300
	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce powyżej 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie), 
· doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

· wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki ……. . (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac),

· umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,
· zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek.

· Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

a) bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej,

b) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki,

c) otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm,
d) glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień,

e) sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.
4.5 Siew ciągły, przerywany lub kupkowy.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SIEW-RCP
	Siew ciągły, przerywany lub kupkowy 

	KMTR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
· ustawienie siewnika ręcznego pod nadzorem pracownika zamawiającego,

· ręczne uprzątnięcie (grabienie) rzędów z pozostałości poeksploatacyjnych (drobne  gałązki) w miejscu siewu na szerokość ok 10 cm pasa,

· siew siewnikiem ręcznym w zależności od potrzeb siew ciągły, przerywany lub kupkowy na pasach,

· bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika, czynność wykonywana podczas siewu,

· donoszenie nasion.

· Nasiona do siewu zostaną dostarczone przez Zamawiającego,

· Sprzęt potrzebny do siewu zapewnia Wykonawca.
I.5 Pielęgnowanie upraw

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:

· spulchnianie gleby,

· ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności,

· poprawianie formy drzew,

· usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,

· łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,

· usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,

· przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 

· w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

5.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	MOT-PAS
	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach

	KMTR

	MOT-TAL
	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach

	TSZT

	MOT-PLANT
	Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje)

	TSZT

	KOSZ-CHN
	Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych

	HA

	KOSZ-CHNS
	Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych

	HA

	PRZER-R
	Przerzedzanie siewów

	HA

	PRZER-OR
	Przerzedzanie skupień odrośli

	HA

	ZARN<30
	Usuwanie żarnowca do 30% pokrycia

	HA

	ZARN30-50
	Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50%

	HA

	ZARN50-70
	Usuwanie żarnowca o pokryciu 50-70%

	HA

	ZARN>70
	Usuwanie żarnowca o pokryciu powyżej 70%

	HA

	WY-DEPTY
	Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek

	HA

	OPR-CHWAS
	Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym lub mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 
· Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach.

· Przerzedzanie bądź usuwanie skupień odrośli i układanie usuniętego materiału w sposób określony w zleceniu.

· Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

· Sprzęt zapewnia Wykonawca a środki chemiczne Zamawiający.
5.2 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	CW-SZTIL
	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych

	HA

	CW-SZTM
	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów 

	HA

	CW-NAT
	Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
· Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. 
· Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. 

5.3 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PODK-FORM
	Podkrzesywanie i formowanie drzewek

	TSZT

	PRZYC-DB
	Przycięcie na bezpieńkę

	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych. 
· Przycięcie na bezpieńkę .obejmuje cięcie pędów nad szyjką  korzeniową u drzew liściastych w celu pobudzenia pączków śpiących do wytworzenia nowych pędów i przyspieszenia wzrostu drzewka.
I.6 Pielęgnowanie młodników

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:

· usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,

· usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,

· regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),

· przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,

· usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

· popieranie gatunków występujących w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
6.1 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	CP-SZTIL1
	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I

	HA

	CP-SZTIL2
	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg II

	HA

	CP-SZTM1
	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I

	HA

	CP-SZTM2
	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg II

	HA

	CP-NAT1
	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg I

	HA

	CP-NAT2
	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg II

	HA

	CP-SIEW1
	Czyszczenia późne w młodnikach z siewów sztucznych zabieg I

	HA

	CP-SIEW2
	Czyszczenia późne w młodnikach z siewów sztucznych zabieg II

	HA

	CP-PRZERO
	Przerzedzenie skupień odrośli

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. 
· Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. 
· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 
· ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
I.7 Pozostałe prace godzinowe w hodowli lasu

7.1 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Prace godzinowe ręczne

	H

	GODZ CH
	Prace wykonywane ciągnikiem

	H 


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

- 
dowóz materiałów na powierzchnię,

-
szczegółowy zakres prac zostanie określony przez Zamawiającego w zleceniu.

Dział II – Ochrona lasu

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną
1.1 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZAB-REPEL
	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów


	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· odbiór materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą.

· przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania,

· posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilości:

a) gat. So należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50 % drzewek.,

b) gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarując ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek.

· oczyszczenie urządzeń,

· zdanie opakowań do wskazanego miejsca.

· Materiały zapewnia Zamawiający.

II.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem
2.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZAB-MCHRN
	Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów


	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· odbiór materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą,
· przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania,
· wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m,
· oczyszczenie urządzeń,
· zdanie opakowań do wskazanego miejsca.
Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań Zamawiającego).

Materiały zapewnia Zamawiający. 
II.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami
3.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZAB-UPAL3
	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 3 palikami 
	TSZT

	ZAB-UPAL2
	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 2 palikami


	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· odbiór drewna przeznaczanego na paliki z magazynu leśnictwa,

· wykonanie palików z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz 
z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycję roboczą,

· doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej,

· wbicie palików wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki. Ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona 
w zleceniu.
Drewno do przerobu zapewnia Zamawiający.
II.4 Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami
4.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	O-GRYZZ
	Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami (koszenie chwastów)

	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje usuwanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerzy lub w rzędach oraz na międzyrzędach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami.
II.5 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

5.1. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PUŁ-WT
	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne


	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – w przypadku świerka okrzesywanie nie obowiązuje,

· opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…).
· Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego.
· Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
II.6 Badanie zapędraczenia gleby
6.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SZUK-PĘDR
	Badanie zapędraczenia gleby

	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m,

· przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu,

· zakopanie dołu.

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. 

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający.

II.7 Próbne poszukiwania owadów w ściole
7.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SZUK-OWAD
	Próbne poszukiwania owadów w ściole


	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich powierzchniach próbnych ,

· przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

· zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

· Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. 

· Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający.

· Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
II.8 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką
8.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GRODZ-SN
	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową


	HM


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia,
· słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m 
(z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi:

· 5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m), 
· 4 m w nadleśnictwach górskich  (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni.
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:

· jej opalikowaniu lub

· obsypaniu ziemią lub

· przybiciu żerdzi lub

· stosowaniu drutu nośnego.

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

· słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), 

· słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia 

6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach wg załączonego schematu.
Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki, skoble ocynkowane 
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II.9 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń
9.1. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	LIK- GRODZ
	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń


	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 

2) demontaż żerdzi,

3) zdjęcie i zrolowanie siatki,

4) rozbiórkę przełazów/bram, 

5) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków, 

6) wyrównanie powierzchni gleby, 

7) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa,

8) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu.

9) Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni. 

9.2. Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych - VAT 23%
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	GODZ RH23
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H

	GODZ C23
	Prace ciągnikowe
	H




Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· dowóz materiałów na powierzchnię,
· wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii,  
· naciągnięcie lub wymianę siatki,
· naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek
· usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji
· fakultatywnie: przymocowanie siatki,
· Zamawiający zabezpiecza siatkę, drewno, słupki, skoble na wymianę słupów bez dowozu,  
· Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami,

· Szczegółowy zakres naprawy określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu.

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzeń, związane z usuwaniem przeszkadzającej roślinności (np. jeżyny przerastającej ogrodzenia upraw), nie związane z bieżącej konserwacji ogrodzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w okresie przedzimowym.
II.10 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych dla ptaków
10.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	ZAW-BUD
	Wywieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków 


	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· odbiór budek dla ptaków z magazynu leśnictwa,

· rozwiezienie budek dla ptaków po terenie leśnictwa,

· przymocowaniu budki dla ptaków do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód.
· Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca. 
· Budki dla ptaków zapewnia Zamawiający.
10.2. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	CZYSZ-BUD
	Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków

	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· dojazd do  budek, 

· otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych z pozostałości po lęgach, itp;

· wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

Dział III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

III.1 Pozyskanie drewna

1.1.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny


	RH (roboczogodzina)


Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 3.5.
Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu drzewostanu do części (pakietu) pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych jest jego skład gatunkowy. Gatunkami pozwalającymi na takie zakwalifikowanie drzewostanu są głównie drzewa iglaste: So, Md, Św, Jd, ale nie powinno się wykluczać także udziału gatunków liściastych: Brz, Ol, Os. Skład gatunkowy drzewostanu powinien być taki aby istniała możliwość pozyskania minimum 95% liczby drzew stojących przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

Pomimo korzystnego składu gatunkowego mogą pojawić się takie okoliczności, które wykluczą możliwość stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Tymi czynnikami mogą być:

1) Faza rozwojowa drzewostanu (wiek),

2) Pobór masy drewna z jednostki powierzchni (intensywność cięć),

3) Ukształtowanie terenu (nachylenie),

4) Jakość techniczna drzewostanu,

5) Uwilgotnienie terenu.

Wielkości krytyczne czynników wykluczających powinny być stosowane w zależności od wiedzy planującego, możliwości stosowanego sprzętu i innych czynników.

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13.1.
Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności:

a) Tereny nizin
	Stopnie trudności
	Warunki pracy/rodzaj cięć

	01
	Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 grubizny na ha



	02
	- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami,

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów



	03
	- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów,

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieże III i starszych klas wieku,

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas wieku



	04
	- Trzebieże II klas wieku,
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku,

- Czyszczenia późne




b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:
	Stopnie trudności
	Warunki pracy/rodzaj cięć

	01
	- tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu



	02
	 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty)




Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku nr 3.2. do SIWZ

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SIWZ nr 3.3.
Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć
	Kategorie cięć  
	Grupy czynności

	Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 



	Pozostałe cięcia rębne 
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 



	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)


	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, 

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy


	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 

	Cięcia przygodne i pozostałe


	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW
 


Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzętowe,

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia, zalegające gałęzie na odnowieniach naturalnych lub sztucznych powinny zostać złożone. Gałęzie po manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów zostaną wskazane w późniejszym czasie przez Zamawiającego w zleceniu. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG)
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna. 
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). 
3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ, 

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).  

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach utrudniajacych ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania można wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic). 
2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ, 

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  
CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych technologii (1a i 1b).

III.2 Zrywka drewna
2.1. 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZRYWKA
	Zrywka drewna


	RH (roboczogodzina)


Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości.

Zrywka drewna obejmuje:

· Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania,

· Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy.

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu.

2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

4) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.

5) Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską.
6) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego. 

W przypadku wydłużenia odległości zrywki w stosunku do planu mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i rozładunku.

Opis stref trudności zrywki drewna:
	Strefy trudności
	Warunki pracy

	I
	Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu



	II
	Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty)



	III
	Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.)



	IV
	Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)




Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.
III.3 Podwóz drewna

3.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZRYWKA-2
	Dodatkowa zrywka 

	RH


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna. 
III.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%
4.1.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace godz.- całkowity wyrób drewna
	RH 


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
· w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),

· prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

· dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze hodowlanym.
4.2.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ CP
	Prace godz.- ciągnik pozyskaniowy
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
· w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami). 
· prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

Dział IV - OCHRONA P.POŻ

IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych
1.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PPOŻ-PORZ
	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych


	HA


Standard technologii dla tej czynności obejmuje  porządkowanie terenu po zabiegach pielęgnacyjnych na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów.
1.2
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	USŁUG.POZ
	Usługi dyspozycyjności w ochronie ppoż


	Ryczałt miesięczny


Szczegółowy zakres:
Wykonawca lub pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do reagowania na wezwanie Przedstawiciela Zamawiającego w przypadku powstania pożaru, w zakresie dozorowania i zabezpieczenia pożarzysk na terenie całego nadleśnictwa. 
IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8%

2.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ODN-PASC
	Odchwaszczanie i mineralizacja bruzd na pasach przeciwpożarowych

	M


Standard technologii dla tej czynności obejmuje zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów.
IV.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8%
3.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Prace wykonywane ręcznie

	H 


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów,
· wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych, 

· wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych,

· inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.
· prace wykonywane wg potrzeb Zamawiającego.
3.2 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ CH
	Prace wykonywane ciągnikiem


	H 


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

Oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego oraz inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa- wg potrzeb Zamawiającego.
Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych

1.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Prace wykonywane ręcznie


	H

	GODZ C23
	Prace wykonywane ciągnikiem


	H 


Miejsca postoju pojazdów położone w Nadleśnictwie Bierzwnik

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

1) dokonywanie konserwacji urządzeń – VAT 23% (materiały zapewnia Zamawiający),

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku. – VAT 23%,

3) inne wg. potrzeb.

Obiekty i urządzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne Nadleśnictwa Bierzwnik

Standard technologii dla tej czynności obejmuje w szczególności:

1) dokonywanie konserwacji urządzeń, szlaków turystycznych i edukacyjnych – VAT 23% (materiały zapewnia Zamawiający), 

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) raz w miesiącu wg potrzeb. Utrzymanie obiektu w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w okresie od kwietnia do października- 8% VAT. Dokonywanie konserwacji i drobnych napraw urządzeń znajdujących się na obiekcie, w tym jednokrotne malowanie ław i stołów impregnatem (impregnat zapewnia Zamawiający).  
3) inne wg potrzeb.

Dział VI – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA
VI.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych
Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych.

Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat, lub materiału organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i zrzezów.  Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i załadunek
1.1

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SPUL-C
	Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami


	AR

	BRON-SC
	Bronowanie gleby 


	AR

	ORKA-SC
	Orka pełna


	AR

	ORSP-SC
	Orka pełna ze spulchnieniem gleby 


	AR

	SPUL-SC
	Mechaniczne spulchnianie gleby


	AR

	SPUL-R
	Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów


	AR

	SPUL-R1
	Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką.


	AR

	WYOR-CK
	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem 


	AR

	WYOR-CS
	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym
	AR

	ORKA-ŁOP
	Orka łopatą mechaniczną


	AR

	WYC-SC
	Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar
	AR

	WAŁ-SC
	Wałowanie pełnej orki-jednokrotne
	AR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Zawieszenie lub doczepienie sprzętu , regulację, uprawę gleby, zbiór, wywóz kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynności SPUL-C obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla czynności WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni.

· Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, pazurki).

1.2 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SIEW-KC
	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem


	MP 


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

· Dostarczenie nawozu bądź kompostu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz), rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni, przyoranie obornika, wymieszanie nawozu z glebą, uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce. 
· Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie, czynności obejmują także zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 

· Materiał zapewnia Zamawiający.
1.3 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	OPR-SC
	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym


	AR

	OPR-PSPAL
	Oprysk opryskiwaczem plecakowym
	AR




Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

· Odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa, 
· przygotowanie cieczy roboczej, 
· opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego,
·  uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych,  
· zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju

· Materiał zapewnia Zamawiający.
1.4 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PIEL-RN
	Pielenie w rzędach lub pasach


	AR

	PIEL-RN1
	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów 


	AR

	SPUL-R
	Spulchnianie gleby na międzyrzędziach ręcznie
	AR

	SPUL-R1
	Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodów 


	AR

	SPUL-O
	Spulchnianie gleby na międzyrzędach spulchniaczem ręcznym
	AR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

· Ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami międzyrzędziach i wybranie chwastów.
· Czynności obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. 
· Czynności związane z pieleniem obejmują wyniesienie chwastów z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę i wywiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
1.5  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SZK-1R
	Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych


	TSZT

	SZK-WR
	Szkółkowanie  wielolatek


	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
· Przygotowanie grzęd, w tym wywyższenie i wałowanie, 
· wyciśnięcie szpar, 
· ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, 
· formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, 
· moczenie korzeni w roztworze gliny lub żelowanie, 
· doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania, poprawienie szpary, 
· szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek; 
· wyrównanie gleby na międzyrzędach.
· Materiał zapewnia Zamawiający. 
1.6
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	WYJ-1IW
	Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie


	TSZT

	WYJ-1LW
	Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie


	TSZT

	WYJ-2IW
	Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie
	TSZT

	WYJ-2LW
	Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie


	TSZT

	WYJ-1IR
	Wyjęcie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego


	TSZT

	WYJ-1LR
	Wyjęcie 1-latek liściastych bez wyorania mechanicznego


	TSZT

	WYJ-2IR
	Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego


	TSZT

	WYJ-2LR
	Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego


	TSZT

	WYJ-4IS
	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego iglastego

	TSZT

	WYJ-4LS
	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego liściastego

	TSZT

	SORT-1I
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 1-latek iglastych
	TSZT

	SORT-1L
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 1-latek liściastych
	TSZT

	SORT-2I
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 2-3-latek iglastych
	TSZT

	SORT-2L
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 2-3-latek liściastych
	TSZT

	SORT-4I
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 4-5-latek iglastych
	TSZT

	SORT-4L
	Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem 4-5-latek liściastych
	TSZT

	UKŁAD-1I
	Sortowanie, liczenie i układanie sadzonek do pojemników 
1-latek iglastych
	TSZT

	UKŁAD-1L
	Sortowanie, liczenie i układanie sadzonek do pojemników 
1-latek liściastych
	TSZT

	UKŁAD-2I
	Sortowanie, liczenie i układanie sadzonek do pojemników 
2-3-latek iglastych
	TSZT

	UKŁAD-2L
	Sortowanie, liczenie i układanie sadzonek do pojemników 
2-3-latek liściastych
	TSZT

	DOŁ-1L
	Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem


	TSZT

	DOŁ-1I
	Dołowanie 1-latek iglastych z doniesieniem


	TSZT

	DOŁ-2L
	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem
	TSZT

	DOŁ-2I
	Dołowanie 2-3-latek iglastych z doniesieniem


	TSZT

	DOŁ-4I
	Dołowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem


	TSZT

	DOŁ-4L
	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem


	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
· Wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania, 
· wybranie sadzonek z gleby, 
· rozkruszenie bryłki ziemi, 
· sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do pojemników (skrzynek lub worków) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania, zebranie i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu, 
· w przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, żelowanie korzeni, ułożenie w pojemnikach, transport do miejsca składowania. Formowanie części nadziemnych sadzonek 2-3 letnich liściastych.

· DOŁ-1IL …4L- dołowanie sadzonek w dole oziębionym z doniesieniem  do dołów (jednolatki i wielolatki iglaste/liściaste).
· Materiał zapewnia Zamawiający. 
1.7  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZAŁ-1IP
	Załadunek 1-latek iglastych w pojemnikach
	TSZT

	ZAŁ-1IL
	Załadunek 1-latek liściastych luzem (w pęczkach)


	TSZT

	ZAŁ-1LL
	Załadunek 1-latek liściastych luzem (w pęczkach)


	TSZT

	ZAŁ-2IL
	Załadunek 2-3 latek iglastych luzem (w pęczkach)


	TSZT

	ZAŁ-2IP
	Załadunek 2-3 latek iglastych w pojemnikach 
	TSZT

	ZAŁ-2LL
	Załadunek 2-3 latek liściastych luzem (w pęczkach)


	TSZT

	ZAŁ-2LP
	Załadunek 2-3 latek liściastych w pojemnikach 


	TSZT

	ZAŁ-4IL
	Załadunek 4-5- latek iglastych luzem (w pęczkach)


	TSZT

	ZAŁ-4LL
	Załadunek 4-5- latek liściastych luzem (w pęczkach)


	TSZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
· Doniesienie sadzonek do środka transportowego, 
· ułożenie sadzonek na pojeździe 
· zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.8  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SIEW-DC
	Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie


	AR

	SIEW-GC
	Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie


	AR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
· Przygotowanie grzęd  (spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie i wyorywanie) wyciskanie rządków siewnych, doniesienie lub dowóz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, wałowanie po siewie.

· Doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
· Materiał zapewnia Zamawiający.
1.9  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	SIEW-R
	Ręczny wysiew nasion


	AR


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
· Przygotowanie grzęd  (spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie i wałowanie), wyciskanie rządków siewnych, poprawienie rowków siewnych, doniesienie lub dowóz nasion,  zaprawianie nasion, wysiew nasion  i przykrycie nasion po siewie.
· Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzęd) także zawieszanie lub doczepianie Materiał zapewnia Zamawiający.
1.10 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	SZUK-PĘDR 
	Badanie zapędraczenia gleby- doły próbne


	SZT


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· przygotowanie pojemników i roztworu soli kuchennej, 
· wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m,
· przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego,
· zakopanie dołu.

· Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. 

· Materiał zapewnia Zamawiający.
1.11
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ C8
	Prace godzinowe ciągnikowe


	H

	GODZ RH-
	Prace godzinowe ręczne


	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

· Prace nie objęte czynnościami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szkółki i przy nitkach deszczowni, ręczne zwalczanie pędraków poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów jesiennych oraz kompostowanie. 
· Montowanie rur deszczowni i ich demontaż. 
· Rozwożenie i zwiezienie rur deszczowni.

· Pomoc przy obsłudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.
Dział VII – NASIENNICTWO I SELEKCJA
VII.1 Nasiennictwo i selekcja
Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych. 
Zbiór szyszek z drzew ściętych.

1.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZBIOR-SO
	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych

	KG

	ZBIOR-ŚW
	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych świerkowych

	KG

	ZBIOR-MD
	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych modrzewiowych


	KG


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Zbiór szyszek z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod nadzorem Zamawiającego. 
· Worki zapewnia Zamawiający.

Zbiór nasion
1.2
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZBIOR-DBB
	Zbiór nasion dęba bezszypułkowego

	KG

	ZBIOR-DBS
	Zbiór nasion dęba szypułkowego


	KG

	ZBIOR-BK
	Zbiór nasion buka

	KG

	ZBIOR-BRZ
	Zbiór nasion brzozy

	KG

	ZBIOR-GB
	Zbiór nasion graba

	KG

	ZBIOR-JW
	Zbiór nasion jawora

	KG

	ZBIOR-KL
	Zbiór nasion klona

	KG


Standard technologii dla tej czynności obejmuje

Zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych na płachty lub spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego. Dojazd na powierzchnię, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. Wykonanie termoterapii żołędzi.

Płachty, worki na nasiona i sprzęt do termoterapii zapewnia Zamawiający.
Pozostałe prace z nasiennictwa i selekcji.
1.3
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Pozostałe prace z nasiennictwa ręczne

	H

	GODZ CH
	Pozostałe prace z nasiennictwa ciągnikowe

	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

· Przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich do chłodni oraz obsługa chłodni. 
· Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, ważenie, przerzucanie, mieszanie z piaskiem lub zaprawą nasienną. Liczenie szyszek i zawiązek. 
· Oznakowanie drzewostanów , poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielęgnacja i nawożenie oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

· Materiał zapewnia Zamawiający.
Dział VIII – ZADRZEWIENIA

VIII.1 Prace w zakresie zadrzewień
1.1 
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Prace godzinowe ręczne

	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
- 
sadzenie krzewów/drzew zadrzewieniowych oraz pielęgnację zadrzewień przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby wokół sadzonek, przycinanie i formowanie krzewów/drzew itp.

-
Materiał (sadzonki) zapewnia Zamawiający.
1.2  
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ CH
	Prace godzinowe ciągnikowe

	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewień, a nieobjęte rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowóz w granicach obszaru nadleśnictwa.
Dział IX – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU

IX.1 Uboczne użytkowanie lasu

1. 1. Kod czynności - [GODZ-RH]
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ RH-
	Prace wykonywane ręczne

	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
Pozyskanie, przenoszenie, załadunek choinek i stroiszu.
1.2. Kod czynności - [GODZ-CH]

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ CH
	Prace wykonywane ciągnikiem

	H


Standard technologii dla tej czynności obejmuje:
Transport choinek i stroiszu.
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