**Zał. nr 2 do zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zad 1**

1. Kosiarka traktorek wyposażony w:

 - dwucylindrowy silnik o mocy min 22 KM , pojemność min 700 cm3

 - kosz o pojemności min 320L opróżniany z pozycji operatora

 - przekładnię hydrostatyczną

 - automatyczny system załączania noży roboczych

**Charakterystyka kosiarki traktorka:**

- szerokości koszenia min 102 cm

- wysokość koszenia regulowana w min 7 pozycjach w zakresie w zakresie 20 – 85 mm

- możliwość zastosowaniu dodatkowych akcesoriów , np. pług do odśnieżania,

 zamiatarka i inne.

- układ tnący wyposażony w dodatkowe koła podporowe, aby ścinać trawę równo

 w każdym miejscu na zaplanowanej wysokości

- min 3 letni okres gwarancji.

1. Pług do odśnieżania obsługiwany przez operatora mechanicznie – wyposażenie wyżej opisanej kosiarki traktorka.
2. Deflektor wyrzutu skoszonej trawy w przypadku koszenia bez kosza– wyposażenie wyżej opisanej kosiarki traktorka.

**Zad 2**

I. Kosiarka bijakowa(mulczująca) klasy super ciężkiej na wysięgniku wyposażona w :

 - regulowany hydraulicznie wysuw i pochył modułu roboczego do wykaszania poboczy dróg, rowów i skarp.

- zabezpieczenia przed wylatującymi kamienia w trakcie koszenia aby można było bezpiecznego kosić terenie zurbanizowanym

- zabezpieczenie przed zniszczeniem przekładni w przypadku natrafienia na stabilne przeszkody w koszonym terenie

Zastosowanie:

* wykaszanie wszelkiego rodzaju nieużytków,
* wykaszanie poboczy dróg, skarp i rowów
* wykaszanie terenów zielonych w miastach

Dane techniczne:

* szerokość robocza – max 160 cm
* szerokość całkowita – max 188 cm
* zasięg ramienia - 220 cm (od środka traktora) - waga - max 678 kg
* maksymalna moc traktora- 75 KM (traktorek musi mieć odpowiednią masę)
* max wydajność - 1 ha/h
* max prędkość - 10 km/h
* liczba pasków klinowych – min 4 szt
* zakładana na mocowaniu 3-punktowym traktora Kat-2,
* napęd z wałka odbioru mocy traktora, 540 obr/min,
* wyposażona w przekładnię kątową ze sprzęgłem, - elementy tnące: zakładane w liczbie 14 sztuk młotki o wadze min 1200 g na śrubę min fi 16, max średnica ciętych gałęzi 50 mm
* regulowana wysokość koszenia
* Kosiarka wyposażona w 2 zawory: jeden jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem maszyny, a drugi w przypadku napotkania przeszkody powodujące uchylenie maszyny
* kosiarka posiadająca możliwość przesuwu bocznego jak i pochyłu pod kątem do 60 stopni w dół rowy oraz do 90. stopni w górę skarpy i żywopłoty

- wymagana w traktorze wyprowadzona 2-sekcyjna hydraulika

II. wałek WOM ze sprzęgłem do podłączenia kosiarki do ciągnika