### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

**prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa kserokopiarek”**

**Zadanie nr 1**

**Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe 3 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć**

**formatu A3/A4)**

O parametrach podanych poniżej lub lepszych:

Kolorowa kopiarka cyfrowa:

- Obsługiwane formaty papieru: A6-A3

- Panel dotykowy: co najmniej 9"

- Prędkość kopiowania/drukowania mono i kolor: 20 stron A4/min

- Moduł kopiowania/druku dwustronnego dupleks w zestawie

- Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów ARDF,

- Pamięć: 1,5 GB + dysk twardy HDD 250GB

- Rozdzielczość: 600 dpi,

- Obciążalność: 10.000 stron na miesiąc / 40.000 cykl duty

- Zoom: 25% - 400 % (płynne co 1%)

- Pojemność papieru : 2 kasety na 550 ark. (w tym jedna z możliwością A3) i podajnik ręczny na 100 ark.

- Gramatura papieru: 52-300g/m z kasety nr 1, 2 i podajnika ręcznego w dupleksie 52-256g/m2

Kolorowa, sieciowa drukarka laserowa:

- Język drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe PDF Direct,

- Pamięć drukarki: 1536 MB + dysk twardy HDD 250GB

- Rozdzielczość: 1200x1200dpi

- Interfejsy: Ethernet, USB 2.0

- Protokoły sieciowe: TCP/IP (IP v4, IP v6),

- Środowisko Windows: Windows Vista/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2

Funkcje dodatkowe:

- bezpośrednie drukowanie poprzez przeciąganie wybranego pliku do ustawionego folderu np. na pulpicie bez potrzeby instalacji sterowników danego urządzenia na komputerze użytkownika końcowego (sterownik tylko na serwerze)

Kolorowy skaner sieciowy A3:

- Prędkość skanowania: max 54 oryginały A4 na minutę

- Rozdzielczość: 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)

- Rozmiar oryginału: A5 - A3

- Formaty wyjściowe: Jedno / Wielostronicowy PDF/TIFF, JPEG

- Skanowanie do e-maila: TCP/IP, SMTP

- Skanowanie do foldera: Protokoły SMB, FTP lub NCP

- podstawa pod urządzenie

- 2 komplety oryginalnych tonerów (15 000 kopii/wydruków przy 5% zadruku w czerni, 9 500 kopii/wydruków

przy 5% zadruku w kolorze) + 3 dodatkowe tonery czarne

- oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji floty urządzeń oraz personalizacji sterowników

- dostawa we wskazane przez Klienta miejsce

- uruchomienie oraz instalacja

- szkolenie operatorskie użytkowników

- gwarancja: co najmniej 12 miesięcy