
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.

Zapotrzebowanie na doposażenia mikroskopu NIKON SMZ1000 będącego na wyposażeniu Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego:

1. Kamera mikroskopowa kompatybilna z NIKON SMZ1000 i oprogramowaniem Nikon NIS Elements D:

- Rozdzielczość min 10 Mpx,
- Kamera kolorowa,
- USB 3.0,
- matryca powyżej 1”,
- prędkość odświeżania min. 20kl./s przy pełnej rozdzielczości.

2. Oprogramowania Nikon NIS Elements D
- Pomiary długości, powierzchni, obwodów, kątów, promieni,
- Dodawanie strzałek i adnotacji,
- Pomiary dystansu do punktów referencyjnych,
- Ręczne zliczanie obiektów,
- Eksport pomiarów,
- Generator raportów pomiarowych,
- Funkcja składania obrazu wielkoformatowego z redukcją śladów łączenia zdjęć,
- Możliwość rozbudowy o elementy zmotoryzowane.

3. Moduł EDF do Nikon NIS Elements D
- Moduł umożliwiający składanie obrazów z dużą głębią ostrości,
- Możliwość tworzenia poglądowych modeli 3D,
- Możliwość rozbudowy o motoryzację osi Z pozwalającą na automatyczne wykonywanie zdjęć z dużą głębią ostrości.


4. Oświetlacz pierścieniowy 80LED z polaryzacją z 4 niezależnymi sektorami oświetlenia, niezmienną temperaturą barwową zapewniająca powtarzalność obserwacji, zewnętrznym kontrolerem i układem polaryzacji światła redukującym odblaski
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Zadanie 2.
Stanowisko laboratoryjne wraz z oprzyrządowaniem do wygrzewania form, części maszyn oraz próbek
Piec przeznaczony do realizacji zadań z wiązanych z obróbką cieplną metalowych form odlewniczych i złączy spajanych, części maszyn oraz próbek laboratoryjnych. 
Parametry pieca i wyposażenie;
· zasilanie 220-240V 50-60 Hz,
· komora wewnętrzna minimum 390x440x270 mm,
· temperatura maksymalna co najmniej 800oC,
· programator: regulacja temperatury min co 1oC, co najmniej 14 kroków w każdym programie, możliwość czasowego opóźnienia załączenia programu (co najmniej 20 dni),
· elementy grzejne na 4 powierzchniach: 3 ściany komory oraz drzwi,
· w górnej części komory (sufit) zamykany otwór do zainstalowania termopary kontrolnej,
· w drzwiach zamykany otwór do zainstalowania termopary kontrolnej,
·  2 termopary kontrolne (płaszczowe) z przewodami kompensacyjnymi i wtyczką do miernika.



Zadanie 3.
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3d o parametrach i możliwościach nie gorszych niż:
· Metoda druku: FDM
· Obszar wydruku 30x30x30 cm
· Obsługa filamentu typu PLA, ABS
· Filament podawany ze szpuli
· Średnica filamentu 1,75 mm
· Średnica dyszy 0,4 mm
· Aktywne chłodzenie
· Podgrzewany stół roboczy
· Czujnik końca filamentu
· Obsługa formatów plików: STL, obj, 3mf lub Amf
· W zamykanej obudowie
· Fabrycznie złożona
Urządzenia spełniające warunki to np.:
· Creality CR-3040S
· Zortrax M300 Plus
