									Załącznik nr A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Samochód dostawczy z 5 miejscami siedzącymi – z napędem elektrycznym z homologacją ciężarową.
Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia do ruchu drogowego w RP.
Rok Produkcji 2026.
Wymagane miejsce odbioru/ dostawy pojazdu: salon w Poznaniu lub siedziba Zamawiającego. 

Dane techniczne 
Minimalna długość całkowita pojazdu 4300 mm, maksymalna 5000 mm.
Liczba miejsc siedzących 5
Minimalna ładowność 500 kg 
Pojemność bagażnika min. 1.8 m3 
Prześwit nie mniejszy niż 140 mm 
Rozstaw osi min. 2900 mm 
Szerokość całkowita nie mniej 1600 mm 
Szerokość przestrzeni bagażowej minimum 1000 mm 
Wysokość przestrzeni bagażowej min. 1000 mm
Prędkość max przynajmniej 120 km/h
Napęd elektryczny minimum 120 KM A/T z akumulatorem trakcyjnym nie mniejszym niż  50kWh 
Średni zasięg przynajmniej 300 km  
Czas ładowania: nie dłużej jak 8 h do pełnego naładowania

Opis pojazdu
Kolor Nadwozia – biały 
Kolor wewnętrzny: Tapicerka tkaninowa
Koła na felgach stalowych przeznaczone do odpowiedniego obciążenia pojazdu wraz z załadunkiem
Niesymetryczne metalowe drzwi tylne 1/3 (prawa) - 2/3 (lewa). Zawiasy otwierane pod kątem minimum 130°. 
Drzwi przesuwne przeszklone prawe oraz lewe
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym - nielakierowane 
Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze czarnym - nielakierowane 
Przedni i tylny zderzak w kolorze czarnym - nielakierowany 
Przegroda oddzielająca przestrzeń ładunkową od pasażerskiej - przesuwna 
Tylne drzwi dwuskrzydłowe nieprzeszklone 
Koło zapasowe 
Średnie zużycie energii na 100km poniżej: 25 kWh/100km wg. WLTP

Oświetlenie 
Wszystkie światła zgodne z obowiązującymi przepisami
Światła do jazdy dziennej 
Światła przeciwmgielne tylne
Światła mijania i światła drogowe halogenowe lub w technologii LED
System automatycznego przełączanie świateł drogowe/mijania

Komfort
Klimatyzacja manualna
Siedzenie kierowcy regulowane 3 płaszczyzny
Fotel pasażera regulowany
Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 (lewa), 1/3 (prawa); 
Czujniki parkowania tylne
1 kluczyk z 3 przyciskami i 1 kluczyk mechaniczny
System multimedialny minimum 4 głośniki
Kierownica z tworzywa sztucznego wielofunkcyjna przyciski do sterowania

Bezpieczeństwo
Hamulec postojowy elektryczny
System automatycznego hamowania 
Aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy
System wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę
Inteligentny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości ogranicznik prędkości
Kabel do ładowania
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy  
Układ rozpoznawania znaków drogowych 
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych 
System pośredniego monitorowania ciśnienia w oponach (iTPMS)
System e-call
Pięć poduszek bezpieczeństwa czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1
Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa
Immobiliser
Zasilacz/ładowarka do ładowania z gniazdka 230V i 400V

Termin realizacji: 
max. 24 tygodnie od daty zawarcia umowy

Gwarancja:
Wady powłoki lakierniczej – min. 2 lata
Perforacja korozyjna – min. 5 lat
Gwarancja BEV obejmująca silnik, akumulator napędu oraz przetwornik i falownik systemu BEV – min 2 lat/ min. 100 000 km (w zależności co pierwsze nastąpi)
Główny akumulator BEV (degradacja) – min. 8 lat/160 000km (w zależności co pierwsze nastąpi; w przypadku stopnia degradacji baterii poniżej 70%)
Pełna gwarancja – min. 2 lata/ min. 100 000 km (w zależności co pierwsze nastąpi)

