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Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Transmisja i ogólne założenia systemu
· Bezprzewodowa cyfrowa transmisja głosu z możliwością pracy przewodowej (Ethernet Cat5/Cat6).
· Transmisja: pulpit → jednostka centralna → system nagłośnienia sali.
· Stabilna praca bez trzasków, szumów, dropów i opóźnień w salach o powierzchni do 200 m2.
· Opóźnienie przetwarzania audio pomijalne (brak echa i nienaturalnego brzmienia).
· Możliwość jednoczesnej aktywacji 5 pulpitów.
· System mobilny - całość mieści się w 1-2 walizkach transportowych (kółka + uchwyty, preferowana szerokość standardu “rack”).
Tryb bezprzewodowy
· Możliwość podłączenia zewnętrznych anten RF.
· System odporny na zakłócenia RF: Wi-Fi 2.4/5/6 GHz, LTE/5G, routery, inne urządzenia.
Tryb przewodowy
· Okablowanie między pulpitami: ok. 1,2 m, czarne, elastyczne (estetyka).
· Konfiguracja min. 2 łańcuchy po 10 pulpitów w łańcuchu.
· Przewód jednostka → pierwszy pulpit łańcucha: ok. 20 m, czarny, elastyczny (estetyka).
Jednostka centralna – audio i DSP
· Wyjścia audio:
· 2x XLR symetryczne (preferowane separowane), poziom liniowy z regulacją.
· Wyjście do nagrywania (RCA lub XLR).
· Wyjście słuchawkowe 6.3 mm z regulacją.
· Mix sygnału z aktywnych pulpitów.
· Pasmo przenoszenia: min. 80Hz−12 kHz.
· SNR: min.90 dB.
· DSP:
· AFS/AFC – redukcja sprzężeń zwrotnych (per pulpit).
· AGC (z możliwością wyłączenia) (per pulpit).
· ANC – aktywne tłumienie szumu (per pulpit).
· Bramka szumowa.
· EQ (minimum na sumie).
· Kompresor i limiter.
· Auto-mix (aktywacja głosem).
Jednostka centralna – sterowanie i komunikacja
· Zarządzanie przez aplikację lub przeglądarkę (USB-C, Wi-Fi, Ethernet).
· TCP/IP do komunikacji z komputerem.
· RS-232 do sterowania (mikrofon, priorytet, głośność itp.).
· Nagrywanie na zewnętrzną pamięć USB (z opcją redukcją szumów).
· Monitorowanie i konfiguracja pulpitów (w tym baterii).
· Aktualizacja firmware (jednostka + pulpity) przez połączenie przewodowe.
Pulpity (jednostki konferencyjne)
· Liczba: 20 szt., możliwość rozbudowy.
· Konfigurowalne jako przewodniczący (funkcje włącz/wyłącz mikrofon, priorytet, udzielanie głosu) lub delegat.
· Wyświetlacz: data, godzina, czas wypowiedzi, czas aktywności mikrofonu, stan baterii.
· Wbudowany głośnik z regulacją (istotna zrozumiałość mowy).
· Wbudowany czytnik kart NFC.
· Praca w trybie interkom.
· USB-C do ładowania urządzeń zewnętrznych.
· 2x wyjście słuchawkowe 3.5 mm (po obu stronach) z regulacją poziomu.
· Wejście liniowe 3.5 mm (z mutowaniem lokalnym i zdalnym).
· Złącze RJ45 do pracy przewodowej.
· Wymiary pulpitu (w mm) bez mikrofonu: dł. do 220, szer. do. 140, wys. do 70 (pulpit w trybie bezprzewodowym powinien być możliwy do przekazania innemu mówcy).
Mikrofony jednostek konferencyjnych:
· demontowalne, typu „gęsia szyja” (długość zapewniająca wygodę korzystania w pozycji siedzącej mówiącego, także w układzie 1 pulpit na 2 osoby),
· charakterystyka kardioidalna,
· osłona przeciwwietrzna/przeciw plozji,
· LED status (2 kolory).
Zasilanie
· Jednostka centralna: 230 V.
· Pulpity:
· akumulator min. 16 h pracy,
· ładowanie do 100% ≤ 4 h,
· możliwość pracy i ładowania jednocześnie,
· zasilanie przewodowe (bezpieczne napięcie),
· wymienny akumulator,
· ładowanie w podstawie oraz PoE
· ładowarki zabudowane w zestawie transportowym.
Zarządzanie i monitoring
· Zdalne monitorowanie poziomu baterii i ustawień każdego pulpitu.
· Pełna konfiguracja systemu z aplikacji/web.
Pozostałe wymagania
· Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

