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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA SWZ -1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali wykładowej nr 224 w łączniku P-A1-C1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.445.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.445.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie: 
Uprzejmie prosimy o informację, czy przewidziane w projekcie profile schodowe LED posiadają określone parametry (przekrój, wymiary oraz inne istotne właściwości). Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu z opisu przedmiotu zamówienia: „czyszczenie, impregnacja i konserwacja wszystkich pozostałych istniejących posadzek z wykładziny PVC" – pozycja ta nie została ujęta w przedmiarze robót, w związku z czym prosimy o potwierdzenie, czy należy uwzględnić ją w ofercie. Prosimy również o doprecyzowanie, czy obudowa grzejników w pomieszczeniu technicznym ma obejmować wyłącznie front, czy również górę i boki.
Odpowiedź:
-Zamawiający wymaga zastosowania i montażu profili schodowych LED o głębokości 55 mm ± 5 mm oraz wysokości 20 mm ± 2 mm, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów użytkowych i wytrzymałościowych. Wymóg ten ma na celu ograniczenie ryzyka ujawnienia odbarwień, odkształceń, zabrudzeń lub innych śladów eksploatacyjnych wykładziny znajdującej się pod demontowanymi profilami.
Oferowane profile muszą ponadto:
•	posiadać możliwie najmniejszą wysokość konstrukcyjną (grubość górnej półki), przy zachowaniu wymaganych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych;
•	posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie, w szczególności Krajową Ocenę Techniczną (KOT) lub dokument równoważny, deklarację właściwości użytkowych oraz dokument potwierdzający właściwości antypoślizgowe;
•	być wykonane z materiałów spełniających wymagania w zakresie reakcji na ogień;
•	posiadać klasę reakcji na ogień nie gorszą niż Bfl-s1 dla wyrobu przeznaczonego do zastosowania jako element posadzkowy;
•	nie zawierać elementów wykonanych z materiałów łatwo zapalnych.
W celu zatwierdzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu „Kartę zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania. Zastosowanie materiałów i urządzeń wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

-Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie renowacji sali w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, między innymi czyszczenie oraz impregnację całej powierzchni istniejącej wykładziny PCV.  Zamawiający dopuszcza konieczność lokalnej wymiany fragmentów wykładziny w miejscach, w których wystąpią nieodwracalne uszkodzenia powstałe podczas demontażu i wymiany profili schodowych.
Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie zakres prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i impregnacją wykładziny, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający przypomina że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a  podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

-Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania obudów grzejników w pomieszczeniu technicznym i przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji tego zakresu robót.
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