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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA-2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali wykładowej nr 224 w łączniku P-A1-C1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.445.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.445.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie:
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału ma być wykonana ażurowa kratka osłon grzejnikowych. Opis techniczny (pkt 6.2.2) oraz detal 3.12 "Detal obudowy wnęk na grzejniki" określają jedynie grubość ażurowej kratki osłon grzejnikowych (3 mm). Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności w pozycji 1.2.11 kosztorysu (Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm, uzupełnienie po zamurowanym otworze drzwiowym). Pozycja ta zakłada okładzinę pojedynczą, klejoną na zaprawie, bez rusztu, natomiast opis techniczny (pkt 6.2.8) dla zamurowanego przejścia z tyłu sali do pawilonu A-1 wskazuje ruszt z izolacją i okładzinę podwójną montowaną na zakładkę. Prosimy o potwierdzenie, czy pozycja 1.2.11 dotyczy tego przejścia.
Odpowiedź:
-Ażurowe wypełnienie otworów w osłonie z płyty MDF należy wykonać ze stalowej plecionej siatki karbowanej, z drutu o średnicy około 3 mm i oczku około 15 mm. Siatka powinna posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci cynkowania oraz malowania proszkowego. Powłoka zabezpieczająca powinna być przeznaczona do zastosowania wewnętrznego oraz odporna na okresowe działanie podwyższonej temperatury występującej w sąsiedztwie grzejnika. Siatki malowane na kolor RAL9007 (szare aluminium) lub zbliżony. Kolorystykę należy dobrać do koloru rolet okiennych na sali.  Siatkę należy przyciąć z odpowiednim naddatkiem umożliwiającym jej stabilne zamocowanie od tylnej strony ramy MDF. Krawędzie siatki należy zabezpieczyć przed możliwością skaleczenia oraz przed wysunięciem lub rozwarstwieniem drutów. Siatkę należy mocować mechanicznie od tylnej strony płyt MDF, za pomocą stalowych listew dociskowych rozmieszczonych wzdłuż wszystkich krawędzi otworu lub przez umieszczenie siatki w ramie z kątowników stalowych (spawanie) i montaż gotowych elementów do płyty. Siatki należy mocować za pomocą wkrętów przeznaczonych do MDF / drewna, o długości dobranej do grubości zastosowanych elementów, z zachowaniem odpowiedniej odległości od krawędzi płyty. Siatkę należy zamontować bez widocznych od strony pomieszczenia elementów mocujących. Mocowanie powinno zapewniać możliwość ewentualnego demontażu wypełnienia w celu konserwacji lub dostępu do grzejnika, bez uszkodzenia płyty MDF, siatki oraz instalacji grzewczej.
-Pozycja przedmiaru 2.11 dotyczy wypełnienia wnęki po zamurowanym otworze drzwiowym przejścia z tyłu sali do pawilonu A-1. Wnęka ma głębokość 2,5 cm i nie jest wymagany ruszt ani izolacja, jedynie płyty wyrównane do lica istniejącej ściany.
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