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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA-3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali wykładowej nr 224 w łączniku P-A1-C1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.445.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.445.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie:
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zakresu opisanego w pkt 6.2.7 Opisu technicznego (PW, czerwiec 2026), dotyczącego renowacji rolet w sali nr 224. Po analizie zakresu prac serwisowych opisanych w tym punkcie (demontaż, czyszczenie, przegląd i konserwacja napędów, wymiana cięgien, wymiana materiału, ponowny montaż, uruchomienie i regulacja) łączny koszt renowacji 10 szt. istniejących rolet elektrycznych będzie wyższy niż koszt ich wymiany na nowe, w związku z czym prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę rolet na nowe zamiast ich renowacji, a jeśli tak — o doprecyzowanie wymiarów poszczególnych rolet, specyfikacji technicznej napędu i sterowania oraz rodzaju materiału, tj. czy ma być zaciemniający, gładki czy perforowany.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących rolet na nowe, pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych, estetycznych i technicznych nie gorszych niż istniejące oraz spełnienia wymagań określonych poniżej.
Zamawiający zwraca uwagę, że wymiana kompletnych zestawów rolet może wiązać się z istotnymi ograniczeniami technicznymi. Istniejące prowadnice rolet są zintegrowane z okładzinami akustycznymi sali i zamocowane pod ich powierzchnią. Okładziny akustyczne wraz z elementami systemowymi, połączeniami klejonymi oraz fabrycznym spasowaniem muszą pozostać nienaruszone. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymiany bez ingerencji powodującej uszkodzenie okładzin akustycznych i elementów wykończeniowych sali.
W przypadku wymiany rolet Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących warunków montażowych, obejmującej w szczególności:
•	weryfikację wymiarów netto i brutto istniejących rolet,
•	pomiar wymiarów światła prowadnic i szczelin montażowych,
•	ocenę możliwości zastosowania proponowanego systemu w istniejącej zabudowie,
•	weryfikację istniejącego sposobu zasilania i sterowania rolet, w tym liczby obwodów, sekcji sterowania oraz parametrów instalacji elektrycznej.
Oferowany system rolet musi być kompatybilny z projektowanym centralnym systemem sterowania salą oraz zapewniać realizację funkcji całkowitego zaciemnienia pomieszczenia.
W celu określenia wymaganych parametrów technicznych Zamawiający udostępnia dane wynikające z pierwotnej dokumentacji projektowej dla systemu wewnętrznych rolet zaciemniających SELT / typ Refleksol 103, kolor stalowo szary typ SOLTIS nr B92N:
•	liczba rolet: 10 szt.,
•	wymiary projektowe:
•	4 szt. – 1680 × 3000 mm,
•	6 szt. – 1480 × 3000 mm,
•	kaseta aluminiowa lakierowana w kolorze RAL 9007 o przekroju 117 × 107 mm lub równoważna,
•	prowadnice aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 9007,
•	listwa dolna aluminiowa wyposażona w uszczelnienie zapewniające szczelne połączenie z parapetem,
•	napęd elektryczny 230 V / 50 Hz, stopień ochrony minimum IP44, wyposażony w wyłączniki krańcowe i zabezpieczenie przeciążeniowe.
Zamawiający wymaga zastosowania tkaniny zaciemniającej, gładkiej, w kolorystyce zbliżonej do istniejącej. Parametry wizualne nowego systemu, w tym kolorystyka, geometria kaset, prowadnic oraz pozostałych elementów widocznych, muszą być możliwie najbardziej zbliżone do istniejących rozwiązań.
Wymiary podane w dokumentacji mają charakter orientacyjny i wynikają z dokumentacji pierwotnej oraz inwentaryzacji otworów wykonanych w okładzinach akustycznych. Przed złożeniem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów z natury i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe dopasowanie dostarczanego systemu do istniejących warunków montażowych.
Przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kartę materiałową oferowanego systemu rolet wraz z dokumentacją techniczną, potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania.
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