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 		Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia
Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje  odrzucenie oferty.
Wykonawca jest zobligowany uzupełnić wszystkie wiersze dla każdej pozycji w 
kolumnie „Spełnia/Nie spełnia (należy wpisać)” – pod rygorem odrzucenia oferty 
Wykonawcy.
1. Macierz dyskowa 

Oferowana macierz musi umożliwiać replikację synchroniczna i asynchroniczną z posiadaną przez Zamawiającego macierzą IBM Flash System 5030
W celu umożliwienia replikowania danych pomiędzy posiadaną przez Zamawiającego IBM Flash System 5030 należy dostarczyć licencję Remote Mirroring PN: ALE8

	[bookmark: _Hlk81994962]	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Spełnia/nie spełnia (należy wpisać)

	[bookmark: _Hlk82000474]1.
	Obudowa
	a) Macierz przystosowana do montażu w szafie RACK 19’’ 
b) Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania (co najmniej 24 dyski na 3U wysokości)
c) Macierz musi posiadać następujące komponenty wymieniane w trybie „hot plug”: 
· HDD, SSD
· kontrolery macierzowe, 
· wentylatory,
· zasilacze.
	

	2.
	Funkcje niezawodnościowe
	a) Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery macierzowe, porty FC do serwerów, porty SAS do dysków, pamięć podręczna cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (typu Hot-Swap).
b) Macierz musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50-60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy.
c) Wbudowane, co najmniej dwa kontrolery macierzowe. 
	

	3.
	Zarządzanie
	a) Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.
b) Macierz musi umożliwiać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie macierz się znajduje.
	

	4.
	Kontrolery macierzowe
	[bookmark: _Hlk40368151]Macierz w chwili dostawy musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery dyskowe. Każdy z kontrolerów musi udostępniać, co najmniej 32 GB pamięci podręcznej cache
	

	5.
	Obsługa dysków
	a) Macierz musi wspierać dyski twarde typu SAS w formacie 2,5” jak również 3,5” 
b) [bookmark: _Hlk40363709]Macierz musi obsługiwać m.in. dyski typu:
aa) SAS 10K 
ab) SAS SSD 
c) SAS 7.2K Macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 24 dysków SAS/SAS SSD w obrębie wysokości 2U przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych.
d) Minimalna ilość obsługiwanych półek dyskowych nie może być mniejsza niż 7.
e) Całkowita obsługiwana pojemność wszystkich dysków nie może być mniejsza niż 500 TB
	

	6.
	Wsparcie RAID
	a) Oferowana macierz musi wspierać poziomy RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 lub równoważne funkcje.
	

	7.
	Porty
	[bookmark: _Hlk40383177]a) Macierz musi posiadać minimum 2 porty FC 16Gb/s front-end obsadzone wkładkami optycznymi 16 Gb na kontroler
b) Macierz musi posiadać minimum 2 porty 10Gb Ethernet, miedziane (RJ45) 
	

	8.
	Funkcjonalności
	a) Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami.
b) Funkcjonalność dynamicznego zwiększania rozmiaru wolumenów.
c) Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI
d) Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, tzn. awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych, (jeżeli jest wymagana licencja, nie wymagane jest  dostarczenie licencji na całość oferowanych zasobów)
	

	9.
	Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych
	Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD i HDD poprzez automatyczną identyfikacje najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów, a następnie migrację tych fragmentów na szybszy nośnik. Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/HDD, tak, aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu. 
	

	10.
	Obsługa wirtualnych zasobów logicznych
	Minimalna liczba wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 500. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping.
	

	11.
	Funkcjonalność thin provisioning
	Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. 
	

	12.
	Funkcjonalność kopii migawkowych
	Macierz musi obsługiwać funkcjonalność kopii danych typu snapshot (PIT). Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy.

	

	13.
	Funkcjonalność kompresji danych
	Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania skompresowanych danych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	

	14.
	Funkcjonalność deduplikacji danych online
	Macierz musi posiadać funkcjonalność deduplikacji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są deduplikowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci po usunięciu duplikatów. Operacja deduplikacji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania zdeduplikowanych danych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.

	

	15.
	Inne
	a) Macierz musi posiadać konsole graficzną do zarzadzania (Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN). 
b) Możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware’u) macierzy bez przerywania pracy systemu.
c) Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.
d) Macierz ma mieć możliwość definiowania globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej dla różnych grup RAID
e) Macierz musi obsługiwać wiele kanałów I/O (Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. 
f) Podtrzymanie pamięci cache kontrolerów macierzowych przez minimum 90h lub czas potrzebny do zapisu zawartości cache na nośnik nieulotny
g) Macierz musi być dostarczona z pełnym okablowaniem.
	

	16.
	Systemy operacyjne
	Wsparcie, dla co najmniej systemów:
a. MS Windows 2016, 2019 
b. RedHat Enterprise Server 6.x/ 7.x
c. Vmware ESX w wersji 6.5  oraz wyższej  
	

	17.
	Dyski
	Macierz musi być wyposażona w dyski w ilości pozwalającej na uzyskanie pojemności 350 TiB czyli pojemności widzianej przez serwery po uwzględnieniu zabezpieczeń RAID z podwójną parzystością oraz z uwzględnieniem dysków zapasowych bądź odpowiadającej im przestrzeni zapasowej wg. najlepszych praktyk producenta. 
Wymagana pojemność ma być zbudowana z dwóch rodzajów dysków:
• Dysków SSD  w ilości co najmniej 24 sztuk o całkowitej, łącznej pojemności widzianej przez serwery co najmniej 66 TiB (po uwzględnieniu RAID i dysków/przestrzeni zapasowej). Oferowane dyski SSD muszą być jednakowej pojemności.
• Dysków NL-SAS o całkowitej, łącznej pojemności widzianej przez serwery co najmniej 284 TiB ( po uwzględnieniu RAID i dysków/przestrzeni zapasowej). Oferowane dyski NL-SAS muszą być jednakowej pojemności jednak ze względów wydajnościowych nie większej niż 12TB.
	

	18.
	Wymagania 
formalne

	a) Oferowany przez Wykonawcę i dostarczony Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nieużywany i wyprodukowany maksymalnie 12 miesięcy przed dniem poprzedzającym złożenie oferty. 
b) Macierz i wszystkie komponenty muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 
c) Oferowane przez Wykonawcę elementy dotyczące rozbudowy macierzy takie jak: dyski, wkładki itp. muszą znajdować się na liście elementów kompatybilnych producenta dostarczonej macierzy i nie mogą powodować utraty gwarancji.
	

	19.
	Warunki serwisu 
i gwarancji 

	a) Macierz ma posiadać pakiet usług gwarancyjnych świadczony przez  autoryzowany serwis producenta. 
b) Czas trwania serwisu gwarancyjnego sprzętu wynosi nie mniej niż 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbiór przedmiotu zamówienia wnioskującego o  rozliczenie finansowe. 
c) Wymaga się, aby usługi gwarancyjne świadczone były w następujących trybach:
d) Zgłaszanie oraz obsługa awarii sprzętu: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany uszkodzonego Sprzętu na wolny od wad w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,
e) Obsługa serwisowa w języku polskim,
f) W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki  przechodzą na własność Zamawiającego.
g) W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca, w czasie trwania gwarancji, w zakresie opracowywania oraz wdrożenia procesu aktualizacji, konfiguracji i rekonfiguracji, jak również planów rozbudowy i rozwoju.
h) W przypadku zmian w konfiguracji Wykonawca opracuje dokumentację techniczną zawierającą przebieg tych prac. Dokumentacja ta będzie zawierać konfigurację Sprzętu przed wprowadzeniem zmian, czynności wykonywane w trakcie rekonfiguracji oraz konfigurację Sprzętu po wprowadzeniu zmian.
	








2. Szafa rack
	Lp. 
	Nazwa parametru 
	Wymaganie minimalne
	Spełnia/nie spełnia (należy wpisać)

	1. 
	Wysokość montażowa modułów
	42U
	

	2. 
	Szerokość montażowa urządzeń
	19”
	

	3. 
	Głębokość 
	Minimum 800mm (możliwość montażu urządzenia o głębokości 800 mm)
	

	4. 
	Otwory kablowe
	Przestrzeń na otwory kablowe u góry i u dołu
	

	5. 
	Kółka
	Blokowane kółka o nośności min 1000kg
	

	6. 
	Drzwi przednie
	Perforowane, z możliwością zdjęcia
	

	7.
	Drzwi tylne
	Perforowane z możliwością zdjęcia
	

	7. 
	Pozostałe drzwi
	Boczne – zdejmowane
	

	8. 
	Zasilanie
	Pionowa listwa zasilająca z wyłącznikiem z tyłu szafy (min x2)
	

	9.
	Organizer
	Pionowy organizer na kable z przodu szafy (x2), organizer poziomy 19” (co najmniej jeden)
	

	10. 
	Belki montażowe
	Regulowane
	

	11. 
	Wentylatory
	Co najmniej 4 montowane w suficie szafy, z nastawnym termostatem
	

	12.
	Norma IP
	Co najmniej IP20
	

	13. 
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 miesięcy. 
	

	14.
	Montaż
	Montaż szafy u klienta
	



				 

  								…………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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