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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2


Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie wiążącej kolejności pierwszeństwa dokumentów w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy:
a) projektem budowlanym a projektem wykonawczym,
b) częścią opisową a częścią rysunkową projektu,
c) dokumentacją projektową a STWiORB,
d) dokumentacją projektową a przedmiarem,
e) poszczególnymi branżami dokumentacji,
f) dokumentacją pierwotną a wyjaśnieniami treści SWZ.
Prosimy o wprowadzenie wskazanej kolejności pierwszeństwa do aktualnej SWZ lub
projektowanych postanowień umowy.
Samo wskazanie, że dokumentacja projektowa ma pierwszeństwo przed przedmiarem, nie rozstrzyga pozostałych możliwych rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Dokumentację projektową należy rozpatrywać w całości obejmując całość opracowania: projekt budowlany i wykonawczy wraz z częściami opisowymi i rysunkowymi, kosztorysami oraz specyfikacją techniczną uwzględniając wszystkie branże projektowe. Nie można wskazać kolejności rozpatrywania z uwagi na to, ze dokumentacją stanowi w całości jeden dokument i wszystko zapisane w niej należy rozpatrywać całościowo, a nie wybiórczo i wszelkie ewentualne rozbieżności należy uwzględnić w przedłożonej kwocie ryczałtowej zgodnej z zakresem i wymaganiami SWZ.



Pytanie nr 2
Dokumentacja przewiduje wykonywanie wykopów o głębokości dochodzącej do około 3,0 m. Prosimy o wskazanie:
a) wymaganego sposobu zabezpieczenia ścian wykopów;
b) projektu zabezpieczenia wykopu
c) jakie wymagania mają zostać spełnione z uwagi na sąsiedztwo istniejącego i użytkowanego budynku szkoły. Jeżeli wybór rozwiązania pozostaje po stronie wykonawcy, prosimy o wskazanie minimalnych wymagań technicznych i obciążeń, które rozwiązanie ma spełniać, oraz zasad jego zatwierdzania. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Dokumentacja projektowa nie określa sposobu zabezpieczenia wykopu i związanej z tym technologii wykonywania z uwagi na różne sposoby ich realizacji przez wykonawcę. W związku z tym w projekcie nie ograniczono ich wykonywania przez potencjalnego wykonawcę. Sposób wykonania zabezpieczeń musi uwzględnić zabezpieczenie konstrukcji istniejącej szkoły oraz jego sposobu użytkowania (obiekt czynny w trakcie budowy). Sposób zabezpieczenia może być również dostosowany do postępu prac budowlanych i należy go przedstawić przed realizacją na radzie budowy. Wszelkie koszty z w/w tematem należy uwzględnić w cenie ryczałtowej określonej w ofercie zgodnej z zakresem i wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 3
Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów istniejącej nawierzchni przewidzianej do rozbiórki, w szczególności:
- powierzchni rozbiórki;
- liczby i grubości warstw;
- rodzaju materiału;
- przewidywanej objętości lub masy materiału;
- zakresu rozbiórki podbudowy.
Czy do kalkulacji należy przyjąć rozbiórkę warstwy asfaltowej lub mineralno-bitumicznej o grubości do 6 cm? Jeżeli Zamawiający nie posiada danych o rzeczywistej grubości i budowie nawierzchni, prosimy o wskazanie wiążącej grubości i układu warstw przyjmowanych przez wszystkich wykonawców do kalkulacji ceny.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W projekcie została wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska, która określa w formie profilu kart otworów układ warstw istniejącej nawierzchni boiska. Brak dokumentów związanych z budową istniejącego boiska w przeszłości oraz realizację projektu w trakcie użytkowania szkoły uniemożliwiły szczegółową odkrywkę i określenie liczby i grubości warstw podłoża. Dokumentacja projektowa określa rozbiórkę warstwy asfaltowej boiska w całości. Wszystkie inne roboty związane z rozbiórkami i wykonaniem prac budowlanych należy uwzględnić w kwocie ryczałtowej niniejszego zadania.

Pytanie nr 4
Prosimy o wskazanie pełnej budowy istniejącego boiska przeznaczonego do rozbiórki, obejmującej:
a) rodzaj nawierzchni;
b) rodzaj podbudowy;
c) grubość poszczególnych warstw;
d) powierzchnię rozbiórki;
e) przewidywaną ilość materiałów przeznaczonych do usunięcia;
f) przewidywany sposób zagospodarowania poszczególnych materiałów.
Czy zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę wszystkich warstw boiska, ich załadunek, transport, przekazanie uprawnionemu odbiorcy oraz odtworzenie terenu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Należy wycenić cały zakres zamówienia w cenie ryczałtowej i zgodnie z zakresem i wymogami SWZ.

Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie, jakich konkretnie elementów i materiałów dotyczy wskazana w przedmiarze ilość 169 m³ – wyłącznie jako dodatek za każdy następny km (bez wywozu podstawowego z terenu budowy – za pierwszy km) Prosimy o podanie zestawienia obejmującego co najmniej:
- rodzaj rozbieranych elementów;
- sposób ustalenia podanej objętości;
- informację, czy jest to objętość elementów w konstrukcji, czy objętość materiału po rozbiórce;
Prosimy również o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie całej ilości materiałów pochodzących z tych rozbiórek.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Dokumentację projektową należy rozpatrywać w całości obejmując całość opracowania: projekt budowlany i wykonawczy wraz z częściami opisowymi i rysunkowymi, kosztorysami oraz specyfikacją techniczną uwzględniając wszystkie branże projektowe. Należy zaznaczyć, że przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy i ma charakter poglądowy w określeniu kwoty ryczałtowej. Wykonawca jest zobligowany do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SWZ. Należy przyjąć, że wywóz materiałów z budowy przyjęto do 10 km.

Pytanie nr 6
Czy wieńce występujące przy poszczególnych płytach stropowych zostały włączone do zakresu płyt, czy stanowią odrębne elementy konstrukcyjne? Prosimy o podanie wymiarów, długości, klasy betonu i zbrojenia wieńców dla każdej kondygnacji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Pod względem technicznym wieńce i płyty stropowe są elementem wspólnie wykonywane i stanowią całość konstrukcyjną. Klasa betonu wieńców zgodnie z klasą betonu płat stropowych. Dokumentacja szczegółowo określa sposób ich wykonania.

Pytanie nr 7
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie odrębnego fundamentu pod schody żelbetowe? Prosimy o wskazanie jego wymiarów, poziomu posadowienia, klasy betonu, zbrojenia oraz właściwego detalu konstrukcyjnego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Dokumentację projektową należy rozpatrywać w całości obejmując całość opracowania uwzględniając wszystkie branże projektowe. Przy sporządzeniu oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace, roboty budowlane, dostawy i wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz wykonania zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną niezależnie od tego czy zostały ujęte w przedmiarze robót zamówienia. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ.


Pytanie nr 8
Czy ilość 69,68 m³ pospółki oznacza:
a) objętość materiału luźnego dostarczanego na budowę, czy
b) objętość zasypu po ułożeniu i wymaganym zagęszczeniu?
Prosimy ponadto o podanie:
- wymaganej frakcji i parametrów materiału;
- wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia;
- grubości warstw zagęszczanych jednorazowo;
- informacji, czy wskazana ilość uwzględnia współczynnik zagęszczenia i straty
materiałowe.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Wszystkie w/w ilości w dokumentacji projektowej są podane jako objętość po ułożeniu i zagęszczeniu materiału. Wszystkie dodatkowe informacje należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną spełniając wymagania projektowe oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 9
Czy przebudowa schodów zewnętrznych wchodzi w zakres obecnego zamówienia?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pełnego zakresu, obejmującego odpowiednio:
- rozbiórkę istniejących schodów;
- wykonanie fundamentów;
- konstrukcję schodów;
- izolacje;
- warstwy wykończeniowe;
- balustrady i poręcze;
- połączenie z istniejącym budynkiem;
- odtworzenie przylegającego terenu.
Prosimy o wskazanie rysunku i detali wykonawczych umożliwiających skalkulowanie wszystkich wymienionych robót.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Przy sporządzeniu oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace, roboty budowlane, dostawy i wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz wykonania zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną niezależnie od tego czy zostały ujęte w przedmiarze robót zamówienia. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji powinien uwzględnić w kwocie ryczałtowej również koszty związane w realizacją inwestycji wynikający z użytkowania czynnego obiektu oraz zapewnienia pełnego zabezpieczenia budowy pod względem bhp przed osobami zewnętrznymi, a w szczególności przed dziećmi ze szkoły podstawowej. Dodatkowo należy w cenie uwzględnić wszelką zmianę organizacji budowy w trakcie realizacji inwestycji jeśli to będzie miało wpływ na koszty prowadzenia budowy. Wykonawca jest zobligowany w trakcie realizacji inwestycji do koordynacji całej inwestycji pod względem organizacyjnym uwzględniając potrzeby użytkowe przedmiotu zamówienia - budynku szkoły podstawowej wynikające z przepisów oświatowych oraz innych, których na tym etapie nie można było przewidzieć.

Pytanie nr 10
Czy zakres zamówienia obejmuje:
a) docieplenie kominów ponad połacią dachową;
b) wykonanie warstwy zbrojonej i wyprawy elewacyjnej;
c) wykonanie czap kominowych;
d) obróbkę lub okucie czap blachą;
e) dostawę i montaż kratek kominowych;
f) obróbki kominów przy pokryciu dachowym?
Dla każdego elementu prosimy o wskazanie materiału, grubości, wymiarów;
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Przy sporządzeniu oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace, roboty budowlane, dostawy i wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz wykonania zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną niezależnie od tego czy zostały ujęte w przedmiarze robót zamówienia. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji powinien uwzględnić w kwocie ryczałtowej również koszty związane w realizacją inwestycji wynikający z użytkowania czynnego obiektu oraz zapewnienia pełnego zabezpieczenia budowy pod względem bhp przed osobami zewnętrznymi, a w szczególności przed dziećmi ze szkoły podstawowej. Dodatkowo należy w cenie uwzględnić wszelką zmianę organizacji budowy w trakcie realizacji inwestycji jeśli to będzie miało wpływ na koszty prowadzenia budowy. Wykonawca jest zobligowany w trakcie realizacji inwestycji do koordynacji całej inwestycji pod względem organizacyjnym uwzględniając potrzeby użytkowe przedmiotu zamówienia - budynku szkoły podstawowej wynikające z przepisów oświatowych oraz innych, których na tym etapie nie można było przewidzieć.

Pytanie nr 11
Prosimy o wskazanie kompletnego rozwiązania projektowego podbitki dachowej, obejmującego:
- rodzaj i grubość materiału podbitki;
- układ, materiał i rozstaw podkonstrukcji;
- powierzchnię podbitki;
- rodzaj i zakres obróbek blacharskich.
Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż:
a) desek czołowych;
b) desek koszowych;
c) elementów podrynnowych;
d) zabezpieczenia drewna;
e) oblachowania tych elementów.
Jeżeli zakres ten wynika z dokumentacji, prosimy o wskazanie właściwych rysunków i detali.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Przy sporządzeniu oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace, roboty budowlane, dostawy i wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz wykonania zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną niezależnie od tego czy zostały ujęte w przedmiarze robót zamówienia. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji powinien uwzględnić w kwocie ryczałtowej również koszty związane w realizacją inwestycji wynikający z użytkowania czynnego obiektu oraz zapewnienia pełnego zabezpieczenia budowy pod względem bhp przed osobami zewnętrznymi, a w szczególności przed dziećmi ze szkoły podstawowej. Dodatkowo należy w cenie uwzględnić wszelką zmianę organizacji budowy w trakcie realizacji inwestycji jeśli to będzie miało wpływ na koszty prowadzenia budowy. Wykonawca jest zobligowany w trakcie realizacji inwestycji do koordynacji całej inwestycji pod względem organizacyjnym uwzględniając potrzeby użytkowe przedmiotu zamówienia - budynku szkoły podstawowej wynikające z przepisów oświatowych oraz innych, których na tym etapie nie można było przewidzieć.

Pytanie nr 12
Czy wykonanie instalacji odgromowej wchodzi w zakres obecnego Etapu I?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie, czy zakres obejmuje:
- zwody poziome na nowej i istniejącej części dachu;
- przewody odprowadzające;
- uchwyty i wsporniki;
- połączenia wyrównawcze elementów metalowych dachu;
- złącza kontrolne;
- uziom;
- połączenie z istniejącą instalacją;
- pomiary i protokoły końcowe.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Przy sporządzeniu oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace, roboty budowlane, dostawy i wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia oraz wykonania zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną niezależnie od tego czy zostały ujęte w przedmiarze robót zamówienia. Kwota ryczałtowa ustalona w ofercie wykonawcy obejmuje wszystkie w/w zagadnienia projektowo-kosztorysowe zgodnie z zakresem i wymaganiami SWZ. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji powinien uwzględnić w kwocie ryczałtowej również koszty związane w realizacją inwestycji wynikający z użytkowania czynnego obiektu oraz zapewnienia pełnego zabezpieczenia budowy pod względem bhp przed osobami zewnętrznymi, a w szczególności przed dziećmi ze szkoły podstawowej. Dodatkowo należy w cenie uwzględnić wszelką zmianę organizacji budowy w trakcie realizacji inwestycji jeśli to będzie miało wpływ na koszty prowadzenia budowy. Wykonawca jest zobligowany w trakcie realizacji inwestycji do koordynacji całej inwestycji pod względem organizacyjnym uwzględniając potrzeby użytkowe przedmiotu zamówienia - budynku szkoły podstawowej wynikające z przepisów oświatowych oraz innych, których na tym etapie nie można było przewidzieć.
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