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Załącznik nr A do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘSĆ 2 - Sukcesywna sprzedaż z dostawą materiałów laboratoryjnych z prawem opcji
1. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 2µl - 200µl. Krok dozowania co 0,2µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - jasnoniebieski. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Każda partia końcówek posiada dostępny certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
2. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 5µl - 500µl. 
Krok dozowania co 0,5µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - fioletowy. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Każda partia końcówek posiada dostępny certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
3. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 10µl - 1000µl. 
Krok dozowania co 1µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - żółty. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
4. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 50µl - 5000µl. 
Krok dozowania co 5µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - niebieski. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
5. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 0,1mL - 10mL. 
Krok dozowania co 10µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz, 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - pomarańczowy. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
6. Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 0,25mL - 25mL. 
Krok dozowania co 25µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - czerwony. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
7. Probówki o obj. 1,5mL, niskowiążące kwasy nukleinowe. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Niesterylne. 
Powierzchnia probówki pokryta silikonem. 
Znacznik objętości widoczne na probówce: 0,5; 1,0; 1,5 mL. 
Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki do opisywania próbek. 
Korek zapobiegjący niepożądanemu otworzeniu się probówki i zanieczyszczeniu próbki podczas otwierania. 
Duża wytrzymałość na chemikalia. 
Wytrzymałość na wirowania do 30 000 x g. 
Wytrzymałość na temperatury w zakresie od -86°C do +121°C. 
Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20min. 
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
8. Probówki o obj. 1,5mL, niskowiążące białka, peptydy przeciwciała i wirusy. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Niesterylne. 
Wykonane z kompozytu o hydrofilowej, niepowlekanej powierzchni ograniczającej denaturację próbki w przypadku kontaktu próbki ze ścianką probówki. 
Znacznik objętości widoczne na probówce: 0,5; 1,0; 1,5 mL. 
Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki do opisywania próbek. Korek zapobiegający niepożądanemu otworzeniu się probówki i zanieczyszczeniu próbki podczas otwierania. 
Duża wytrzymałość na chemikalia. 
Wytrzymałość na wirowania do 18 000 x g. 
Wytrzymałość na temperatury w zakresie od -86°C do +121°C. 
Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20min. 
Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.
9. Pipeta elektroniczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa. 
Pipeta działa od 0,5μl do 10μl. 
Posiada osoby przycisk do zrzucania końcówek. 
Elektroniczne ustawianie objętości. 
Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające prace w trakcie ładowania pipety. Wyposażona w styki umożliwiające ładowanie na statywie ładującym. 
Stożkowe sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. 
Barwny kod na przycisku pipety - szary. uruchomienie stanu uśpienia po 5 min nieużywania pipety. 
Wybór funkcji za pomocą pokrętła. dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem i pipetowanie ręczne. 
Możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości. 
Możliwość adjustacji pipety pod kątem cieczy o różnych gęstościach. 
Możliwość sterylizacji w autoklawie dolnej części pipety (121 °C przez 20min). 
Wybór 9 języków. 
Waga pipety z akumulatorem maks.- 160g. 
Pipeta posiada certyfikat CE, dołączony do oferty. 
Gwarancja: min. 24 miesiące. 
W zestawie ładowarka. 
Dokładność pipetowania +/-:
• max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL,
•max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μLMm
Planowana ilość 1 szt.
10. Dozownik elektroniczny jednokanałowy zmiennopojemnościowa. 
Dozownik działa od 1μl do 50mL. 
Możliwość przeprowadzenia do 100 kroków dozowania bez konieczności pobierania cieczy. 
Posiada osoby przycisk do zrzucania końcówek. 
Automatyczne wykrywanie końcówki z informacją na wyświetlaczu o jej objętości. Elektroniczne ustawianie objętości. 
Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające prace w trakcie ładowania pipety. Wyposażona w styki umożliwiające ładowanie na statywie ładującym. 
Wybór funkcji za pomocą pokrętła. 
Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie. 
Możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości.  
Wybór 9 języków. 
Waga pipety z akumulatorem maks. - 190g. 
Pipeta posiada certyfikat CE, dołączony do oferty.  
Gwarancja: min. 24 miesiące. W zestawie ładowarka.  
Wbudowany chip RFID.
Planowana ilość 1 szt.




