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Część 1

Monitor - 3 szt.
Przekątna ekranu: minimum 86 cali.
Rozdzielczość natywna: minimum 3840 × 2160 pikseli, UHD / 4K.
Format obrazu: 16:9.
Typ matrycy: matowa, przystosowana do ograniczania refleksów świetlnych.
Technologia panelu: ADS lub równoważna, zapewniająca szerokie kąty widzenia.
Jasność typowa: minimum 500 cd/m².
Czas reakcji matrycy: maksymalnie 8 ms.
Częstotliwość odświeżania: minimum 60 Hz.
Kąt widzenia: minimum 178° w poziomie i pionie.
Głębia kolorów: minimum 1,07 mld kolorów / 10 bit.
Kontrast statyczny: minimum 1200:1.
Żywotność panelu: minimum 50 000 godzin.
Możliwość pracy w orientacji poziomej i pionowej.
Tryb pracy: minimum 24/7.
Powierzchnia matrycy o poziomie zamglenia / haze minimum 25%
System operacyjny i funkcje zarządzania treścią
Monitor musi być wyposażony w zintegrowany system operacyjny oraz funkcje
umożliwiające samodzielne odtwarzanie i zarządzanie treściami, bez
konieczności stałego podłączania zewnętrznego komputera.
Minimalne wymagania:
Wbudowany system operacyjny
Pamięć RAM: minimum 4 GB.
Pamięć wewnętrzna: minimum 32 GB.
Obsługa harmonogramu uruchamiania i wyłączania urządzenia.
Obsługa harmonogramu odtwarzania treści.
Możliwość zdalnego zarządzania monitorem.
Możliwość zdalnego zarządzania treścią wyświetlaną na monitorze.
Wbudowana przeglądarka internetowa.
Obsługa odtwarzania treści z nośników USB.
Obsługa funkcji udostępniania ekranu bezprzewodowo, co najmniej w standardach AirPlay, Miracast lub Chromecast
Obsługa funkcji udostępniania treści za pomocą kodu QR
Obsługa trybu video wall / ściany wideo 
Obsługa funkcji kopiowania obrazu / screen copy
Dostęp do systemu zarządzania treścią typu CMS, lokalnego lub chmurowego,
umożliwiającego publikację i harmonogramowanie materiałów.
Wymagane złącza i komunikacja
Monitor musi posiadać co najmniej następujące złącza:
Wejścia HDMI: minimum 3 sztuki.
Port USB-C z obsługą przesyłania obrazu; preferowana obsługa zasilania Power
Delivery.
Port USB 2.0: minimum 1 sztuka.
Port USB 3.0: minimum 1 sztuka.
Port LAN RJ-45: minimum 1 sztuka.
Port RS-232: minimum 1 sztuka.
Wyjście audio mini jack 3,5 mm: minimum 1 sztuka.
Wyjście HDMI lub inne wyjście obrazu umożliwiające przekazywanie sygnału do kolejnego urządzenia.
Slot OPS umożliwiający montaż komputera OPS.
Możliwość komunikacji Wi-Fi i Bluetooth poprzez moduł wbudowany lub dołączony do zestawu.
Audio
Monitor musi posiadać wbudowane głośniki o mocy minimum 2 × 16 W.
Konstrukcja i montaż
Obudowa: metalowa rama i metalowa tylna obudowa lub konstrukcja równoważna zapewniająca trwałość urządzenia.
Standard montażu VESA: minimum 600 × 400 mm.
Maksymalna głębokość monitora bez uchwytu: 70 mm.
Waga netto urządzenia: nie większa niż 45 kg.
Monitor musi umożliwiać montaż ścienny.
W zestawie musi znajdować się uchwyt ścienny kompatybilny z oferowanym monitorem.
Zasilanie i warunki pracy
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Pobór mocy w trybie czuwania: maksymalnie 0,5 W.
Typowy pobór mocy: nie więcej niż 160 W.
Maksymalny pobór mocy: nie więcej niż 400 W.
Temperatura pracy: co najmniej od 0°C do 40°C.
Wilgotność robocza: co najmniej od 10% do 90%.
Wyposażenie wymagane w zestawie
Wykonawca musi dostarczyć wraz z monitorem co najmniej:
Kabel zasilający.
Kabel HDMI.
Pilot zdalnego sterowania.
Moduł Wi-Fi/Bluetooth, jeżeli komunikacja bezprzewodowa nie jest wbudowana na stałe.
Uchwyt ścienny.
Instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję uruchomienia.
Gwarancja min 24 miesiące 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 2

Monitor - 1 szt.
Typ interaktywny
Przekątna 75 cali
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Typ ekranu dotykowy
Powłoka matrycy antyrefleksyjna, VA
Rodzaj podświetlenia LED
Format obrazu 16:9
Kontrast 5000:1
Kąt widzenia w pionie 178 °
Kąt widzenia w poziomie 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów 1070 mln
Obszar aktywny 1650 x 928 mm
Jasność 550 cd/m²
Rozmiar plamki 0.43 mm
Czas reakcji 6.5 ms
Moc głośników 2 x 20 W
Złącza
1 x DisplayPort
1 x słuchawkowe
1 x wyjście audio
2 x RJ-45 (LAN)
2 x USB 2.0 Type-B
2 x USB 3.2 gen 1 Type A
2 x USB Type-C
3 x HDMI
Komunikacja bezprzewodowa
Bluetooth
Wi-Fi
Ochrona oczu 
Redukcja migotania
Filtr światła niebieskiego
Kolor obudowy czarny
Szerokość max 1715 mm
Wysokość max 1040 mm
Głębokość max 88 mm
Waga max 54.6 kg
Standard VESA 800 x 400
Akcesoria
1 x pilot
4 x rysik
kabel HDMI
kabel USB
kabel zasilający
uchwyt do monitora
Gwarancja producenta min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 3

Monitor - 3 szt.
Typ interaktywny
Przekątna 85-86 cali
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (4K Ultra HD) 
Typ ekranu dotykowy
Dokładność dotyku 1 mm
Powłoka matrycy antyrefleksyjna
Typ matrycy IPS
Rodzaj podświetlenia LED
Obszar aktywny 1895 x 1066 mm
Format obrazu 16:9
Kontrast 1200:1
Jasność 500 cd/m²
Rozmiar plamki 0.493 mm
Czas reakcji 8 ms
Kąt widzenia w pionie 178 °
Kąt widzenia w poziomie 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów 1070 mln
Moc głośników 2 x 20 W + sub
Kamerka
Standard portów wideo
DisplayPort
HDMI 2.0
USB-C
Złącza
1 x DisplayPort
1 x RS-232C
1 x SPDIF
1 x wejście audio
1 x wyjście audio
2 x HDMI 2.0
2 x RJ-45 (LAN)
2 x USB Type-C
Komunikacja bezprzewodowa
Bluetooth
NFC
Wi-Fi
Ochrona oczu
Redukcja migotania
Filtr światła niebieskiego
Szerokość max 1956 mm
Wysokość max 1155 mm
Głębokość max 88 mm
Waga max 64 kg
Standard VESA 800 x 600
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna G
Akcesoria
1 x pilot
4 x rysik
kabel HDMI
kabel USB
kabel zasilający
uchwyt montażowy ścienny
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część 4

Jednostka centralna – 1 szt.
Komputer stacjonarny. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:
1 x PCIe x16 gen 5.0,
2 x PCIe x4 gen 4.0,
1 x PCIe x4 gen 3.0, 
4 x DIMM z obsługą do 128 GB DDR5 RAM,
4 x SATA III,
3 x M.2  dla dysków (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe),
1 x M.2 dla karty sieci bezprzewodowej (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe).
Płyta główna wyposażona w zintegrowany kontroler RAID 0/1 dla dysków SATA oraz RAID 0/1/5 
dla dysków M.2.
Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co 
najmniej 13 TOPS.
Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co 
najmniej 57 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamięć min 128GB DDR5 4400 MT/s. Pamięć działająca w trybie dwukanałowym.
Dysk M.2 SSD min. 4TB PCIe NVMe
Dodatkowo dedykowana karta graficzna z 8GB pamięci niewspółdzielonej graficzna osiągająca 
w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 10 000 pkt. 
według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w 
obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).
Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania zewnętrznych przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy, kart rozszerzeń zajmujących złącza PCIe itp.:
Panel przedni:
1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon)
2 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 2 typu C
1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C
Panel tylny:
2 x DisplayPort 1.4a (porty zintegrowanej karty graficznej)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C
1 x Thunderbolt 4
2 x USB 3.2 Gen 2 typ A
2 x USB 2.0
1 x RJ45 10/100/1000
Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.
Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu 
komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem
Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
Wersji BIOS
Numerze seryjnym komputera
Numerze inwentarzowym
Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.
Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)
BIOS musi umożliwiać:
Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej
Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)
Włączenie/wyłączenie karty audio
Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
Nadanie hasła administratora
Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT”
Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej
Zarządzanie funkcją Secure Boot
Zarządzanie układem TPM
Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy
Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1
Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.
Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.
Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.
Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.
Oprogramowanie diagnostyczne
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania.
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 
System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.
Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera.
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Zasilacz
Zasilacz o mocy min. 1500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Zasilacz wyposażony w dwa złącza 6 – pionowe oraz dwa złącza 8-pinowe dla karty graficznej.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach.
Zdalne zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działającą niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.
Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
- Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, 
- kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;
- zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.
- zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf
Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, 
zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
Zainstalowany system operacyjny 
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z 
wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera
Certyfikat ISO 14001 dla producenta
Certyfikat ISO 50001 dla producenta
Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB.
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz laserowa USB z min 4 klawiszami oraz rolką (scroll)
Wsparcie techniczne producenta
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, 
data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń
Gwarancja producenta sprzętu minimum 36 miesięcy
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.
Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
Pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia 
przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności dystrybucję ustawień BIOS. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM
Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera 
Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:
- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów
- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu
- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów
- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
Oprogramowanie umożliwiające aktualizację BIOS bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz wykorzystywania zewnętrznych nośników pamięci masowej.
Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać model urządzenia i bieżącą wersję BIOS.
Oprogramowanie posiadające bezterminową licencję.
Możliwość zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem administratora.
Oprogramowanie umożliwiające przywrócenie obrazu systemu operacyjnego bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.
W przypadku wystąpienia awarii oprogramowanie automatycznie uruchomi się i zapewni możliwość naprawy systemu operacyjnego lub przywrócenie go do stanu fabrycznego z możliwością dokonania kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procesu.
Dodatkową funkcją oprogramowania jest możliwość wykonania kopii dysku (tzw. klonowania) wraz z plikami, ustawieniami aplikacji, systemem operacyjnym i jego ustawieniami.
Licencja pozwalająca na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez cały okres gwarancji komputera.

