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Opis przedmiotu zamówienia


Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej.  Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nie eksploatowane w żaden sposób oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto nie mogą pochodzić z odsprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu oferowanych uprawnień gwarancyjnych.

1. Laptop o poniższych parametrach  16”- 80 szt., z prawem opcji
	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych oraz zgodny z tzw. Edge AI będzie wykorzystywany na potrzeby tworzenia i generowania treści AI


	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 16" o rozdzielczości minimalnej  FHD+ (1920 x 1200), matryca matowa IPS, jasność typowa 400 cd/m2, kontrast typowy min. 800:1, zakres odwzorowania kolorów min. 62% sRGB, częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.
Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 14 500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty
Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 46 TOPS.

	Pamięć RAM
	min. 16GB  możliwość rozbudowy do min 64GB, Dostępne dwa sloty pamięci na płycie , jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe. 

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum  3000 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze z możliwością wyświetlenia obrazu w rozdzielczości min. 4K na zewnętrznym monitorze. Obsługa DirectX w wersji min. 12
Wydajność karty graficznej AI min. 18 TOPS

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. FHD + IR trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną.

	Bateria i zasilanie
	Dołączony zasilacz o mocy min. 60W ze złączem USB-C
Bateria min. 55WHr z funkcją szybkiego ładowania do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

	Waga
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.95kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 175 stopni.  
Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
· Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);
BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową 
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth 
· Modemem WWAN (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 
Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i maks. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o poziomie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia.
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.


	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

	Zarządzanie zdalne
	Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz
musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;
kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;
zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.
zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf 

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np.  brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. 



	Certyfikaty
	Wyprodukowanie oferowanego sprzętu zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.
Certyfikat TCO gen 10 dla notebooka, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ . 
Certyfikat EPEAT v2.0 gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays . 
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
Min. 1 x HDMI min. 2.1
Min. 1 x RJ-45 (10/100/1000),
Min. 1 x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth min.5.4
Min. 1 x port audio combo,
Min. 2 x USB min.3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
Min. 2 x Thunderbolt4 (40 Gbps) port with Power Delivery and DisplayPort2.1
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
Zamawiający nie dopuszcza doposażania przez wykonawcę oferowanego laptopa w komponenty, które nie będą objęte 3-letnia gwarancją producenta notebooka na wszystkie podzespoły. 

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły ( z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji.
Świadczenie usług serwisowych musi odbywać się przy spełnieniu normy PN ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta oferowanego laptopa.


 
2.Laptop o poniższych parametrach  16” – 40 szt., z prawem opcji
	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych oraz zgodny z tzw. Edge AI będzie wykorzystywany na potrzeby tworzenia i generowania treści AI


	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 16" o rozdzielczości minimalnej  FHD+ (1920 x 1200), matryca matowa IPS, jasność typowa 400 cd/m2, kontrast typowy min. 800:1, zakres odwzorowania kolorów min. 62% sRGB, częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.
Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 20 000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty
Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 49 TOPS.

	Pamięć RAM
	min. 16GB  możliwość rozbudowy do min 64GB, Dostępne dwa sloty pamięci na płycie , jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe. 

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum  3000 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze z możliwością wyświetlenia obrazu w rozdzielczości min. 4K na zewnętrznym monitorze. Obsługa DirectX w wersji min. 12
Wydajność karty graficznej AI min. 40 TOPS

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. FHD + IR trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną.

	Bateria i zasilanie
	Dołączony zasilacz o mocy min. 60W ze złączem USB-C
Bateria min. 55WHr z funkcją szybkiego ładowania do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

	Waga
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.91kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 175 stopni.  
Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
· Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);
BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową 
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth 
· Modemem WWAN (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 
Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i maks. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o poziomie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia.
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.


	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

	Zarządzanie zdalne
	Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz
musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;
kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;
zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.
zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf 

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. 

	Certyfikaty
	Wyprodukowanie oferowanego sprzętu zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.
Certyfikat TCO gen 10 dla notebooka, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ . 
Certyfikat EPEAT v2.0 gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays. 
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
Min. 1 x HDMI min. 2.1
Min. 1 x RJ-45 (10/100/1000),
Min. 1 x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth min.5.4
Min. 1 x port audio combo,
Min. 2 x USB min.3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
Min. 2 x Thunderbolt4 (40 Gbps) port with Power Delivery and DisplayPort2.1
Wbudowany model 4G LTE z obsługą eSIM
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów. 
Zamawiający nie dopuszcza doposażania przez wykonawcę oferowanego laptopa w komponenty, które nie będą objęte 3-letnia gwarancją producenta notebooka na wszystkie podzespoły.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły ( z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji.
Świadczenie usług serwisowych musi odbywać się przy spełnieniu normy PN ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta oferowanego laptopa.



3.Laptop o poniższych parametrach  14” – 80 szt., z prawem opcji
	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych oraz zgodny z tzw. Edge AI będzie wykorzystywany na potrzeby tworzenia i generowania treści AI


	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości minimalnej  FHD+ (1920 x 1200), matryca matowa IPS, jasność typowa 400 cd/m2, kontrast typowy min. 800:1, zakres odwzorowania kolorów min. 62% sRGB, częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.
Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 14 500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty
Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 46 TOPS.

	Pamięć RAM
	min. 16GB  możliwość rozbudowy do min 64GB, Dostępne dwa sloty pamięci na płycie, jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe. 

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum  3000 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze z możliwością wyświetlenia obrazu w rozdzielczości min. 4K na zewnętrznym monitorze. Obsługa DirectX w wersji min. 12
Wydajność karty graficznej AI min. 18 TOPS

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. FHD + IR trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną.

	Bateria i zasilanie
	Dołączony zasilacz o mocy min. 60W ze złączem USB-C
Bateria min. 55WHr z funkcją szybkiego ładowania do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

	Waga
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.31 kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 175 stopni.  
Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
· Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);
BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową 
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth 
· Modemem WWAN (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 
Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i maks. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o poziomie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia.
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.


	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

	Zarządzanie zdalne
	Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz
musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;
kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;
zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.
zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf 

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. 

	Certyfikaty
	Wyprodukowanie oferowanego sprzętu zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.
Certyfikat TCO gen 10 dla notebooka, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ . 
Certyfikat EPEAT v2.0 gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays. 
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
Min. 1 x HDMI min. 2.1
Min. 1 x RJ-45 (10/100/1000),
Min. 1 x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth min.5.4
Min. 1 x port audio combo,
Min. 2 x USB min.3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
Min. 2 x Thunderbolt4 (40 Gbps) port with Power Delivery and DisplayPort2.1
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
Zamawiający nie dopuszcza doposażania przez wykonawcę oferowanego laptopa w komponenty, które nie będą objęte 3-letnia gwarancją producenta notebooka na wszystkie podzespoły.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły (z wyłączeniem baterii i zasilacza) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji.
Świadczenie usług serwisowych musi odbywać się przy spełnieniu normy PN ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta oferowanego laptopa.



Czas realizacji  zamówienia max. do 30 dni
Czas naprawy do 10 dni
Warunki płatności 21 dni
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