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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1
Monitor – 1 szt.
Przekątna ekranu 34"
Powłoka matrycy matowa
Rodzaj matrycy LED, VA
Typ ekranu zakrzywiony
Monitor bezramkowy
Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)
Format obrazu 21:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw
DCI-P3: 95%
sRGB: 99%
Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld
HDR 10
Czas reakcji 1 ms
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,231 x 0,231 mm
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 3000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza
HDMI 2.1 - 2 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
Moc głośników 2 x 5W
Regulacja wysokości (Height)
Zakres regulacji wysokości (Height) 130 mm
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Zakres regulacji pochylenia (Tilt)
~5° (do przodu/w dół)
~21° (do tyłu/w górę)
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy 31 W
Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W
Dodatkowe informacje
Możliwość zabezpieczenia linką
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel USB-C
Szerokość max 810 mm
Wysokość (z podstawą) max 520 mm
Głębokość (z podstawą) max 230 mm
Waga max 9,3 kg
Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część 2
Monitor - 1 szt.
Wygląd cienkie ramki
Przekątna 85.6", 217.4cm
Panel IPS, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format obrazu 16:9
Jasność 500 cd/m²
Kontrast statyczny 1200:1
Czas reakcji (GTG) 8ms
Kąty widzenia 
poziomo/pionowo: 178°/178°, 
prawo/lewo: 89°/89°, 
góra/dół: 89°/89°
Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma 28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Szerokość ramki (boki, góra, dół) 21.5mm, 22mm, 22mm
Plamka 0.493mm
Obudowa czarna, matowa
Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/
ARC Support, HDMI2: CEC Support)
USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch)
Sterowanie RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M) IR x1 (3.5mm stereo mini)
Wyjścia audio Mini jack x1 (3.5mm, Headphone Connector)
Wbudowane głośniki 2 x 16W
Monitor control output RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
IR loop through x1 (3.5mm stereo mini) HDCP HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2 Port
USB x2 (2.0) USB HUB x1
Zintegrowane oprogramowanie Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS),
iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, File manager, FailOver
WiFi tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)
Hardware Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM:
32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski Remote Sensor, Power Indicator
sieć (status sieci, wifi, ethernet, hotspot), 
obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, 
wybór gammy, temperatura kolorów, kontrola kolorów, overscan, reset obrazu), 
dźwięk (balans, wysokie tony, basy, głośność, wyjście audio, maks. głośność, min. głośność, 
wyciszenie, synchronizacja audio out, ustawienia głośnika, reset dźwięku), 
ustawienia OSD (czas wyświetlania OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, 
przezroczystość OSD, informacje OSD), 
ogólne (logo i animacja, tapeta, obraz przy braku sygnału, harmonogram, timer wyłączenia),
ekran (tryb zoom, niestandardowy zoom, obrót systemu, reset ekranu),
urządzenie (stan przy włączaniu, routing RS232, sterowanie IR, przyciski
fizyczne, tryb oszczędzania energii, ochrona panelu, informacje o monitorze, inne), 
kanał (źródło po uruchomieniu, zmiana nazwy wejścia, automatyczne przełączanie źródeł, 
wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), 
system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, reset fabryczny, ustawienia
Android), 
administrator (blokada menu, tryb sali konferencyjnej, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, 
tryb czuwania Miracast, eksport logów)
Plug&Play DDC2B
Orientacja pozioma, pionowa
W zestawie uchwyt do montażu na ścianie Standard VESA 800 x 600mm
Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C
Kable zasilający (1.8m), 
HDMI (1.8m), 
RS-232c (1.8m)
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część 3
Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 33000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
 Pamięć RAM min 64 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0
Dysk SSD M.2 PCIe min 1000 GB
Typ ekranu matowy, LED, IPS
Przekątna ekranu 16"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)
Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz
Jasność matrycy 300 cd/m²
Karta graficzna osiągająca min 16000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
 Moc karty graficznej (TGP) 115 W
Pamięć karty graficznej min 8 GB 
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa
Kamera na podczerwień Full HD
Łączność
LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6E
Moduł Bluetooth 5.3
Złącza
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii Litowo-jonowa
Czujniki
Czujnik temperatury
Podświetlana klawiatura
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Kamera z wbudowaną zaślepką
System operacyjny
Zasilacz 230 W
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Technologia DLSS 4
Wysokość max 25,5 mm
Szerokość max 360 mm
Głębokość max 270 mm
Waga max 2,5 kg
Układ klawiatury QWERTY
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część  4
1. Monitory  - 1 zestaw
Monitor przenośny
Ekran 14"
Jasność ekranu [cd/m2] 	250
Proporcje ekranu 16:9
Typ ekranu płaski
Powłoka matrycy matowa
Podświetlenie ekranu LED
Rodzaj matrycy IPS
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080
Proporcje ekranu 16:9
Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 72%
Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln
Kontrast statyczny 1000:1
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Regulacja kąta obrotu (Swivel):
Zakres regulacji obrotu (Swivel) 180° (w lewo)235° (w prawo)
Rodzaj zasilania USB-C
Do laptopów 13.3 - 17.3"
Regulacja jasności
Rozkładana podpórka
Złącza:
USB Type-C - 2 szt.
Ilość monitorów w zestawie - 2
Wysokość max 22,5 cm
Głębokość max 3cm
Szerokość max 36 cm
Waga max 1,5kg 
Wyposażenie:
Kabel USB-C
Kabel USB-C - 2x USB-A
Torba
Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja min 24 miesiące 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

2. Monitor – 1 szt. 
Monitor przenośny
Ekran 14"
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 	60
Jasność ekranu [cd/m2] 	400
Proporcje ekranu 	16:10
Parametry
Typ ekranu płaski
Rodzaj matrycy IPS
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200
Proporcje ekranu 16:10
Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów 1.67 mld
HDR10+
Technologia ochrony oczu:
Filtr światła niebieskiego
Jasność ekranu [cd/m2] 400
Kontrast dynamiczny 10000000:1
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Regulacja kąta pochylenia (Tilt):
Zakres regulacji pochylenia (Tilt):
90° (do tyłu/w górę)
Głośniki
Rodzaj zasilania USB-C
Dodatkowe informacje:
Dźwięk przestrzenny 
3DEkran lustrzany
Podział ekranu
Regulacja głośności
Regulacja jasności
Regulowana podpórka
Złącza:
Mini HDMI - 1 szt.
USB Type-C - 2 szt.
Wejście audio - 1 szt.
Fizyczne
Głębokość max 1 cm
Waga  max 0,5 kg
Wyposażenie:
Kabel Mini 
HDMI 
Kabel USB Type-C
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

