Znak Sprawy : ZP3/9451/26




Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – cz. 1

	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Osiedle Studenckie w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14, Słubice
	

	1
	Łóżko 

Łóżko wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w wybranym kolorze BUK BAWARIA R5113. 

Boki łóżka wysokości 25 cm, pogrubione od wewnątrz białą płytą w celu uzyskania grubości finalnej boków 28 mm (większa stabilność i odporność na użytkowanie). 

Krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pod kolor wybranej płyty. 

Boki skręcane na konfirmaty. 

Wezgłowie stanowiące element konstrukcyjny (krótki bok). 

Wysokość wezgłowia do ustalenia (przyjęto ok. 65 cm). 

Dno łóżka z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, wentylowanej, wsparte na przykręconych do wewnętrznej strony boków listwach z MDF. Alternatywnie zamiast dna z płyty laminowanej - stelaż listwowy wykonany z 20-28 listew sprężynujących z drewna brzozowego. Rama stelaża w orientacji pionowej. 

Całkowita wysokość stelaża wynosi około 5 cm, odległość między listwami to ok. 3 cm. 

Stelaż listwowy do samodzielnego skręcenia. 

Nogi łóżka proste 60x60 mm z drewna bukowego bejcowanego pod kolor płyty. 

Nogi wizualnej wysokości 17 cm (faktyczna wysokość nóg wyższa ze względu na wsunięcie w ramę łóżka). 

Całkowita wysokość łóżka ok. 42 cm (wraz z materacem ok. 52 cm). 

Długość łóżka 206 cm, szerokość 96 cm (93 cm z relingiem).
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	2
	Materac 

Materac z 7-strefową sprężyną kieszeniową, wysokości 19 cm. 
Każda ze sprężyn ubrana jest w woreczek z flizeliny, nie styka się ze sprężyną obok. Warstwy filcu podwyższają twardość materaca oraz wydłużają jego żywotność. 

Wkład: Sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości, 248 sprężyn/m², średnica drutu 1,8/1,9 mm, wkład obłożony obustronnie filcem oraz pianką poliuretanową T28 (gęstość 28 kg/m³) o wys. 2 cm.

Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany włókniną poliestrową. 
Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.

	60

	3
	Ochraniacz na materac 

Ochraniacz na materac z poliestru z recyklingu z wodoodporną warstwą, która zapobiega przenikaniu cieczy.

Elastyczny brzeg dookoła zapewnia, że ochraniacz materaca pozostaje na swoim miejscu i zabezpiecza też boki materaca.

Ochraniacz na materac można prać w pralce w temperaturze 60°C, która zabija roztocza.
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	4
	Odbojnica na ścianę 

Odbojnica 200x50 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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