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	Biblioteka Collegium Polonicum,  ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
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	Stolik kawowy/boczny
Wymiary blatu: 70 × 50 cm; wysokość: 37 cm.
Maksymalne obciążenie blatu: co najmniej 40 kg; dodatkowa otwarta półka lub przestrzeń do przechowywania pod blatem.
Materiały: 
· Blat: Płyta wiórowa, folia plastikowa, krawędź z tworzywa sztucznego
· Panel dolny/ Panel boczny/ Przegroda: płyta wiórowa, krawędź z tworzywa sztucznego
· Nogi: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Kolorystyka antracytowa, grafitowa lub zbliżona, odpowiednia do ciemnoszarej tapicerki mebli wypoczynkowych.
Konstrukcja odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej; wymagania bezpieczeństwa, trwałości i stabilności wg EN 15372 lub normy równoważnej.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

[image: Ilustracja z wymiarami dla produktu: TUNSTA.] 
Wymagania spełnia np. produkt (producent, model): IKEA, TUNSTA – stolik, antracyt
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	Moduł wypoczynkowy jednoosobowy – rama
Szerokość i głębokość konstrukcji modułu 72 cm; wysokość modułu 42 cm, wysokość pod meblem: 20 cm
Materiał:
· Rama: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, sklejka, fornir klejony warstwowo
· Wyściółka: 100% polipropylen
Możliwość połączenia z kompatybilnymi oparciami/podłokietnikami oraz innymi modułami tego samego systemu; możliwość ustawienia przy ścianie lub jako mebel wolnostojący.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE
Uwaga! Jest est to wizualizacja kompletnego i zmontowanego mebla składającego się z: ramy modułu jednoosobowego (pkt. 2.2), trzech oparć/podłokietników (patrz pkt. 2.6) i jednego kompletu nóg (patrz pkt. 2.7). 
[image: Ilustracja z wymiarami dla produktu: LILLEHEM.]
Wymagania spełnia np. produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – rama modułu 1-osobowego)
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	Pokrycie tapicerskie modułu jednoosobowego
Tkanina tapicerska w kolorze ciemnoszarym/grafitowym, z dopuszczeniem efektu melanżu, 
o strukturze przypominającej wełnę.
Materiał: 100% poliester (min. 90% z recyklingu), odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; odporność na działanie światła co najmniej 6.
Pokrycie zdejmowane, umożliwiające pranie w pralce w temperaturze co najmniej 40°C; materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania w przestrzeni bibliotecznej/biurowej.

Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM Gunnared – pokrycie modułu 1-osobowego, Gunnared ciemnoszary 
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	Moduł wypoczynkowy dwuosobowy – rama
Szerokość konstrukcji modułu 144 cm; głębokość 72 cm; wysokość siedziska: 42 cm, wysokość pod meblem 20 cm.
Materiał:
· Rama: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, sklejka, fornir klejony warstwowo
· [bookmark: _GoBack]Wyściółka:100% polipropylen
Możliwość połączenia z modułami jednoosobowymi, oparciami/podłokietnikami i pozostałymi elementami systemu; konstrukcja odpowiednia do ustawienia wolnostojącego.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

[image: Ilustracja z wymiarami dla produktu: LILLEHEM.]
Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – rama modułu 2-osobowego
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	Pokrycie tapicerskie modułu dwuosobowego
Tkanina tapicerska w kolorze ciemnoszarym/grafitowym, z dopuszczeniem efektu melanżu, o strukturze przypominającej wełnę.
Materiał: 100% poliester (min. 90% z recyklingu), odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; odporność na działanie światła co najmniej 6.
Odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; pokrycie zdejmowane i nadające się do prania w pralce w temperaturze co najmniej 40°C.
Kolor i struktura tkaniny identyczne lub wizualnie spójne z pokryciem modułów jednoosobowych oraz podłokietników.

Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, pokrycie modułu dwuosobowego LILLEHEM Gunnared ciemnoszary 
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	Oparcie/Podłokietnik z pokryciem tapicerskim
Element tylny/boczny/podłokietnik kompatybilny z modułami jedno- i dwuosobowymi; 
Wymiary ramy podłokietnika: szerokość 72 cm, wysokość 53 cm, głębokość 15 cm;
Materiał:
· Rama: Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, pianka poliuretanowa 25 kg/m3, sklejka
· Podszewka: 100% polipropylen
Kompletne zdejmowane pokrycie tapicerskie 100% poliester (min. 90% z recyklingu), w kolorze ciemnoszarym/grafitowym; odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; poziom odporności na światło minimum 6, możliwość prania w pralce w temperaturze co najmniej 40°C.
Kolorystyka i struktura tapicerki zgodne z pozostałymi elementami tapicerowanymi zestawu.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

[image: Wezgłowie LILLEHEM w kolorze ciemnoszarym o zakrzywionym wzorze, tapicerowane tkaniną gunnared.]

Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – podłokietnik z pokryciem Gunnared ciemnoszary 
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	Nogi metalowe – 8 kompletów po 4 szt. (łącznie 32 szt.)
Wysokość 20 cm; średnica: 4 cm
Materiał: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Kolor ciemny, czarny, antracytowy lub grafitowy, pasujący do kolorystyki mebli;
Pełna kompatybilność z oferowanymi modułami wypoczynkowymi; konstrukcja zapewniająca stabilność podczas użytkowania w przestrzeni publicznej.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

[image: Cztery czarne metalowe nogi do mebli. Są cylindryczne z płaskim okrągłym wierzchołkiem, wykonane ze stali z powłoką epoksydową, odpowiednie do nowoczesnego designu.]
Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM noga metalowa, 20 cm, komplet 4 szt.
	8 kompletów
po 4 szt.  

	
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów modułowego systemu mebli wypoczynkowych przeznaczonych do użytkowania w ogólnodostępnej przestrzeni bibliotecznej. Zamówienie obejmuje elementy umożliwiające wykonanie dwóch zestawów mebli wypoczynkowych, składających się 
z tapicerowanych modułów jedno- i dwuosobowych, oparć/podłokietników oraz stolików. Poszczególne elementy powinny być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać ich połączenie w spójną funkcjonalnie i wizualnie całość.
Wszystkie oferowane elementy tapicerowane powinny należeć do jednego systemu mebli modułowych lub być ze sobą w pełni kompatybilne pod względem konstrukcyjnym, wymiarowym i wizualnym.

System powinien umożliwiać dowolne łączenie modułów jednoosobowych i dwuosobowych ze sobą nawzajem, z podłokietnikami i stolikami, oraz tworzenie różnych konfiguracji przestrzennych. Elementy powinny umożliwiać demontaż i ponowne zestawienie konfiguracji bez utraty właściwości użytkowych.
Tapicerka wszystkich elementów powinna być jednolita pod względem kolorystycznym i materiałowym. Wymagany jest kolor ciemnoszary/grafitowy, przy czym dopuszcza się efekt melanżu, struktura tkaniny (poliester) powinna przypominać wełnę. Wszystkie widoczne elementy metalowe powinny mieć spójną, ciemną kolorystykę.
Pokrycia tapicerskie powinny być zdejmowane, umożliwiające pranie i ewentualną wymianę bez konieczności zmiany konstrukcji mebla.


Przykładowa wizualizacja jednego zestawu mebli wypoczynkowych

[image: C:\Users\abrockmann\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\38220FE2.tmp]

Fotografie/odnośniki do produktów referencyjnych służą wyłącznie zobrazowaniu oczekiwanego rodzaju, funkcji, formy i kolorystyki mebli. Nie stanowią wskazania producenta ani obowiązku zaoferowania wyrobów konkretnej marki.
	

	
	
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania, dla Centrum Wiedzy o Dostępności UAM, ul. Krygowskiego 

	

	8
	Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi z regałem szczytowym

Szafa z drzwiami przesuwnymi z regałem szytowym.
Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, bez pleców lub plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr. 25 mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Szafa przymocowna do ściany. Szafa montowana w narożniku ścian, strona lewa. Brak możliwości montażu do sufitu: sufit podwieszany. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm.
Uwaga! materiał i kolor szafy z regałem identyczny jak komoda i blat biurka.

Szafa:
Korpus i półki szafy: wykonany z płyty meblowej/MDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor. 
Korpus i półki: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy. Wymagana struktura drewna w dotyku.
Kolor: dąb strukturalny
Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. 
Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu.
System przesuwny aluminiowy ukryty, dwutorowy z systemem pozwalającym na regulacje wysokości, z prowadnicami z cichym domykiem (prowadnice góra-dół lub góra).
Wykończenie drzwi: biały laminat, z właściwościami zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców. Kolor drzwi: biały matowy, RAL 9003 Signal White. 
Fronty drzwi wyposażone w długie pochwyty – wysokość od 120 do 140 cm, montowane na skraju drzwi przesuwnych. Materiał: lity dąb, kolor naturalny, pokryty lakierem bezbarwnym.
Wnętrze szafy:
[bookmark: OLE_LINK1]Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową. W części lewej szafy 4 półki górne. W części prawej szafy 3 półki górne, jedna dolna oraz wieszak pantograf w kolorze czarnym.
Wymagana płyta meblowa na poziomie cokołu. 

Regał:
· górna część górna –  4 segmenty zamykane 2 drzwiami typu push-to-open otwierane na prawą stronę, zawiasy ukryte)
· część środkowa –  otwarty regał – dwie półki
· część dolna – 1 segment zamykany drzwiami typu push-to-open otwierane na prawą stronę, zawiasy ukryte.
Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu.
Korpus i półki regału: wykonany z płyty meblowej/MDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor. 
Korpus, półki i część środkowa otwarta: Laminat strukturalny dąb. Wymagana struktura drewna w dotyku.
Kolor: dąb strukturalny. 
Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Fronty drzwi: biały matowy, RAL 9003 Signal White.

Cokół na całej długości szafy i regału: wys. 80 mm
Materiał: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Wykończenie: laminat
Kolor czarny, RAL 9005
Nakładany na boki korpusu /zewnętrzny.

Zdjęcie poglądowe:
Widoki

[image: ]
[image: ][image: ]

Przykładowy wieszak pantograf

[image: ][image: ]

Przykładowy uchwyt spełniający kryteria: VOX Uchwyt długi zaokrąglony dębowy
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	Komoda z szufladami

Opis ogólny:
Komoda przeznaczona do sal konferencyjnych, spotkań i przestrzeni biurowych. Komoda mocowana do ściany.

Wymiary i parametry:
Wysokość (mm): 850
Długość (mm): 2400
Szerokość (mm): 600
Korpus: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Wykończenie korpusu, blatu oraz bocznych paneli: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy. Wymagana struktura drewna w dotyku.
Kolor: dąb strukturalny
Szuflady - płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Fronty szuflad: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Wykończenie szuflad: biały laminat, z właściwościami zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców.
Kolor szuflad: biały matowy, RAL 9003 Signal White

Cokół: wys. 80 mm
Materiał: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Wykończenie: laminat
Kolor: czarny matowy, RAL 9005
Nakładany na boki korpusu /zewnętrzny.

Budowa:
Szuflady na prowadnicach pełnego wysuwu z odpowiednią nośnością Blum lub równoważnych pod względem trwałości i nośności. 
Górny i środkowy rząd szuflad typu TIP ON. 
Dolne szuflady z cichym domykiem i uchwytem pozwalającym na otwarcie przez psa asystującego (pętla skórzana w kolorze naturalnym – przykładowe rozwiązanie poniżej).
Montaż szuflad – szuflady zewnętrzne nakładane.
Wszystkie obrzeża płyt należy okleić materiałem ABS dostosowanym do wykończenia płyty, zgodnie z kolorem materiału głównego.
W blacie przewidziano gniazdo wtykowe – 4 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce.
2 porty ładowania USB-A.
2 porty ładowania USB-C.
Szczegółowe rozmieszczenie wskazane zostanie na etapie wykonawstwa.

Zdjęcia poglądowe:
Widok z przodu i z boku
[image: ]
Widok z góry
[image: ]
Detal wykończenia szuflad dolnych/ listwa wpuszczania

[image: ][image: ][image: ]

[image: Laminat Coala Interior Film, WOOD NF30, strukturalny dąb, 1220mm x 50m]

Przykładowy laminat spełanijący wymagania: Laminat Coala Interior Film, WOOD NF30, strukturalny dąb
[image: ][image: ]

Przykładowy laminat spełniający wymagania: Laminat EGGER W1001 ST9 Biały premium solid lub Laminat EGGER W1100 PMST9 Biały alpejski

	1

	10
	Obudowa grzejnika ażurowa, płyta perforowana odporna na temperaturę.
Prawa strona umożliwiająca dostęp do zaworu termostatycznego i regulację temperatury. Montowana do ściany w niewidoczny sposób. Narożniki płyty zaokrąglone. Z atestem ppoż.
Obudowa musi zapewniać swobodną cyrkulację powietrza.
Wymiary:
Szerokość: 1000 – 1200 mm
Wysokość: 670 - 770 mm
Kolor: biały RAL 9003 Signal White 

[image: ]
[image: ]
Przykładowe rozwiązanie spełnijące kryteria: maskownica grzejnika M3 PPOŻ firmy OX Concept
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	Biurko z regulacją wysokości

Opis ogólny: 
Biurko przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach biurowych o regulowanej elektrycznie wysokości, umożliwiające pełny podjazd osoby poruszającej się na wózku pod blat (brak przeszkód poniżej przestrzeni blatu). 

Wymiary i parametry:
Wymiary blatu: szerokość dostosowana do szerokości komody – stanowiąc jej przedłużenie – 600 mm.
Długość: 120 cm
Uwaga! Ostateczna długość blatu po ostatecznym pomiarze pomieszczenia na gotowo, tak by wpasowywało się pomiędzy komodę a ścianę pomieszczenia.

Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor biały, RAL 9003 Signal White. Dwa boczne wsporniki. Przekrój okrągły nóżek.
Stópki: gumowe.
Stelaż z elektroniczną regulacją wysokości ze zintegrowanym wyświetlaczem wskazującym wysokość biurka.
Zakres regulacji: 620-1270 mm. 
Blat biurka: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm
Materiał wykończenia: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy
Kolor: dąb strukturalny
Uwaga! Należy zachować materiał kolorystykę blatu biurka z blatem komody.
Wszystkie obrzeża płyt należy okleić materiałem dostosowanym do wykończenia płyty (laminat), zgodnie z kolorem materiału głównego.
W blat biurka wmontowany mediaport wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką, moduł zasilający oraz przyłącza multimedialne i sieciowe. Mediaport dostarczony przez Zamawiającego.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]

Powyższe spełnia biurko Oberon firmy Kinnarps
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Uwaga: wszystkie meble powinny tworzyć spójną stylistycznie całość w zakresie materiału wykonania i wykończenia, kolorystyki – zarówno korpusów jak i frontów mebli, a także mechanizmów użytych dla elementów przesuwnych/wysuwnych oraz dodatków (mediaport, gniazda wtykowe).
Wymagane certyfikaty: Atest Higieniczny PZH oraz Znak CE (biurko).
Materiały zastosowane do wykonania mebli powinny spełniać wymagania dotyczące emisji formaldehydu co najmniej w klasie E1. Preferowane jest wykorzystanie materiałów drewnopochodnych pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł.
Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i służą przedstawieniu oczekiwanego charakteru estetycznego mebli. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone w opisie wymagania techniczne, funkcjonalne i estetyczne.
Wszystkie elementy mediaportów, gniazd wtykowych w tym obudowy, klapki, moduły zasilające i przyłącza, muszą być ze sobą kompatybilne oraz dostosowane do konstrukcji i grubości blatów, w których zostaną zamontowane. Kompletne zestawy powinny być dostarczone wraz z elementami montażowymi i przewodami przyłączeniowymi. Elementy elektryczne muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i posiadać wymagane oznakowania zgodności. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wszystkie meble należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z materiałów przeznaczonych do stosowania we wnętrzach użyteczności publicznej, zapewniających trwałość, bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. Wszystkie krawędzie i narożniki dostępne dla użytkowników powinny być wykończone w sposób bezpieczny, bez ostrych zakończeń. Wymiary mebli należy zweryfikować na podstawie pomiarów wykonanych w miejscu montażu. Przed realizacją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rozwiązania materiałowe, kolorystyczne oraz rysunki wykonawcze. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, spełniające wymagania funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji.


Zamówienie w pozycjach nr 8-11 Załącznika B do SWZ realizowane jest na potrzeby Projektu  „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności UAM” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027
	

	
	Zakład Fizjologii Roślin,  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
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	Komoda z pięcioma szufladami 
kolor biały
Materiały
Części główne/ Przód:
Płyta wiórowa, Farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego
Bok szuflady/ Tył szuflady:
Płyta wiórowa, Folia plastikowa
Dno szuflady:
Płyta pilśniowa, Farba akrylowa

Wymiary:
  Szerokość36 cm
  Głębokość58 cm
  Wysokość70 cm
  Głębokość szuflady (wewnętrzna)52 cm
  Maksymalne obciążenie/szuflada4 kg
[image: ]

[image: ]
Powyższe wymogi spełnia komoda Alex, Ikea
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	Biurko w kolorze imitacja dębu bejcowanego na biało/biały 
Materiały
Blat: Płyta pilśniowa, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu), Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa
Noga
Części główne:
stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa w kolorze białym
Stopki: Tworzywo polipropylenowe

Wymiary:
  Długość 120 cm
  Szerokość 60 cm
  Wysokość 73 cm
[image: ]
[image: LAGKAPTEN / ADILS Biurko, imitacja dębu bejcowanego na biało/biały, 120x60 cm]
Powyższe wymagania spełnia np. biurko LAGKAPTEN / ADILS Biurko, imitacja dębu bejcowanego na biało/biały
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	Krzesło biurowe, obrotowe z odchylanym oparciem i regulowanym zagłówkiem o parametrach:
Wymiary:
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 46 cm , z regulacją w zakresie +9 cm (+/- 1 cm)
· Wysokość całkowita mierzona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym położeniu: 113 cm (+/- 1 cm)
· Szerokość siedziska: 50,5 cm (+/- 1 cm)
· Szerokość oparcia w odcinku lędźwiowym: 44,5 cm (+/- 1 cm)
· Głębokość siedziska: min. 51 cm (+/- 1 cm)
· Średnica podstawy: 68,5 cm (+/- 1 cm)
· Maksymalna waga osoby siedzącej 130 kg (+/- 0,1 kg), maksymalny wzrost 190 cm (+/- 1 cm)
Budowa:
· Szkielet siedziska wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, pokryty czarną wentylowaną siatką
· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, pokryty czarną wentylowaną siatką
· Oparcie podzielone na trzy segmenty: zagłówek (wysokość 17 cm), część środkowa (wysokość 32 cm) i podparcie lędźwiowe (25 cm)
· Funkcja bujania. Regulacja kąta odchylenia oparcia w zakresie 90-140° z możliwością blokady kąta odchylenia oparcia
· Regulacja wysokości zagłówka w zakresie 6 cm
· Podłokietniki 3D – regulacja w pionie i poziomie oraz rotacja do 30°
· Podstawa pięcioramienna polimerowa. Kółka wykonane z polipropylenu o średnicy 5 lub 6 cm do każdej powierzchni. Podnośnik gazowy, klasa 3 lub 4

                              [image: ]                     [image: ]

Powyższe parametry spełnia krzesło biurowe firmy Sense7, model Nobu, czarne
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	Szafa kartotekowa
Metalowa szafa kartotekowa z 7 szufladami przystosowana do przechowywania dokumentów formatu 85 (2 rzędy poziomo). 
Szafka na teczki zawieszkowe B5, każda szuflada posiada naklejany identyfikator. 
Szuflady na teleskopowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem. Specjalna blokada pozwala na wysunięcie tylko 1 szuflady, zabezpieczając całość przed przewróceniem się. 
Szafka posiada centralny zamek, który blokuje wszystkie szuflady. 

Dane techniczne: 
Stabilna, zgrzewana konstrukcja. 
Blacha stalowa 0,7-1,0 mm. 
Malowana proszkowo w kolorze  RAL 9010. 
Szuflady z pełnym "suwem. kulkowe prowadnice. 
Naklejany identyfikator. 
Obciążenie szuflad do 50 kg. 
Szuflady 2-rzędowe. 
Wymiar wewnętrzny przegrody w szufladzie:  26,3x56,5x21,9h
Mechanizm zapobiegający przewróceniu. 
Centralny zamek z 2 kluczami. 
Stopki poziomujące. 


[image: Metalowa szafa kartotekowa b5 7R2B5 


]

[image: Metalowa szafa kartotekowa b5 7R2B5 


]

Powyższe parametry spełnia model „Metalowa szafa kartotekowa b5 7R2B5" firmy UMSTAHL.
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	Fotel biurowy 
Wymagania techniczne
Konstrukcja
Fotel ma mieć:
· obrotową konstrukcję z pięcioramienną podstawą,
· wysokie, tapicerowane oparcie,
· tapicerowane siedzisko,
· dopuszczalne obciążenie co najmniej 110 kg
· tapicerkę w kolorze czarnym albo w innym kolorze, który Zamawiający uzgodni z Wykonawcą przed zawarciem umowy.
Mechanizm
Fotel ma być wyposażony w:
· możliwość swobodnego kołysania,
· blokadę pozycji pracy w co najmniej 5 pozycjach,
· płynną regulację siły oporu oparcia,
· funkcję Anti-Shock, która zapobiega gwałtownemu uderzeniu oparcia w plecy użytkownika,
· regulację głębokości siedziska w zakresie co najmniej 60 mm,
· płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Wymiary minimalne
	Parametr
	Wymagana wartość

	Szerokość siedziska
	min. 500 mm

	Regulowana głębokość siedziska
	min. 450–510 mm

	Wysokość oparcia
	min. 770 mm

	Szerokość całkowita fotela
	630–650 mm



· [image: ]wykonany z materiałów













Wymagania spełnia  Fotel biurowy tapicerowany Orlando HB
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	Stół konferencyjny z wbudowanym mediaportem
Opis ogólny:
Stół konferencyjny, przeznaczony do sal konferencyjnych, spotkań i przestrzeni biurowych. 
Wymiary i parametry:
Wysokość (mm): 720-750
Długość (mm): 1750-1800
Szerokość (mm): 800-900
Stelaż: dwie stalowe kolumny o przekroju okrągłym
Kolor stelaża: biały, RAL 9003
Blat: grubość 22-25 mm płyta obustronnie laminowana
Wykończenie blatu: Laminat dąb

Budowa:
Podstawa w formie dwóch kolumn z okrągłymi stopami, wykonana ze stali malowanej proszkowo. Blat w kształcie beczki.
W blacie wbudowany mediaport 

Stół powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15372 dotyczącej bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości stołów do użytku poza mieszkaniem lub wymagania równoważne. 
Preferowane wykorzystanie materiałów drewnopochodnych pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. 

Zdjęcie poglądowe:

[image: Stół konferencyjny z serii e-One, EPM2012TV - Silver, Oak]
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	Krzesło na czterech nogach

Opis ogólny:
Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej.
Krzesło konferencyjne na stabilnej, czteronożnej podstawie metalowej, malowanej proszkowo. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia.

Wymiary i parametry:
Wysokość całkowita (mm): 920-1000
Głębokość całkowita (mm): 600-630
Szerokość całkowita (mm): 500-530
Wysokość siedziska: 415–460 mm
Głębokość siedziska: 430–510 mm
Szerokość siedziska: minimum 440 mm

Kolor stelaża: czarny, RAL 9005

Tapicerka:
Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych
Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości.
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej
Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej
Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex
Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi
Kolor: niebieski

Budowa:
Stelaż: stalowy, na 4 nogach o przekroju okrągłym
Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne.
Stópki: plastikowe z podkładkami filcowymi

Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]
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	Krzesło na czterech nogach z podłokietnikami

Opis ogólny: 
Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej.
Krzesło konferencyjne na stabilnej, czteronożnej podstawie metalowej, malowanej proszkowo, konstrukcyjnie zintegrowanej z elementami podparcia podłokietników. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia.

Wymiar i parametry krzesła:
Wysokość całkowita (mm): 920-1000
Głębokość całkowita (mm): 600-630
Szerokość całkowita (mm): 580-610
Wysokość siedziska: 415–460 mm
Głębokość siedziska: 430–510 mm
Szerokość siedziska: minimum 440 mm

Kolor stelaża: czarny, RAL 9005
Podłokietniki: drewniane nakładki

Tapicerka:
Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych
Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości.
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej
Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej
Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex
Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi
Kolor: żółty

Budowa:
Stelaż: stalowy, na 4 nogach o przekroju okrągłym
Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne.
Stópki: plastikowe z podkładkami filcowymi
Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]
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	Krzesło na płozie typu C z podłokietnikami

Opis ogólny: 
Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej.
Krzesło konferencyjne na stabilnej podstawie typu płoza C, wykonanej z rury stalowej, malowanej proszkowo. Konstrukcja stelaża zintegrowana z elementami podparcia podłokietników. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna.

Wymiary i parametry krzesła:
Wysokość całkowita (mm): 920-1000
Głębokość całkowita (mm): 600-630
Szerokość całkowita (mm): 580-610
Wysokość siedziska: 415–460 mm
Głębokość siedziska: 430–510 mm
Szerokość siedziska: minimum 440 mm

Kolor stelaża: czarny, RAL 9005
Podłokietniki: drewniane nakładki
Tapicerka:
Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych
Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości.
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej
Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej
Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex
Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi
Kolor: zielony (limonkowy)

Budowa:
Stelaż: stalowy, na płozie typu C
Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne.
Stópki: plastikowe, czarne

Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]

Uwaga: wszystkie krzesła powinny tworzyć spójną stylistycznie rodzinę mebli, z analogicznym kształtem siedzisk i oparć, niezależnie od rodzaju podstawy.
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	Krzesło na bazie pięcioramiennej z podłokietnikami

Opis ogólny:
Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej.
Krzesło wyposażone w mechanizm regulacji wysokości siedziska. Krzesło obrotowe, umożliwiające obrót siedziska wokół osi pionowej. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w kółka z tworzywa sztucznego. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna.

Wymiary i parametry krzesła:
Wysokość całkowita (mm): 880–1015
Głębokość całkowita (mm): 600-630
Szerokość całkowita (mm): 590-620
Wysokość siedziska (zakres regulacji): 390-500mm 430-545mm
Głębokość siedziska: 430–510 mm
Szerokość siedziska: minimum 440 mm

Kolor bazy: czarny

Tapicerka:
Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych
Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości.
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej
Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej
Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex
Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi
Kolor: granatowy

Budowa:
Baza: wykonana z poliamidu, pięcioramienna na kółkach
Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne.
Podłokietniki: drewniane nakładki

Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]
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	Krzesło na bazie pięcioramiennej

Opis ogólny: 
Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej.
Krzesło wyposażone w mechanizm regulacji wysokości siedziska. Krzesło obrotowe, umożliwiające obrót siedziska wokół osi pionowej. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w kółka z tworzywa sztucznego. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia.

Wymiary i parametry krzesła:
Wymiary i parametry krzesła:
Wysokość całkowita (mm): 880–1015
Głębokość całkowita (mm): 600-630
Szerokość całkowita (mm): 590-620
Wysokość siedziska (zakres regulacji): 390-500mm 430-545mm
Głębokość siedziska: 430–510 mm
Szerokość siedziska: minimum 440 mm

Kolor bazy: czarny

Tapicerka:
Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych
Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości.
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej
Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej
Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex
Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi
Kolor: pomarańczowy

Budowa:
Baza: wykonana z poliamidu, pięcioramienna na kółkach
Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne.

Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem.

Zdjęcie poglądowe:
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	Duży mediaport konferencyjny z modułem zasilającym i multimedialnym

Opis ogólny:

Mediaport konferencyjny przeznaczony do wpuszczenia w blat stołu, wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką, moduł zasilający oraz przyłącza multimedialne i sieciowe.

Wymiary i parametry:
Wymiary zewnętrzne obudowy: długość 500–530 mm, szerokość 140–160 mm, głębokość 145–165 mm.
Wymiary referencyjne otworu montażowego: 482 × 134 mm, z możliwością dostosowania do systemu producenta.
Materiał obudowy: metal, powierzchnia malowana lub wykończona w sposób odporny na standardowe użytkowanie.
Kolor obudowy i klapki: czarny.
Klapka otwierana w dwóch kierunkach, umożliwiająca dostęp do gniazd i przewodów.
Moduł elektryczny dostosowany do montażu wewnątrz obudowy.

Wyposażenie:
4 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce.
1 port ładowania USB-A.
1 port ładowania USB-C.
2 porty sieciowe RJ45.
1 port HDMI.
1 port VGA.
1 złącze audio stereo 3,5 mm.
Przewód przyłączeniowy zasilania o długości minimum 1,5 m, z odpowiednim złączem do instalacji elektrycznej.
Łączna moc ładowania USB-A i USB-C: minimum 22 W.

Budowa:
Konstrukcja pozwalająca na estetyczne ukrycie modułów i przewodów w blacie stołu, z zapewnieniem dostępu do gniazd oraz możliwości serwisowania. 
Wszystkie elementy zestawu wzajemnie kompatybilne.

Zdjęcie poglądowe: 
[image: ]
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	Mały mediaport konferencyjny z modułem zasilającym i sieciowym

Opis ogólny:
Mediaport konferencyjny przeznaczony do wpuszczenia w blat stołu, wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką oraz moduł zasilający i sieciowy.

Wymiary i parametry:
Wymiary zewnętrzne obudowy: długość 320–350 mm, szerokość 140–160 mm, głębokość 145–165 mm.
Wymiary referencyjne otworu montażowego: 302 × 134 mm, z możliwością dostosowania do systemu producenta.
Materiał obudowy: metal, powierzchnia malowana lub wykończona w sposób odporny na standardowe użytkowanie.
Kolor obudowy i klapki: czarny.
Klapka otwierana w dwóch kierunkach, umożliwiająca dostęp do gniazd i przewodów.
Moduł elektryczny dostosowany do montażu wewnątrz obudowy.

Wyposażenie:
2 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce.
1 port ładowania USB-A.
1 port ładowania USB-C.
1 port sieciowy RJ45.
Przewód przyłączeniowy zasilania o długości minimum 1,5 m, z odpowiednim złączem do instalacji elektrycznej.
Łączna moc ładowania USB-A i USB-C: minimum 22 W.

Budowa:
Konstrukcja pozwalająca na estetyczne ukrycie modułów i przewodów w blacie stołu, z zapewnieniem dostępu do gniazd oraz możliwości serwisowania. Wszystkie elementy zestawu wzajemnie kompatybilne.

Zdjęcie poglądowe:
[image: ]
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	Listwa maskująca w kolorze białym kompatybilna ze stołem (poz. 17) / osłona na kable

Opis ogólny:
Listwa maskująca przeznaczona do estetycznego ukrycia i prowadzenia przewodów elektrycznych oraz multimedialnych w obrębie konstrukcji stołu konferencyjnego (poz. 1).
Wymiary i parametry:
Długość: dostosowana do konstrukcji i wysokości stołu.
Materiał: stal malowana proszkowo, aluminium lub trwałe tworzywo sztuczne.
Kolor: biały, zbliżony do RAL 9003, dopasowany do stelaża stołu.
Powierzchnia gładka, odporna na standardowe użytkowanie, łatwa do czyszczenia.
Konstrukcja umożliwiająca ukrycie przewodów na odcinku od blatu w kierunku podłogi.

Budowa:
Listwa montowana do konstrukcji stołu, umożliwiająca uporządkowane prowadzenie przewodów oraz dostęp do nich na potrzeby konserwacji.
Mocowanie stabilne, niewymagające ingerencji w elementy konstrukcyjne stołu mogącej osłabić jego wytrzymałość.
Listwa powinna być kompatybilna z konstrukcją stołu (poz. 1) oraz pozostałymi elementami systemu prowadzenia okablowania.

Zdjęcie poglądowe:

[image: ]

	1

	
	Uwaga: wszystkie krzesła powinny tworzyć spójną stylistycznie rodzinę mebli, z analogicznym kształtem siedzisk i oparć, niezależnie od rodzaju podstawy.
Preferowane dodatkowo certyfikaty: Möbelfakta, EPD, GS, NF Environnement

Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i służą przedstawieniu oczekiwanego charakteru estetycznego mebli. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone w opisie wymagania techniczne, funkcjonalne i estetyczne.
Wszystkie elementy mediaportów, w tym obudowy, klapki, moduły zasilające i przyłącza, muszą być ze sobą kompatybilne oraz dostosowane do konstrukcji i grubości blatów, w których zostaną zamontowane. Kompletne zestawy powinny być dostarczone wraz z elementami montażowymi i przewodami przyłączeniowymi. Elementy elektryczne muszą spełniać mające zastosowanie wymagania bezpieczeństwa i posiadać wymagane oznakowanie zgodności. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone wymagania funkcjonalne i techniczne.

Zamówienie w pozycjach nr  17-25 Załącznika B do SWZ realizowane jest na potrzeby Projektu  „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności UAM” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027
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