


OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/355/2018 Rzeszów, 2018-10-30

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

	I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów 
NIP: 813-026-69-99



Osoba prowadząca postępowanie: 
mgr Katarzyna Kaczorowska -  Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
	


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 
	Zadanie częściowe nr
	Opis

	1
	Temat: Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Opis: 
Stanowisko składa się z układu przezroczystych rur ustawionych pionowo , przez które przepływa woda. Prędkość przepływu może być regulowana za pomocą zaworu.Do wody jest dodawany barwnik, który pomaga w wizualizacji przepływu.
Stanowisko służy do obserwacji przepływów laminarnych i turbulentnych oraz etapu przejściowego między nimi.
Wyniki badań mogą być użyte to wyznaczenia krytycznej liczby Reynoldsa.
Pojemnośc zbiornika na wodę 2.2l
Długość układu rur 675mm
Średnica wewnętrzna rur 10mm
Waga 16kg
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	2
	Temat: Dostawa zestawu pipet automatycznych
Wspólny Słownik Zamówień: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 
Opis: 
Zestaw pipet automatycznych z wyposażeniem:
W skład zestawu wchodzą pipety wielomiarowe o zakresie pracy:
- pipeta jednokanałowa, automatyczna (2-20µl)     x 1 szt         
- pipeta jednokanałowa, automatyczna (20-200µl) x 1 szt
- pipeta jednokanałowa, automatyczna (100-1000µl) x 1 szt
- pipeta 8-kanałowa, automatyczna (20-200µl) x 1 szt
- statyw obrotowy na min siedem pipet x 1 szt
  Każda powyższa pipeta posiada poniższą charakterystykę:
- Pipety automatyczne, wielomiarowe
- Tłok każdej z pipet wykonany ze stali nierdzewnej
- Tłok każdej pipet smarowany
- Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF 
- Autoklawowalna dolna część pipety
- Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem
- Kolorowy tłok dla każdego modelu inny (ułatwia wybór odpowiednich końcówek)
- Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb    
  użytkownika) dla pipet jednokanałowych
- Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby ( na bok , nie zsuwany) z   
  wyjątkiem pipety 8-kanałowej, dla której zrzutnik końcówek ma posiadać  jedynie   
  możliwość szybkiego demontażu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi
- W komplecie zrzutnik końcówek plastikowy i metalowy dla każdej pipety jednokanałowej, 
- Dla pipety o zakresie pracy 100-1000 µl wymagany tipholder z filtrem
- Każda pipeta musi spełniać normy ISO8655 z końcówkami Diamond stosowanymi w   
  pracowni 
- Wymagana blokada ustawionej objętości dla pipet jednokanałowych
- Waga pipety w zakresie 80-100g dla pipet jednokanałowych
- Oznakowanie  kodem DateMatrix (kod 2D) dla każdej pipety
- Każda pipeta jednokanałowa wyposażona we wbudowany w człon pipety otwieracz  
  probówek typu eppendorf 1,5/2ml zakręcanych jak i wciskanych  
- Zestaw m.in. 4 szt zamiennych uszczelek i o-ringów do pipety o zakresie pracy 100-1000ul
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	3
	Temat: Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin.
Wspólny Słownik Zamówień: 38413000-3 - Pirometry 
Opis: 
Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin. 
Przedmiot zamówienia:
1. Głowica pomiarowa
Zakres temperatury : 500 - 1800 st. C
Zakres spektralny : 1mikron
Optyka : plamka 2mm odległość 200mm
Dokładność : +/- (0.5% + 2 st. C)
Powtarzalność : +/- (0.25% +1 st. C)
Czas odpowiedzi: 10 ms
Temperatura otoczenia: - 10 do 120 st. C (automatyczne wyłączenie przy 65 st. C)
Głowice z komunikacją cyfrową - możliwość dowolnego łączenia z przetwornikami
Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy - Plug&Play
Zmienny współczynnik emisyjności
Obudowa : IP 65
Zasilanie 8-32 VDC
Kabel do głowicy 3m
Gwarancja na głowicę pomiarową nie mniej niż 12 miesięcy
Pirometr powinien posiadać zintegrowany system czyszczenia optyki (mechaniczny lub pneumatyczny).
Regulowany wspornik montażowy.
Przetwornik kompatybilny z głowicą opisaną w punkcie 1.
Dane techniczne przetwornika:
- możliwość zadawania parametrów pracy
- odczytywanie pomiaru temperatury bezpośrednio na monitorze przetwornika
- możliwość komunikacji z komputerem poprzez port USB
- sygnał analogowy 0/4...20mA, 0...5/10 V. wejścia termoparowe typu J,K,R,S, wyjścia alarmowe
- kompensacja temperatury otoczenia poprzez sygnał wejściowy
Gwarancja na przetwornik nie mniej niż 12 miesięcy
Oprogramowanie na komputer pozwalające na zapisywanie oraz analizę zapisanych wyników pomiaru temperatury.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	4
	Temat: Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem
Wspólny Słownik Zamówień: 43414000-8 - Szlifierki 
Opis: 
Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem. 
Szlifierko polerka:
1. jednostanowiskowa
2. średnica talerza 250mm
3. system mocowania papierów - magnetyczny
4. zasilanie 230V/50Hz min 800W
5. Wymiary: szerokość do 900mm, głębokość do 600mm, wysokość (strefa pracy tarczy talerza) do 450mm
6. Do pracy na mokro - z regulacja ilości podawanej wody na tarczę oraz przyłącze wody z zaworem odcinającym i odpływem
7. płynna regulacja obrotów do 600 obr/min
W skład wyposażenia wchodzi:
1. przekładka do wielorazowego mocowania samoprzylepnych papierów i sukien polerskich na podkładzie magnetycznym fi 250mm- 5 sztuk
2. zapasowy talerz szlifierski do pracy na mokro z mechanicznym systemem mocowania papierów i sukien polerskich za pomocą pierścienia dociskowego - 1 sztuka
3. Papier ścierny samoprzylepny fi 250mm do szlifowania próbek na mokro o gradacji:
- 100-120 - 400 sztuk
- 240-250 - 300 sztuk
- 500-600 - 200 sztuk
- 1000 - 300 sztuk
- 2400-2500 - 100 sztuk
4. zawiesina diamentowa polikrystaliczna do polerowania zgładów metalograficznych:
- 3 mikrometry - 1 litr
- 1 mikrometr - 1 litr
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	5
	Temat: Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania
Wspólny Słownik Zamówień: 38653000-7 - Aparatura do laboratoriów fotograficznych 
Opis: 
Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania. 
W skład zestawu wchodzi:
1.Aparat fotograficzny lustrzanka, matryca APS-C o rozdzielczości min 24Mpix, z funkcją automatycznego pomiaru ekspozycji, wykrywania migotania, zakres czułości ISO 100-25600 pozwalający na fotografowanie i filmowanie w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych, min. 40-punktowy autofokus ze wszystkimi czujnikami krzyżowymi, z możliwością płynnej zmiany ostrości podczas filmowania w rozdzielczości Full HD i wykonywania zdjęć seryjnych z szybkością min. 7 kl/s, czas otwarcia migawki do 1/8000s, odchylany wyświetlacz o rozdzielczości ponad 1 mln. punktów z kątem oglądania 170° wraz z 2 kartami pamięci SDHC o pojemności min 32GB (min. 300MB/s) i zapasowym akumulatorem oraz 2 pilotami zdalnego sterowania (bezprzewodowe).
2.Obiektyw kompatybilny z aparatem fotograficznym ze zmienną ogniskową w zakresie 17-50mm, światło 2,8 ze stabilizacją obrazu wraz z cienkim filtrem UV z wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi w oprawie z dwustronnym gwintem, oraz zapasową osłoną przeciwsłoneczną typu tulipan.
3.Obiektyw kompatybilny z aparatem fotograficznym z funkcją funkcją MAKRO (odwzorowanie 1:1) ze stałą ogniskową 60mm, światło 2,8 z osłoną przeciwsłoneczną wraz z 2 cienkimi filtrami UV z wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi w oprawie z dwustronnym gwintem oraz wysokiej klasy kołowym filtrem polaryzacyjnym w mosiężnych pierścieniach
4.Pierścieniowa lampa błyskowa dedykowana do aparatu do fotografii makro, umożliwiająca wykorzystanie zaawansowanych funkcji aparatu, reflektor składający się z dwóch żarówek o osobnej regulacji mocy błysku z pierścieniem mocującym do obiektywu wraz z kompletem akumulatorów Ni-MH o pojemności min. 1900 mAh
5.stół bezcieniowy o wysokości 70 cm i szerokości 100 cm ( maksymalna długość blatu: 150 cm) z uchwytami do mocowania akrylu i 3 uniwersalnymi uchwytami do lampy mocowanymi na ramie stołu
6.Lampa diodowa LED z płynną regulacją mocy i temperatury barwowej , wskaźnikiem naładowania baterii, sterowana bezprzewodowo, natężenie oświetlenia min 3212 luksów (przy odległości 1m), strumień światła: 2280 lumenów , kąt świecenia: 55°, płynna regulacja temperatura barwowej od 3200K do 5500K, moc min.18W, zasilanie: akumulatory i zasilacz sieciowy
7.lampa pierścieniowa LED (CRI 95+) z płynną regulacją mocy oświetlania, Strumień światła min. 2000 lm, temperatura barwowa emitowanego światła: 3200 K – 5500 K o średnicy min. 500mm wrza z zasilaczem sieciowym
8.Statyw aluminiowy 3-sekcyjny z możliwością ustawiania kolumny centralnej pod kątem 90 stopni o wysokości min. 150cm bez wysuniętej kolumny , o udźwigu min 4kg, z fotograficzną głowicą trzykierunkową (ze składanymi rączkami) o udźwigu min 4kg.
9.Torba fotograficzna, pojemność: 1-2 profesjonalne lustrzanki z zamocowanymi obiektywami, 3-5 obiektywów, lampa błyskowa i akcesoria. Wymiary zewnętrzne: ok. 35 x 25x 24cm.
10.Rejestrator dźwięku z możliwością nagrywania do 96 kHz/24 bitów w formacie WAV (zgodnym ze standardem BWF) lub różnych wariantach formatu , blokada uniemożliwiająca przypadkowe naciśnięcie przycisków w czasie nagrywania, wejście mikrofonowe/liniowe minijack stereo, wyjście słuchawkowe/liniowe jack stereo 1/8” z niezależną regulacją głośności, wbudowany ogranicznik i automatyczna regulacja głośności zapobiegające obcinaniu sygnału wraz z kartą micro SD min. 16GB.
11.Zestaw czyszczący do optyki w etui zawierający ściereczkę z mikrofibry, płyn czyszczący do obiektywu (30 ml), pędzelek, gruszkę.
Zestaw musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją.
W cenie zestawu musi być wliczony transport do Politechniki Rzeszowskiej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	6
	Temat: Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego
Wspólny Słownik Zamówień: 42310000-2 - Palniki 
Opis: 
Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego.
Zestaw musi posiadać:
1.Palnik do natryskiwania musi posiadać regulacje docisku rolek w zależności od zastosowanego drutu. Dodatkowo posiadać przycisk start/stop służący do rozpoczęcia lub zatrzymania podawania drutu.
2.Sterownik posuwu drutu- musi posiadać wyświetlacz prędkości posuwu drutu w jednostkach Cm/min. zakres od 0 do 100 cm/min
3.Przepływomierz acetylenu i tlenu (monoblok) posiadający możliwość regulacji przepływu każdego gazu z osobna w zakresie 0 -100 L/min
4.Regulator do tlenu wraz z zaworem zwrotnym II stopniowy 0-10 atmosfer
5.Regulator do acetylenu wraz z zaworem zwrotnym II stopniowy 0-4 atmosfer
6.Jednostka sterująca powietrzem parametry 0-10bar; 0-140 PSi
7.Zestaw węży do tlenu, acetylenu oraz powietrza 10m. 
8.Rolki napędowe oraz prowadnice drutu o średnicy 1,6mm (muszą nadawać się także do drutu o średnicy 1,2mm)
9.dysza dla drutu 1,6mm- 1 sztuka oraz 1,2mm- 10 sztuk. 
10.Podajnik drutu- Podajnik składa się z podstawy - statywu, na którym jest zaminowane koło obrotowe na którym spoczywa drut. Podajnik musi być kompatybilny z palnikiem.
Gwarancja nie krócej niż 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
III. TERMIN REALIZACJI

	28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6
	

	3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1
	

	30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5
	

	4 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2
	

	42 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3
	

	60 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4
	



	



	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
W przypadku kiedy na zadanie składa się tylko jedna pozycja należy do oferty dołączyć informację o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktu pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu.
3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana
komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
1. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
1. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych, Dostawa zestawu pipet automatycznych, Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin, Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem, Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania,  badanych obiektów, Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego, Dostawa NIE OTWIERAĆ przed 2018-11-09 godz. 10:15 - NA/O/355/2018”
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-11-09 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-11-09 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 
3) Oferty złożone po terminie.
4) Niezgodną  z treścią niniejszego zapytania
5) Ofertę zawierającą rażąco niską cenę.


	VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy gdy wartość oferty netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207000 EURO

	IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

	X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  

	


























































[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.


I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12 
35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych, Dostawa zestawu pipet automatycznych, Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin, Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem, Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania,  badanych obiektów, Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego, Dostawa

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
                                                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

	Zadanie częściowe nr
	

	1
	Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

	2
	Dostawa zestawu pipet automatycznych
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

	3
	Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin.
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

	4
	Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

	5
	Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

	6
	Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.


2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:
- dla zadania częściowego nr 1- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 2- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 3- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 4- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 5- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 6- ………………………,
b) warunki płatności : 30 dni,
c) okres gwarancji:
- dla zadania częściowego nr 1- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 2- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 3- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 4- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 5- ………………………,
- dla zadania częściowego nr 6- ………………………,
3. Oświadczam, że:
· zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  
· zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag
· związani jesteśmy ofertą do 30 dni
· w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
· Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
*) niepotrzebne skreślić



................................dn. ............................           


..............................................................           
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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