Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3

Było:

**Temat**: Dostawa termopar

**Wspólny Słownik Zamówień**:38417000-1 - Termopary

**Opis**:

Przedmiot zamówienia:

1. Miernik przepływy 1-50 [L/min] z wyjściem analogowym.

2. Pompa monoblokowa wielostopniowa pozioma z silnikiem trójfazowym 450[W]

3. Przekaźnik bezpieczeństwa, U zasilania: 230[VAC]

4. Przetwornik ciśnienia S-10, 10...30[vdc], 4..20[mA], 0...2,5[bar]

5. Styk pomocniczy wyłącznika ABB Tmax

6. Wyzwalacz wzrostowy wyłącznika ABB Tmax

7. Styk pomocniczy wyłącznika ABB SACE S5

8. Wbudowany zasilacz impulsowy SMPS 90 80[W], 12[VDC]

9. Chłodnica miedziana 450[W]

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.

**Powinno być:**

**Temat**: Dostawa termopar

**Wspólny Słownik Zamówień**:38417000-1 - Termopary

**Opis**:

Przedmiot zamówienia:

1. termopara typ N - 20 szt  
- średnica zewnętrzna: 1,5 mm  
- długość: 2000 mm  
- klasa dokładności: 1  
- wtyczka: mini  
- przewód kompensacyjny: 1000 mm  
- zbiorcze świadectwo wzorcowania (zgodnie z AMS 2750E), pomiar w  
temperaturze: 830, 970, 1110, 1250 st.C.  
2. termopara typ S - 2 szt  
  
- średnica: 0,5 mm  
- klasa dokładności: 1  
- długość: 700 mm  
- świadectwo wzorcowania zgodne z AMS 2750E (SAT), pomiar w  
temperaturze: 100, 240, 380, 520, 660, 800, 940, 1080, 1220, 1360, 1400 st.C.