**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/7/2020- II** Kraków dnia: 2020-03-05

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ - II

**Dotyczy:** zmiana zapisów w załączniku nr 1.5 do SIWZ w postępowaniu na Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym (przetarg nieograniczony).

 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**, dokonuje następujących zmian zapisów w załączniku nr 1.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 1.5 pn. „Uzupełnienie i doprecyzowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku szpitalnego na Pracownię Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie”” Zmienia się treść **pkt IV. Sieć kablowa NN – TAURON ppkt1,** który otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z **warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej** (w załączeniu) należy:

1. Istniejący kabel typu YAKY4x240 ułożony po fasadzie budynku byłej pralni relacji 4417 – pawilon Zębiec I jest nieczynny – **do likwidacji**;
2. Istniejący kabel ułożony częściowo w ziemi częściowo na fasadzie budynku pralni relacji:

- stacja transformatorowa nr 4590 (obok budynku pralni) - złącze kablowe na budynku pralni (kabel typ YAKY 4x120) i dalej do złącza kablowego na budynku ul. Siemaszki 22 (kabel typ AKFtA4x95) należy przebudować poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS4x120. Istniejące złącze na budynku pralni ulega likwidacji.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ, a pozostałe jej zapisy nie ulegają zmianie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb