Znak sprawy NA/O/214/2020
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, 
al. Powstańców Warszawy 12, 
35-959 Rzeszów,


Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o zmianach z dnia 04_08_2020

Dotyczy: Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. Dostawa stołu optycznego.

Pytanie 1:
Czy w związku z tym, że aparatura pomiarowa będącą przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni dla zadań 1 i 2? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni dla zadań 1 i 2

Pytanie 2:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany do 2 dni roboczych? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.
Odpowiedź 2:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany do 2 dni roboczych.

Pytanie 3: 
Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza który nie posiada interfejsów komunikacyjnych RS232 i RS485 oraz posiada tętnienia napięcia 300 mVpp i 60 mVrms? 
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o w/w parametrach. 

Pytanie 4:
Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie źródła mierzącego z następującymi parametrami:
- Zakres zadawanego napięcia: 1 µV – 210 V
- Dokładność zadawanego napięcia dla zakresu 200 mV ±(% nastawy + wartość): 0.015 % + 225 µV
- Zakres mierzonego napięcia:  100 nV – 200 V
- Dokładność mierzonego napięcia dla zakresu 200 mV ±(% odczytu + wartość): 0.015 % + 225 µV
- Zakres zadawanego prądu: 100 fA – 3 A
- Dokładność zadawanego prądu dla zakresu 1 µA ±(% nastawy + wartość) 0.025 % + 500 pA
- Zakres mierzonego prądu  100 fA – 3 A
- Dokładność mierzonego prądu dla zakresu 1 µA ±(% odczytu + wartość) 0.025 % + 500 pA
- Zakres pomiaru rezystancji  1 µΩ - 200 MΩ
- Dokładność mierzonej rezystancji dla zakresu 20 Ω ±(% odczytu + wartość) 0.06% + 0.0035 Ω
[bookmark: _GoBack]- Szybkość odczytów 20 000 odczytów/s
- Bufor pamięci nie mniejszy niż 100 000 odczytów
- Interfejsy komunikacyjne GPIB, USB 2.0 (host, device), Ethernet
- Interfejs umożliwiający szeregowe łączenie urządzeń i zarządzanie szeregiem urządzeń z poziomu komputera tak
- Ekran 4,3” o rozdzielczości 480×272
- Gwarancja 36 miesięcy
- Termin realizacji 14 tygodni
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o w/w parametrach. 

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 21 dni od podpisania umowy- dla zadania nr 1 

Odpowiedź 5:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 21 dni od podpisania umowy- dla zadania nr 1

UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa  źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. Dostawa stołu optycznego. NIE OTWIERAĆ przed 2020-08-05 godz. 10:15 - NA/O/214/2020”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-08-05 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-05 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMINIA NA:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa  źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. Dostawa stołu optycznego. NIE OTWIERAĆ przed 2020-08-06 godz. 10:15 - NA/O/214/2020”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-08-06 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-06 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
