Rzeszów dnia: 2020-09-21

**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/277/2020

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona”**Dostawa i montaż dygestoriów dla Zakładu Chemii Fizycznej PRz.**”– znak sprawy **NA/P/277/2020.**

Zamawiający, **Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| **1.** W punkcie 25 tabeli przedmiaru robót zapisano: "Kalibracja, rozruch oraz pomiar skuteczności wentylacji dla pomieszczenia laboratorium H 232". Kalibracja wentylacji pomieszczenia H 232 prawdopodobnie została przeprowadzona przez wykonawcę. Jeżeli tak się nie stało nie ma możliwości przeprowadzenia regulacji wentylacji z uwagi na ryzyko uszkodzenia całego systemu oraz utratę gwarancji.Czy przez taki zapis Zamawiający rozumie kalibrację dygestorium, rozruch oraz pomiar skuteczności wentylacji w obrębie dygestorium ?**Odp.** Tak, pozycja z przedmiaru dotyczy prac pomiarowych i kalibracyjnych przy dostawie dygestoriów i wpięciu ich do istniejącego systemu wentylacji dla pomieszczeń laboratoryjnych.**2.** Czy zamawiający dopuszcza system suchej zabudowy GK zamiast tynkowania ścian za dygestoriami? Taki sposób znacząco przyśpieszy prace co więcej czas schnięcia takiej zabudowy jest o wiele krótszy, niż w przypadku tynków wykonywanych metodą tradycyjną.**Odp.** Zamawiający  w postępowaniu przetargowym wskazał tynkowanie ściany za dygestoriami i taka pozycja (zgodnie z przedmiarem) ma się znaleźć w ofercie Wykonawcy. |

Zamawiający