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Specyfikacja
Sprawa nr 120/2026																	          Załącznik nr 5B do SWZ
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Fizjodyspenser
	1komplet
	
	
	
	
	
	




	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne

	1. 
	Maksymalny moment obrotowy min. 80 Ncm.
	TAK
	

	2. 
	Zakres prędkości mikrosilnika min. 200-40000 obr./min.
	TAK
	

	3. 
	Wydajność pompy irygacyjnej min. do 75 ml/min.
	TAK
	

	4. 
	Programy: 8 programów / systemy implantów.
	TAK
	

	5. 
	Bez podświetlenia.
	TAK
	

	6. 
	System precyzyjnej kalibracji do każdej końcówki.
	TAK
	

	7. 
	System automatycznej korekcji mocy mikrosilnika, ze względu na rodzaj końcówki.
	TAK
	

	8. 
	5 poziomów regulacji przepływu roztworu lub zupełne wyłączenie opcji.
	TAK
	

	9. 
	Zasilanie min. AC 230V, 50/60 Hz.
	TAK
	

	10. 
	Sterownik nożny z funkcją zmiany programów.
	TAK
	

	11. 
	Kątnica chirurgiczna (implantologiczna) o przełożeniu 20 do 1.
	TAK
	

	12. 
	[bookmark: _GoBack]Prostnica chirurgiczna –  min. 3 sztuki: 
· bez podświetlenia,
· złącze ISO,
· główka standard,
· maksymalna prędkość obrotowa 40 000 obr/min,
· spray wodny zewnętrzny,
· korpus tytanowy,
· ergonomiczny uchwyt.
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	13. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026.
	TAK
	

	14. 
	Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą).
	TAK
	

	15. 
	Deklaracja(e) zgodności CE.
	TAK
	

	16. 
	Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów.
	TAK
	

	17. 
	Dostawcazobowiązujesiędo:
- dokonania dostawy na teren siedziby Zamawiającego,
- dokonaniainstalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	18. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie 
(w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii).
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	19. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy.
	TAK
	

	20. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
	

	21. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	22. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
	

	23. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach.
	TAK
	

	24. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia.
	TAK
	

	25. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.
	TAK
	

	26. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3).
	TAK
	

	27. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu.
	TAK
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